**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию кондиционеров бытовых**

1. Наименование, тип и количество обслуживаемых кондиционеров представлены в Таблице № 1. **ОКПД 45.33.12.191**

Таблица № 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Модель | Кол-во (шт.) | Тип кондиционера |
| 1 | Сплит-система Toshiba RAS-13skhp-e4 | 1 | Настенный |
| 2 | Сплит-система Toshiba RAS-07NKHD-E | 1 | Настенный |
| 3 | Сплит-система Toshiba RAS-18NKHD-E5 | 1 | Настенный |
| 4 | Сплит-система Electrolux EACS-12 HD/Ln | 1 | Настенный |
| 5 | Сплит-система Ballu BSR/in-07H | 3 | Настенный |
| 6 | Сплит-система Ballu BMSR/in-09H | 1 | Настенный |
| 7 | Сплит-система Ballu BSG/in-12HN1 | 1 | Настенный |
| 8 | Сплит-система Ballu BSC -18H | 1 | Настенный |
| 9 | Сплит-система Ballu BSR/in-18H | 2 | Настенный |
| 10 | Сплит-система Ballu BSG/in-18HN1 | 1 | Настенный |
| 11 | Сплит-система Electrolux EACS-07 HD/Ln | 2 | Настенный |
| 12 | Сплит-система Electrolux EACS-09 HD/Ln | 2 | Настенный |
| 13 | Сплит-система General Climate GC-S12HR | 6 | Настенный |
| Итого: | | 23 |  |

1. Объем оказываемых услуг по техническому обслуживанию кондиционеров:

* Чистка, промывка внутреннего блока;
* Чистка, промывка воздушных фильтров;
* Чистка теплообменника;
* Чистка, продувка дренажной системы;
* Чистка поддона теплообменника;
* Чистка (промывка) корпуса внутреннего блока;
* Чистка (промывка) наружного блока;
* Чистка, промывка теплообменника;
* Чистка крыльчатки;
* Чистка, промывка панелей корпуса;
* Проверка на наличие утечки, устранение утечки; и дозаправка фреона;
* Проверка температурных режимов и давления фреона в системе;
* Проверка работы автоматики (тепло-холод, скорости вентиляторов);
* Проверка электрических соединений и их протяжка;
* Проверка напряжения и потребления электрического тока.

1. Требования к оказываемым услугам:

- техническое обслуживание должно проводиться комплексно, в соответствии с эксплуатационной документацией на установленные кондиционеры.

- техническое обслуживание кондиционеров должно осуществляться в полном объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием, в установленные сроки.

- при оказании услуг должно быть использовано оборудование и технические средства Исполнителя,

- услуги должны оказываться с соблюдением норм охраны труда, правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

1. Исполнитель должен обеспечить:

- соблюдение мер безопасности при выполнении работ на высоте свыше 10 метров;

- профессиональный уровень мастерства работников;

- соблюдение работниками, ведущими работы по техническому обслуживанию кондиционеров бытовых правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил обслуживания и санитарных норм, установленных у Заказчика;

- экологическую безопасность работ, соблюдение установленных требований охраны окружающей среды;

5.Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:

- при оказании услуг по техническому обслуживанию кондиционеров бытовых должна быть обеспечена безопасность жизни, здоровья и сохранность имущества Заказчика услуг и санитарно-гигиенические требования.

6. Дополнительные требования к Исполнителю:

- наличие специальной техники и оборудования для выполнения работ на высоте свыше 10 метров, при необходимости;

- наличие квалифицированных сотрудников, имеющих соответствующее образование для оказания услуг, предусмотренных контрактом и допуск для работ на высоте (если это предусмотрено действующим законодательством), с электрооборудованием (если это предусмотрено действующим законодательством)

- работы производятся с учетом соблюдения правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

7. Место оказания услуг: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6, 7 этаж и 12 (оф 1213) этаж.

1. Срок оказания услуг: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня заключения Контракта.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Заказчик:**  ФКУ Администрации города Иванова | **Поставщик** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  МП |