УТВЕРЖДАЮ		Утверждаю	 
  Начальник УЖКХ Администрации  города Иваново		Главный инженер МПЖХ	 
  ____________О.Г. Маннов		Л.В. Грехова	 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	 
  Смета на капитальный  ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей  по адресу:   ул. Тимирязева   д.39  кв. 23	 
  В ценах 2 квартала 2009 года   			 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ТЕРр62-42-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	0,15	34,982	0	7,75	5,25	4,08	0	1,16	3,77	0,65	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=23,68*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=3,77*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 протравленной поверхности	23,68	0				0		0	0	 
  2	ТЕРр61-2-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,1	3301,944	23,02	1403,11	330,19	187,24	2,65	140,31	228,35	26,26	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=1628,14*1,15; ЭММ=23,02*1,15; ЗПм=5,98*1,15; ТЗТ=228,35*1,15; ТЗТм=0,67*1,15	100 м2 отремонтированной поверхности	1628,14	5,98				0,69		0,67	0,08	 
  2.1	999-9900	Строительный  мусор	0,338			0			0		 
  			т								 
  3	ТЕРр61-4-07	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,02	3911,7735	24,74	1473,21	78,24	48,2	0,57	29,46	290,27	6,68	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=2095,75*1,15; ЭММ=24,74*1,15; ЗПм=6,43*1,15; ТЗТ=290,27*1,15; ТЗТм=0,72*1,15	100 м2 отремонтированной поверхности	2095,75	6,43				0,15		0,72	0,02	 
  3.1	999-9900	Строительный  мусор	0,0676			0			0		 
  			т								 
  4	ТЕРр61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,04	6031,5325	39,86	2805,15	241,26	127,22	1,83	112,21	383,06	17,62	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=2765,69*1,15; ЭММ=39,86*1,15; ЗПм=10,36*1,15; ТЗТ=383,06*1,15; ТЗТм=1,16*1,15	100 м2 отремонтированной поверхности	2765,69	10,36				0,48		1,16	0,05	 
  4.1	999-9900	Строительный  мусор	0,324			0			0		 
  			т								 
  5	ТЕР15-02-019-03	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	0,15	933,749475	31,28	284,82	140,06	89,42	7,92	42,72	51,89	12,08	 
  	(0) МДС 81-35.2004 т.1п.3; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=383,99*1,35*1,15; ЭММ=31,28*1,35*1,25; ЗПм=14,54*1,35*1,25; ТЗТ=51,89*1,35*1,15; ТЗТм=1,87*1,35*1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	383,99	14,54				3,68		1,87	0,47	 
  6	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков - 3 комнаты, коридор	0,51	100,275273	1,18	0,18	51,14	49,97	1,08	0,09	8,1	6,41	 
  	(0) ФЕР к ТЕР; МДС 81-35.2004 т.1п.3; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=77,92*0,81*1,35*1,15; ЭММ=1,18*1,06*1,35*1,25; ЗПм=0,12*0,81*1,35*1,25; Мат=0,18*0,99; ТЗТ=8,1*1,35*1,15; ТЗТм=0,01*1,35*1,25	100 м2 покрытия	77,92	0,12				0,08		0,01	0,01	 
  6.1	101-9732	Грунтовка	0,00663			25000			165,75		 
  			т								 
  7	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен - встроенный шкаф, ванная	0,19	81,525575	1,18	0,18	15,49	15,05	0,4	0,03	6,55	1,93	 
  	(0) МДС 81-35.2004 т.1п.3; МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=63,01*1,35*1,15*0,81; ЭММ=1,18*1,35*1,25*1,06; ЗПм=0,12*1,35*1,25*0,81; Мат=0,18*0,99; ТЗТ=6,55*1,35*1,15; ТЗТм=0,01*1,35*1,25	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,03		0,01	0	 
  7.1	СБСЦ 101-9732	Грунтовка	0,00247			25000			61,75		 
  			т								 
  8	ТЕРр63-6-02	Смена обоев улучшенных - стены в комнате	1,53	584,2735	13,04	125,55	893,94	678,9	22,94	192,09	54,73	96,3	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=385,85*1,15; ЭММ=13,04*1,15; ЗПм=1,79*1,15; ТЗТ=54,73*1,15; ТЗТм=0,2*1,15	100 м2 оклеенной поверхности	385,85	1,79				3,15		0,2	0,35	 
  8.1	101-9265	Обои виниловые	1,7136			2881,3			4937,4		 
  			100 м2								 
  9	ТЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов-потолочных	0,104	27,232	0	0	2,83	2,83	0	0	3,77	0,45	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=23,68*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=3,77*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м плинтусов	23,68	0				0		0	0	 
  9.1	999-9900	Строительный  мусор	0,01144			0			0		 
  			т								 
  10	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 - потолочных	0,104	561,909375	2,88	447,21	58,44	11,42	0,51	46,51	8,99	1,45	 
  	(0) МДС 81-35.2004 т.1п.3; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=70,75*1,35*1,15; ЭММ=2,88*1,35*1,25; ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=8,99*1,35*1,15; ТЗТм=0,03*1,35*1,25	100 м плинтусов	70,75	0				0		0,03	0,01	 
  11	ТЕРр63-6-02	Смена обоев улучшенных - потолок в комнате	0,165	584,2735	13,04	125,55	96,41	73,22	2,47	20,72	54,73	10,39	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=385,85*1,15; ЭММ=13,04*1,15; ЗПм=1,79*1,15; ТЗТ=54,73*1,15; ТЗТм=0,2*1,15	100 м2 оклеенной поверхности	385,85	1,79				0,34		0,2	0,04	 
  11.1	101-9265	Обои флизелиновые	0,1848			6700			1238,16		 
  			100 м2								 
  12	ТЕРр63-6-02	Смена плитки потолочной прим.	0,171	584,2735	13,04	125,55	99,91	75,88	2,56	21,47	54,73	10,76	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=385,85*1,15; ЭММ=13,04*1,15; ЗПм=1,79*1,15; ТЗТ=54,73*1,15; ТЗТм=0,2*1,15	100 м2 оклеенной поверхности	385,85	1,79				0,35		0,2	0,04	 
  12.1	101-9265	Плитка потолочная ламинированная	0,19152			3728			713,99		 
  			100 м2								 
  13	ТЕРр62-7-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % - туалет, ванная, стены под окном, антресоль	0,1	783,212	9,2	362,91	78,32	40,97	1,06	36,29	51,19	5,89	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=356,28*1,15; ЭММ=9,2*1,15; ЗПм=1,43*1,15; ТЗТ=51,19*1,15; ТЗТм=0,16*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	356,28	1,43				0,16		0,16	0,02	 
  13.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011	0,00211			65000			137,15		 
  			т								 
  14	ТЕРр62-17-05	Оокраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%-комната	0,174	1815,065	9,2	1514,34	315,82	50,49	1,84	263,5	36,25	7,25	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=252,3*1,15; ЭММ=9,2*1,15; ЗПм=1,43*1,15; ТЗТ=36,25*1,15; ТЗТм=0,16*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	252,3	1,43				0,29		0,16	0,03	 
  15	ТЕРр62-16-05	Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 % - встроееный шкаф	0,041	1731,033	9,2	1496,18	70,97	9,2	0,43	61,34	28,02	1,32	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=195,02*1,15; ЭММ=9,2*1,15; ЗПм=1,43*1,15; ТЗТ=28,02*1,15; ТЗТм=0,16*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	195,02	1,43				0,07		0,16	0,01	 
  16	ТЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,105	87,4	4,47	0	9,18	8,64	0,54	0	11,39	1,38	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=71,53*1,15; ЭММ=4,47*1,15; ЗПм=1,16*1,15; ТЗТ=11,39*1,15; ТЗТм=0,13*1,15	100 м2 покрытий	71,53	1,16				0,14		0,13	0,02	 
  16.1	999-9900	Строительный  мусор	0,04935			0			0		 
  			т								 
  17	ТЕР11-01-036-03	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	0,105	6880,9941	57,77	6612,66	722,5	18,76	9,42	694,33	17,2	2,8	 
  	(0) МДС 81-35.2004 т.1п.3; Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=115,07*1,35*1,15; ЭММ=57,77*1,35*1,15; ЗПм=2,88*1,35*1,15; ТЗТ=17,2*1,35*1,15; ТЗТм=0,82*1,35*1,15	100 м2 покрытия	115,07	2,88				0,47		0,82	0,13	 
  18	ТЕРр57-11-03	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2	0,479	2231,7505	15,99	1982,12	1069,01	110,76	8,81	949,44	30,56	16,83	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=201,08*1,15; ЭММ=15,99*1,15; ЗПм=2,23*1,15; ТЗТ=30,56*1,15; ТЗТм=0,25*1,15	100 м2 основания	201,08	2,23				1,23		0,25	0,14	 
  19	ТЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов 	0,536	1504,45365	11,25	902,49	806,39	312,48	10,18	483,73	51,37	42,75	 
  	(0) МДС 81-35.2004 т.1п.3; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=375,51*1,35*1,15; ЭММ=11,25*1,35*1,25; ЗПм=1,96*1,35*1,25; ТЗТ=51,37*1,35*1,15; ТЗТм=0,13*1,35*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	375,51	1,96				1,77		0,13	0,12	 
  20	ТЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,63	27,232	0	0	17,16	17,16	0	0	3,77	2,73	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=23,68*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=3,77*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м плинтусов	23,68	0				0		0	0	 
  20.1	999-9900	Строительный  мусор	0,0693			0			0		 
  			т								 
  21	ТЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных 	0,63	522,1994	7,68	427,64	328,99	51,41	8,16	269,41	7,65	7,48	 
  	(0) МДС 81-35.2004 т.1п.3; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=52,56*1,35*1,15; ЭММ=7,68*1,35*1,25; ЗПм=0*1,35*1,25; ТЗТ=7,65*1,35*1,15; ТЗТм=0,08*1,35*1,25	100 м плинтусов	52,56	0				0		0,08	0,09	 
  22	ТЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных - входная дверь    	0,048	1690,3614	8,98	622,83	81,14	50,51	0,73	29,9	92,73	6,91	 
  	(0) МДС 81-35.2004 т.1п.3; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=677,86*1,35*1,15; ЭММ=8,98*1,35*1,25; ЗПм=1,55*1,35*1,25; ТЗТ=92,73*1,35*1,15; ТЗТм=0,1*1,35*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	677,86	1,55				0,13		0,1	0,01	 
  23	ТЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток - ванна, туалет	0,03	608,9135	49,48	0	18,27	16,56	1,71	0	69,87	2,41	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=480,01*1,15; ЭММ=49,48*1,15; ЗПм=12,86*1,15; ТЗТ=69,87*1,15; ТЗТм=1,44*1,15	100 м2 покрытий	480,01	12,86				0,44		1,44	0,05	 
  23.1	999-9900	Строительный  мусор	0,156			0			0		 
  			т								 
  24	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	0,03	12559,821825	139,68	11031,96	376,79	39,33	6,51	330,96	119,78	5,58	 
  	(0) МДС 81-35.2004 т.1п.3; Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=844,45*1,35*1,15; ЭММ=139,68*1,35*1,15; ЗПм=22,24*1,35*1,15; ТЗТ=119,78*1,35*1,15; ТЗТм=2,94*1,35*1,15	100 м2 покрытия	844,45	22,24				1,04		2,94	0,14	 
  25	ТЕРр57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	0,04	55,3955	0	0	2,22	2,22	0	0	7,67	0,35	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=48,17*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=7,67*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 основания	48,17	0				0		0	0	 
  25.1	999-9900	Строительный  мусор	0,028			0			0		 
  			т								 
  26	ТЕР11-01-012-03	Укладка лаг по плитам перекрытий	0,04	1949,4047	31,49	1515,08	77,98	15,25	2,13	60,6	35,74	2,22	 
  	(0) МДС 81-35.2004 т.1п.3; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=245,53*1,35*1,15; ЭММ=31,49*1,35*1,25; ЗПм=1,52*1,35*1,25; ТЗТ=35,74*1,35*1,15; ТЗТм=0,44*1,35*1,25	100 м2 пола	245,53	1,52				0,1		0,44	0,03	 
  27	ТЕРр57-8-03	Смена простильных дощатых полов полная смена досок	0,04	4840,496	83,36	4279,94	193,62	18,59	3,83	171,2	62,07	2,86	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=404,08*1,15; ЭММ=83,36*1,15; ЗПм=10,45*1,15; ТЗТ=62,07*1,15; ТЗТм=1,17*1,15	100 м2 пола	404,08	10,45				0,48		1,17	0,05	 
  27.1	999-9900	Строительный  мусор	0,0744			0			0		 
  			т								 
  28	ТЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток-ванна, туалет	0,037	775,468	203,26	0	28,69	20,04	8,65	0	74,3	3,16	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=471,06*1,15; ЭММ=203,26*1,15; ЗПм=17,77*1,15; ТЗТ=74,3*1,15; ТЗТм=1,99*1,15	100 м2 поверхности облицовки	471,06	17,77				0,76		1,99	0,08	 
  29	ТЕРр62-10-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,084	887,54	9,2	345,89	74,55	44,61	0,89	29,05	66,35	6,41	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=461,8*1,15; ЭММ=9,2*1,15; ЗПм=1,43*1,15; ТЗТ=66,35*1,15; ТЗТм=0,16*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	461,8	1,43				0,14		0,16	0,02	 
  29.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011	0,001806			65000			117,39		 
  			т								 
  30	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,022	1267,1134	3,22	475,09	27,88	17,3	0,12	10,45	71,06	2,43	 
  	(0) МДС 81-35.2004 т.1п.3; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=506,66*1,35*1,15; ЭММ=3,22*1,35*1,25; ЗПм=0,57*1,35*1,25; ТЗТ=71,06*1,35*1,15; ТЗТм=0,04*1,35*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	506,66	0,57				0,02		0,04	0	 
  31	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,078	689,046	0,96	153,33	53,75	41,7	0,09	11,96	65,94	5,91	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=464,88*1,15; ЭММ=0,96*1,15; ЗПм=0,09*1,15; ТЗТ=65,94*1,15; ТЗТм=0,01*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	464,88	0,09				0,01		0,01	0	 
  31.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011	0,001256			65000			81,63		 
  			т								 
  32	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,0652	1717,3525	265,95	0	111,97	92,03	19,94	0	188,54	14,14	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=1227,4*1,15; ЭММ=265,95*1,15; ЗПм=65,48*1,15; ТЗТ=188,54*1,15; ТЗТм=7,74*1,15	100 м2	1227,4	65,48				4,91		7,74	0,58	 
  33	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	0,0361	170389,623467	487,95	169146,95	6151,07	74,41	31,51	6045,14	187,55	10,51	 
  	(0) МДС 81-35.2004 т.1п.3; МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=1639,19*1,35*1,15*0,81; ЭММ=487,95*1,35*1,25*1,06; ЗПм=20,42*1,35*1,25*0,81; Мат=169146,95*0,99; ТЗТ=187,55*1,35*1,15; ТЗТм=1,76*1,35*1,25	100 м2 проемов	1639,19	20,42				1,01		1,76	0,11	 
  33.1	[203-8040]	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	-3,61			1577,48			-5694,7		 
  			м2								 
  34		Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	3,61		0	2617			9447,37		 
  											 
  35	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,0291	167200,919604	413,79	166486,23	4865,55	47,71	21,54	4796,3	149,16	6,74	 
  	(0) МДС 81-35.2004 т.1п.3; МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=1303,66*1,35*1,15*0,81; ЭММ=413,79*1,35*1,25*1,06; ЗПм=7,66*1,35*1,25*0,81; Мат=166486,23*0,99; ТЗТ=149,16*1,35*1,15; ТЗТм=0,66*1,35*1,25	100 м2 проемов	1303,66	7,66				0,3		0,66	0,03	 
  35.1	[203-8040]	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	-2,91			1577,48			-4590,47		 
  			м2								 
  36		Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	2,91		0	2617			7615,47		 
  											 
  37	ТЕРр62-7-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35 % - откосы	0,08	783,212	9,2	362,91	62,66	32,78	0,85	29,03	51,19	4,71	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=356,28*1,15; ЭММ=9,2*1,15; ЗПм=1,43*1,15; ТЗТ=51,19*1,15; ТЗТм=0,16*1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности	356,28	1,43				0,13		0,16	0,01	 
  37.1	101-9840	Краски масляные цветные для внутренних работ: МА-011	0,001688			65000			109,72		 
  			т								 
  38	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,048	4205,208431	14,33	3992,2	201,85	10,91	1,23	189,71	21,19	1,58	 
  	(0) МДС 81-35.2004 т.1п.3; МДС81-35.04 п.4.7; ФЕР к ТЕР	ЗП=180,75*1,35*1,15*0,81; ЭММ=14,33*1,35*1,25*1,06; ЗПм=0,46*1,35*1,25*0,81; Мат=3992,2*0,99; ТЗТ=21,19*1,35*1,15; ТЗТм=0,04*1,35*1,25	100 пог.м	180,75	0,46				0,03		0,04	0	 
  38.1	101-1689	Доски подоконные ПВХ	4,8			338,98			1627,1		 
  			м								 
  39	ТЕРр56-10-01	Снятие дверных полотен	0,071	267,0185	0	0	18,96	18,96	0	0	36,28	2,96	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=232,19*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=36,28*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 м2 дверных полотен	232,19	0				0		0	0	 
  40	ТЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,04	1864,012	462,6	0	74,56	53,28	21,28	0	179,3	8,25	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=1158,28*1,15; ЭММ=462,6*1,15; ЗПм=35,45*1,15; ТЗТ=179,3*1,15; ТЗТм=3,97*1,15	100 коробок	1158,28	35,45				1,63		3,97	0,18	 
  40.1	999-9900	Строительный  мусор	0,42			0			0		 
  			т								 
  41	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	0,071	6916,130175	1721,08	2813,79	491,05	85,06	206,21	199,78	104,28	11,49	 
  	(0) МДС 81-35.2004 т.1п.3; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=771,67*1,35*1,15; ЭММ=1721,08*1,35*1,25; ЗПм=117,35*1,35*1,25; ТЗТ=104,28*1,35*1,15; ТЗТм=13,34*1,35*1,25	100 м2 проемов	771,67	117,35				14,06		13,34	1,6	 
  42		Скобяные изделия	4		0	200			800		 
  			компл.								 
  43		Блок дверной  МДФ  ДГ80	3		0	2076,27			6228,81		 
  			шт.								 
  44		Блок дверной  деревянный   ДГ 90	1		0	2881,35			2881,35		 
  			шт.								 
  45	ТЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм 	0,024	2891,051675	54,41	2402,54	69,39	9,52	2,2	57,66	32,97	1,23	 
  	(0) МДС 81-35.2004 т.1п.3; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=255,52*1,35*1,15; ЭММ=54,41*1,35*1,25; ЗПм=1,55*1,35*1,25; ТЗТ=32,97*1,35*1,15; ТЗТм=0,5*1,35*1,25	100 м трубопровода	255,52	1,55				0,06		0,5	0,02	 
  46	ТЕР18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных	0,00534	7819,852	430,87	6244,24	41,76	4,53	3,88	33,34	75,7	0,63	 
  	(0) МДС 81-35.2004 т.1п.3; МДС81-35.04 п.4.7	ЗП=546,55*1,35*1,15; ЭММ=430,87*1,35*1,25; ЗПм=23,28*1,35*1,25; ТЗТ=75,7*1,35*1,15; ТЗТм=6,06*1,35*1,25	100 квт радиаторов и  конвекторов	546,55	23,28				0,21		6,06	0,05	 
  46.1	[300-0555]	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм	-0,534			59,23			-31,63		 
  			квт								 
  47		радиатор чугунный	3		1	337,37			1012,11		 
  			секции								 
  48	ТЕРр65-6-18	Смена санитарных приборов ванн стальных	0,01	5778,5105	443,29	794,79	57,79	44,74	5,1	7,95	532,2	6,12	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=3890,38*1,15; ЭММ=443,29*1,15; ЗПм=60,72*1,15; ТЗТ=532,2*1,15; ТЗТм=6,8*1,15	100 приборов	3890,38	60,72				0,7		6,8	0,08	 
  48.1	300-9400	Ванна стальная с ножками 1500 мм	1			3563,56			3563,56		 
  			комплект								 
  49		Сифон	1		0	85			85		 
  											 
  50	ТЕРр65-6-12	Смена санитарных приборов унитазов типа #Компакт#	0,01	3509,9	97,79	395,27	35,1	30,17	0,98	3,95	412,7	4,13	 
  	(0) 		100 приборов	3016,84	13,4				0,13		1,5	0,02	 
  51		Унитаз Компакт"	1		0	1864,4			1864,4		 
  			шт.								 
  52	ТЕРр56-12-05	Смена дверных приборов замки врезные	0,01	625,852	0	47,54	6,26	5,78	0	0,48	73,2	0,84	 
  	(0) Письмо ФА по стр. №АП32-30/06 от 23.06.04г пр.1п.3	ЗП=502,88*1,15; ЭММ=0*1,15; ЗПм=0*1,15; ТЗТ=73,2*1,15; ТЗТм=0*1,15	100 шт. приборов	502,88	0				0		0	0	 
  53		Приборы дверные - замки врезные	1		0	424			424		 
  			компл.								 
  54	ССЦ04.2009 Табл.26-	Расстояние перевозки - от 10,1 до 11 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 26	0,8	97,15	0	0	77,72	0	0	0		 
  			тонн									 
  ИТОГО	8237,56	2759,29	422,75	5055,47	390,98	 
  			39,37		4,69	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  ФОТ машинистов	39,37*11,09	11,09	437	 
  ФОТ рабочих	2759,29*11,09	11,09	30601	 
  Машины и механизмы	422,75*4,4	4,4	1860	 
  Материалы	5055,47*4,94	4,94	24974	 
  Итого по неучтенным материалам		43112	 
  ТЗР	43112*0,05	5%	2156	 
  Итого по перевозке		78	 
  Итого		102781	 
  Деревянные конструкции. Ремонт (33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 44)	 
  Накладные расходы	(218,09+15,4)*11,09*1,062*0,94	1,062	2585	 
  Сметная прибыль	(218,09+15,4)*11,09*0,5355	0,5355	1387	 
  Полы. Ремонт (10, 17, 21, 24, 26)	 
  Накладные расходы	(136,17+1,61)*11,09*1,107*0,94	1,107	1590	 
  Сметная прибыль	(136,17+1,61)*11,09*0,6375	0,6375	974	 
  Отделочные работы. Ремонт (5, 6, 7, 19, 22, 30)	 
  Накладные расходы	(534,73+5,71)*11,09*0,945*0,94	0,945	5324	 
  Сметная прибыль	(534,73+5,71)*11,09*0,4675	0,4675	2802	 
  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (45, 46)	 
  Накладные расходы	(14,05+0,27)*11,09*1,152*0,94	1,152	172	 
  Сметная прибыль	(14,05+0,27)*11,09*0,7055	0,7055	112	 
  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (32)	 
  Накладные расходы	(92,03+4,91)*11,09*1,1*0,94	1,1	1112	 
  Сметная прибыль	(92,03+4,91)*11,09*0,7	0,7	753	 
  Проемы  при капитальном ремонте. Ремонт (39, 40, 52, 53, 54)	 
  Накладные расходы	(78,02+1,63)*11,09*0,82*0,94	0,82	681	 
  Сметная прибыль	(78,02+1,63)*11,09*0,62	0,62	548	 
  Полы  при капитальном ремонте. Ремонт (9, 16, 18, 20, 23, 25, 27)	 
  Накладные расходы	(176,76+2,29)*11,09*0,8*0,94	0,8	1493	 
  Сметная прибыль	(176,76+2,29)*11,09*0,68	0,68	1350	 
  Штукатурные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (2, 3, 4)	 
  Накладные расходы	(362,66+1,32)*11,09*0,79*0,94	0,79	2998	 
  Сметная прибыль	(362,66+1,32)*11,09*0,5	0,5	2018	 
  Малярные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (1, 13, 14, 15, 29, 31, 37)	 
  Накладные расходы	(223,83+0,8)*11,09*0,8*0,94	0,8	1873	 
  Сметная прибыль	(223,83+0,8)*11,09*0,5	0,5	1246	 
  Стекольные, обойные и облицовочные работы  при капитальном ремонте. Ремонт (8, 11, 12, 28)	 
  Накладные расходы	(848,04+4,6)*11,09*0,77*0,94	0,77	6844	 
  Сметная прибыль	(848,04+4,6)*11,09*0,5	0,5	4728	 
  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб  при капитальном ремонте. Ремонт (48, 50, 51)	 
  Накладные расходы	(74,91+0,83)*11,09*1,03*0,94	1,03	813	 
  Сметная прибыль	(74,91+0,83)*11,09*0,6	0,6	504	 
  Итого Накладные расходы	25485	1	25485	 
  Итого Сметная прибыль	16422	1	16422	 
  Итого		144688	 
  Временные здания и сооружения	144688*0	00%	0	 
  Итого		144688	 
  Зимнее удорожание	144688*0	0%	0	 
  Итого		144688	 
  Непредвиденные расходы	144688*0	0%	0	 
  Итого		144688	 
  Коэффициент инфляции	144688*0	0%	0	 
  Итого		144688	 
  НДС	144688*0,18	18%	26044	 
  Итого		170732	 
  Инженер по проектно-сметной работе МПЖХ	Лукьянова И.В.		 
  Инженер                                                                                        Кутузова С.В.