ФОРМА № 4	
 		"УТВЕРЖДАЮ"                                                               Начальник УЖКХ администрации г. Иваново                 ___________________________Маннов О.Г.                                                                                                                 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на капитальный ремонт жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности и закреплённого за детьми сиротами и детьми,                                    находящимися без попечения родителей по адресу ул. Чайковского д.33 кв.8.	
 Основание	Сметная стоимость - 	250,430 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	417,76 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	42,772 тыс.руб	
 Составлена в ценах Октября 2009 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113)	0,37	6002,12	31,88	4986,81	2220,78	363,87	11,8	1845,12	108,4266	40,11784	
 	(0) 	ЗП=879,79*1,2*1,15*0,81; ЭММ=20,05*1,2*1,25*1,06; ЗПм=0*1,2*1,25*0,81; Мат=5037,18*0,99; ТЗТ=97*1,2*1,15*0,81; ТЗТм=0*1,2*1,25*0,81	100 м2 потолка	983,43	0				0		0	0	
 2	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0,37	89,16	1,88	0,18	32,99	32,23	0,7	0,07	9,05418	3,35005	
 	(0) 	ЗП=77,92*0,81*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*0,81*1,2*1,25; Мат=0,18*0,99; ТЗТ=8,1*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*0,81*1,2*1,25	100 м2 покрытия	87,1	0,15				0,06		0,01215	0,0045	
 2.1	Прайс-лист	Грунтовка   469,7*50/1,18=19902,55	0,00481			19902,55			95,73		
 			т								
 3	ФЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	0,37	588,58	6,05	407,12	217,77	64,9	2,24	150,63	18,4437	6,82417	
 	(0) 	ЗП=156,92*0,81*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*0,81*1,2*1,25; Мат=411,23*0,99; ТЗТ=16,5*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*0,81*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	175,41	0,15				0,06		0,01215	0,0045	
 4	ФЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	0,37	1316,27	12,98	1133,44	487,02	62,84	4,8	419,37	18,93553	7,00615	
 	(0) 	ЗП=151,95*0,81*1,2*1,15; ЭММ=8,16*1,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*0,81*1,2*1,25; Мат=1144,89*0,99; ТЗТ=16,94*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*0,81*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	169,85	0,15				0,06		0,01215	0,0045	
 5	ФЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	0,57	562,83	4,18	460,58	320,81	55,9	2,38	262,53	10,04902	5,72794	
 	(0) 	ЗП=87,74*0,81*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,06*1,2*1,25; ЗПм=0*0,81*1,2*1,25; Мат=465,23*0,99; ТЗТ=8,99*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0*0,81*1,2*1,25	100 м плинтуса	98,07	0				0		0	0	
 6	ФЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,05	647,01	173,37	0	32,35	23,68	8,67	0	60,183	3,00915	
 	(0) 	ЗП=584,74*0,81; ЭММ=163,56*1,06; ЗПм=20,56*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=74,3*0,81; ТЗТм=1,99*0,81	100 м2 поверхности облицовки	473,64	16,65				0,83		1,6119	0,0806	
 7	ФЕРр63-5-01	Снятие обоев простых и улучшенных	1,06	65,71	0	0	69,65	69,65	0	0	8,424	8,92944	
 	(0) 	ЗП=81,12*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=10,4*0,81; ТЗТм=0*0,81	100 м2 очищаемой поверхности	65,71	0				0		0	0	
 8	ФЕРр62-42-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	0,68	31,44	0	7,61	21,38	16,2	0	5,17	3,0537	2,07652	
 	(0) 	ЗП=29,41*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=7,69*0,99; ТЗТ=3,77*0,81; ТЗТм=0*0,81	100 м2 протравленной поверхности	23,82	0				0		0	0	
 9	ФЕР15-06-001-01	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности	0,62	967,04	1,88	632,1	599,56	206,5	1,17	391,9	37,59161	23,3068	
 	(0) 	ЗП=297,96*0,81*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*0,81*1,2*1,25; Мат=638,48*0,99; ТЗТ=33,63*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*0,81*1,2*1,25	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	333,06	0,15				0,09		0,01215	0,00753	
 10	ФЕРр62-7-03	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за один раз с расчисткой старой краски более 35%	0,44	1214,81	8,86	741,25	534,52	204,47	3,9	326,15	53,784	23,66496	
 	(0) 	ЗП=573,7*0,81; ЭММ=8,36*1,06; ЗПм=1,16*0,81; Мат=748,74*0,99; ТЗТ=66,4*0,81; ТЗТм=0,1*0,81	100 м2 окрашиваемой поверхности	464,7	0,94				0,41		0,081	0,03564	
 11	ФЕРр62-16-03	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	0,24	1780,94	8,86	1579,42	427,43	46,24	2,13	379,06	22,2993	5,35183	
 	(0) 	ЗП=237,86*0,81; ЭММ=8,36*1,06; ЗПм=1,16*0,81; Мат=1595,37*0,99; ТЗТ=27,53*0,81; ТЗТм=0,1*0,81	100 м2 окрашиваемой поверхности	192,67	0,94				0,23		0,081	0,01944	
 12	ФЕРр61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,015	5078,45	38,44	2256,81	76,18	41,75	0,58	33,85	310,2786	4,65418	
 	(0) 	ЗП=3436,05*0,81; ЭММ=36,26*1,06; ЗПм=13,46*0,81; Мат=2279,61*0,99; ТЗТ=383,06*0,81; ТЗТм=1,16*0,81	100 м2 отремонтированной поверхности	2783,2	10,9				0,16		0,9396	0,01409	
 13	ФЕРр61-2-07	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,07	2789,8	22,2	1128,83	195,29	114,71	1,55	79,02	184,9635	12,94745	
 	(0) 	ЗП=2023,18*0,81; ЭММ=20,94*1,06; ЗПм=7,77*0,81; Мат=1140,23*0,99; ТЗТ=228,35*0,81; ТЗТм=0,67*0,81	100 м2 отремонтированной поверхности	1638,78	6,29				0,44		0,5427	0,03799	
 14	ФЕР11-01-033-02	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	0,03	9066,08	200,56	8229,45	271,98	19,08	6,02	246,88	74,56844	2,23705	
 	(0) 	ЗП=569,04*0,81*1,2*1,15; ЭММ=126,14*1,06*1,2*1,25; ЗПм=8,82*0,81*1,2*1,25; Мат=8312,58*0,99; ТЗТ=66,71*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0,76*0,81*1,2*1,25	100 м2 покрытия	636,06	10,71				0,32		0,9234	0,0277	
 15	ФЕР11-01-035-03	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	0,36	2668,23	113,93	2021,49	960,56	191,82	41,01	727,74	61,66903	22,20085	
 	(0) 	ЗП=476,67*0,81*1,2*1,15; ЭММ=71,65*1,06*1,2*1,25; ЗПм=2,2*0,81*1,2*1,25; Мат=2041,91*0,99; ТЗТ=55,17*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0,19*0,81*1,2*1,25	100 м2 покрытия	532,82	2,68				0,96		0,23085	0,08311	
 16	ФЕР15-04-025-03	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	0,37	2028,4	16,23	1491,36	750,51	192,7	6,01	551,8	57,42139	21,24591	
 	(0) 	ЗП=465,93*0,81*1,2*1,15; ЭММ=10,21*1,06*1,2*1,25; ЗПм=0,23*0,81*1,2*1,25; Мат=1506,42*0,99; ТЗТ=51,37*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*0,81*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	520,81	0,29				0,11		0,0243	0,00899	
 17	ФЕР11-01-015-03	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	0,013	1811,68	323,2	1221,06	23,55	3,48	4,2	15,87	33,67931	0,43783	
 	(0) 	ЗП=239,23*0,81*1,2*1,15; ЭММ=203,27*1,06*1,2*1,25; ЗПм=27,72*0,81*1,2*1,25; Мат=1233,39*0,99; ТЗТ=30,13*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=2,64*0,81*1,2*1,25	100 м2 покрытия	267,42	33,68				0,44		3,2076	0,0417	
 18	ФЕР11-01-015-04	Устройство покрытий на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03	0,013	-646,46	-20,16	-605,88	-8,4	-0,27	-0,26	-7,88	-2,57094	-0,03342	
 	(0) 	ЗП=9,13*(-2)*0,81*1,2*1,15; ЭММ=6,34*(-2)*1,06*1,2*1,25; ЗПм=2,2*(-2)*0,81*1,2*1,25; Мат=306*(-2)*0,99; ТЗТ=1,15*(-2)*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0,19*(-2)*0,81*1,2*1,25	100 м2 покрытия	-20,41	-5,34				-0,07		-0,4617	-0,006	
 19	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,53	23,82	0	0	12,62	12,62	0	0	3,0537	1,61846	
 	(0) 	ЗП=29,41*0,81; ЭММ=0*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=3,77*0,81; ТЗТм=0*0,81	100 м плинтуса	23,82	0				0		0	0	
 20	ФЕР11-01-039-01	Устройство плинтусов деревянных	0,53	575,49	11,09	491,47	305,01	38,65	5,88	260,48	8,55117	4,53212	
 	(0) 	ЗП=65,25*0,81*1,2*1,15; ЭММ=6,97*1,06*1,2*1,25; ЗПм=0*0,81*1,2*1,25; Мат=496,43*0,99; ТЗТ=7,65*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0*0,81*1,2*1,25	100 м плинтуса	72,93	0				0		0	0	
 21	ФЕРр62-18-02	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	0,042	654,47	8,86	373,75	27,49	11,42	0,37	15,7	31,104	1,30637	
 	(0) 	ЗП=335,62*0,81; ЭММ=8,36*1,06; ЗПм=1,16*0,81; Мат=377,53*0,99; ТЗТ=38,4*0,81; ТЗТм=0,1*0,81	100 м2 окрашиваемой поверхности	271,85	0,94				0,04		0,081	0,0034	
 22	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,103	937,38	256,47	0	96,55	70,13	26,42	0	84,1671	8,66921	
 	(0) 	ЗП=840,63*0,81; ЭММ=241,95*1,06; ЗПм=89,78*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=103,91*0,81; ТЗТм=7,74*0,81	100 м2	680,91	72,72				7,49		6,2694	0,64575	
 23	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,0845	25654,07	1987,96	22596,06	2167,77	90,42	167,98	1909,37	116,56418	9,84967	
 	(0) 	ЗП=957,29*0,81*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,06*1,2*1,25; ЗПм=153,23*0,81*1,2*1,25; Мат=22824,3*0,99; ТЗТ=104,28*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*0,81*1,2*1,25	100 м2 проемов	1070,05	186,18				15,73		13,79025	1,16528	
 24	ФЕР15-04-025-04	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений дверных проемов	0,228	2168,7	12,98	1215,59	494,46	214,35	2,96	277,15	103,65359	23,63302	
 	(0) 	ЗП=841,06*0,81*1,2*1,15; ЭММ=8,16*1,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*0,81*1,2*1,25; Мат=1227,87*0,99; ТЗТ=92,73*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*0,81*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	940,14	0,15				0,03		0,01215	0,00277	
 25	Прайс-лист	Замок накладной           ЗН Д-1А КЛ       199,2/1,18=168,82	1		0	168,82			168,82		
 			шт.								
 26	Прайс-лист	Петля накл. ПН-10   23,5/1,18=19,92	8		0	19,92			159,36		
 			шт.								
 27	Прайс-лист	Ручка РК-1        87,4/1,18=74,07	4		0	74,07			296,28		
 			шт.								
 28	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,0651	1491,95	256,47	0	97,13	80,43	16,7	0	152,7174	9,9419	
 	(0) 	ЗП=1525,29*0,81; ЭММ=241,95*1,06; ЗПм=89,78*0,81; Мат=0*0,99; ТЗТ=188,54*0,81; ТЗТм=7,74*0,81	100 м2	1235,48	72,72				4,73		6,2694	0,40814	
 29	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	0,0651	166643,94	650,65	164569,67	10848,52	92,68	42,36	10713,49	162,88582	10,60387	
 	(0) 	ЗП=1273,59*0,81*1,15*1,2; ЭММ=409,22*1,06*1,25*1,2; ЗПм=7,66*0,81*1,25*1,2; Мат=166231,99*0,99; ТЗТ=145,72*0,81*1,15*1,2; ТЗТм=0,66*0,81*1,25*1,2	100 м2 проемов	1423,62	9,3				0,61		0,8019	0,0522	
 30	203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	-6,51		0	7761,21			-50525,48		
 		V=-6,51	м2								
 31	Прайс-лист	Оконные блоки ПВХ	6,51		0	2687			17492,37		
 			м2								
 32	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,035	11589,99	73,66	9808,12	405,65	59,79	2,58	343,28	186,08017	6,51281	
 	(0) 	ЗП=1528,19*0,81*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,06*1,2*1,25; ЗПм=0,93*0,81*1,2*1,25; Мат=9907,19*0,99; ТЗТ=166,47*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*0,81*1,2*1,25	100 м2 облицовки	1708,21	1,13				0,04		0,0972	0,0034	
 33	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,05	4177,11	22,79	3952,28	208,86	10,1	1,14	197,61	23,68618	1,18431	
 	(0) 	ЗП=180,75*0,81*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,06*1,2*1,25; ЗПм=0,46*0,81*1,2*1,25; Мат=3992,2*0,99; ТЗТ=21,19*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*0,81*1,2*1,25	100 пог.м	202,04	0,55				0,03		0,0486	0,00243	
 33.1	Прайс-лист	Доски подоконные ПВХ	5			180,94			904,7		
 			м								
 34	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,045	2427,75	6,35	2135,28	109,25	12,88	0,29	96,09	33,5421	1,50939	
 	(0) 	ЗП=353,23*0,81; ЭММ=5,99*1,06; ЗПм=0,93*0,81; Мат=2156,85*0,99; ТЗТ=41,41*0,81; ТЗТм=0,08*0,81	100 м	286,12	0,75				0,03		0,0648	0,00292	
 35	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,02	4674,38	18,39	3943,66	93,49	14,25	0,37	78,87	71,80747	1,43615	
 	(0) 	ЗП=637,26*0,81*1,2*1,15; ЭММ=11,57*1,06*1,2*1,25; ЗПм=0,27*0,81*1,2*1,25; Мат=3983,49*0,99; ТЗТ=64,24*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*0,81*1,2*1,25	100 м трубопровода	712,33	0,33				0,01		0,0243	0,00049	
 36	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	0,015	7817,76	39,54	7095,17	117,27	10,25	0,59	106,43	68,85648	1,03285	
 	(0) 	ЗП=611,07*0,81*1,2*1,15; ЭММ=24,87*1,06*1,2*1,25; ЗПм=0,81*0,81*1,2*1,25; Мат=7166,84*0,99; ТЗТ=61,6*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0,06*0,81*1,2*1,25	100 м трубопровода	683,05	0,99				0,01		0,0729	0,00109	
 37	ФЕРр65-1-02	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм	0,29	471,53	12,88	57,34	136,74	116,38	3,74	16,63	48,2922	14,00474	
 	(0) 	ЗП=495,44*0,81; ЭММ=12,15*1,06; ЗПм=1,97*0,81; Мат=57,92*0,99; ТЗТ=59,62*0,81; ТЗТм=0,17*0,81	100 м трубопровода	401,31	1,6				0,46		0,1377	0,03993	
 38	ФЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	0,08	274,08	7,52	33,26	21,93	18,66	0,6	2,66	28,0746	2,24597	
 	(0) 	ЗП=288,02*0,81; ЭММ=7,09*1,06; ЗПм=1,16*0,81; Мат=33,6*0,99; ТЗТ=34,66*0,81; ТЗТм=0,1*0,81	100 м трубопровода	233,3	0,94				0,08		0,081	0,00648	
 39	ФЕР16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	0,42	3583,32	1335,07	588,94	1504,99	696,91	560,73	247,35	167,26759	70,25239	
 	(0) 	ЗП=1484,43*0,81*1,2*1,15; ЭММ=839,67*1,06*1,2*1,25; ЗПм=110,7*0,81*1,2*1,25; Мат=594,89*0,99; ТЗТ=149,64*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=8,2*0,81*1,2*1,25	100 м трубопровода	1659,3	134,5				56,49		9,963	4,18446	
 40	Прайс-лист	Кран шаровый 3/4 г/ш     131/1,18=111,02	14		0	111,02			1554,28		
 			шт.								
 41	Прайс-лист	Муфта комб.25*3/4" нар.р.пп.   100/1,18=84,75 	10		0	84,75			847,5		
 			шт.								
 42	Прайс-лист	Угольник 25*90 бел.	16		0	8,48			135,68		
 			шт.								
 43	Прайс-лист	Угольник комб. с крепл. 20*1/2" вн. р. пп.      55/1,18=46,61	2		0	46,61			93,22		
 			шт.								
 44	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,05	4774,36	2165,88	498,99	238,72	105,47	108,29	24,95	212,65027	10,63251	
 	(0) 	ЗП=1887,18*0,81*1,2*1,15; ЭММ=1362,19*1,06*1,2*1,25; ЗПм=181,17*0,81*1,2*1,25; Мат=504,03*0,99; ТЗТ=190,24*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=13,42*0,81*1,2*1,25	100 м трубопровода	2109,49	220,13				11,01		16,3053	0,81527	
 45	ФЕР18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных	0,031	34161,25	616,74	32785,5	1059	23,53	19,12	1016,35	84,61746	2,62314	
 	(0) 	ЗП=679,03*0,81*1,2*1,15; ЭММ=387,89*1,06*1,2*1,25; ЗПм=31,82*0,81*1,2*1,25; Мат=33116,67*0,99; ТЗТ=75,7*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=2,72*0,81*1,2*1,25	100 кВт радиаторов и конвекторов	759,01	38,65				1,2		3,3048	0,10245	
 46	ФЕР17-01-002-02	Установка полотенцесушителей из латунных хромированных труб	0,1	5994,57	15,1	5712,78	599,46	26,67	1,51	571,28	27,72144	2,77214	
 	(0) 	ЗП=238,58*0,81*1,2*1,15; ЭММ=9,5*1,06*1,2*1,25; ЗПм=0*0,81*1,2*1,25; Мат=5770,48*0,99; ТЗТ=24,8*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0*0,81*1,2*1,25	10 шт.	266,69	0				0		0	0	
 47	ФЕРр65-6-12	Смена унитазов типа «Компакт»	0,01	35382,48	94,15	32256,35	353,82	30,32	0,94	322,56	334,287	3,34287	
 	(0) 	ЗП=3743,19*0,81; ЭММ=88,82*1,06; ЗПм=8,7*0,81; Мат=32582,17*0,99; ТЗТ=412,7*0,81; ТЗТм=0,75*0,81	100 приборов	3031,98	7,05				0,07		0,6075	0,00608	
 48	ФЕРр65-6-15	Смена моек на одно отделение	0,01	30934,84	87,87	28441,65	309,35	24,05	0,88	284,42	265,194	2,65194	
 	(0) 	ЗП=2969,52*0,81; ЭММ=82,9*1,06; ЗПм=8,12*0,81; Мат=28728,94*0,99; ТЗТ=327,4*0,81; ТЗТм=0,7*0,81	100 приборов	2405,31	6,58				0,07		0,567	0,00567	
 49	ФЕРр65-6-19	Смена раковин	0,01	12591,5	87,87	11098,21	125,92	14,05	0,88	110,98	154,953	1,54953	
 	(0) 	ЗП=1735,09*0,81; ЭММ=82,9*1,06; ЗПм=8,12*0,81; Мат=11210,31*0,99; ТЗТ=191,3*0,81; ТЗТм=0,7*0,81	100 приборов	1405,42	6,58				0,07		0,567	0,00567	
 50	ФЕР17-01-002-03	Установка смесителей	0,2	1506,57	0,31	1430,98	301,31	15,06	0,06	286,2	7,8246	1,56492	
 	(0) 	ЗП=67,34*0,81*1,2*1,15; ЭММ=0,2*1,06*1,2*1,25; ЗПм=0*0,81*1,2*1,25; Мат=1445,43*0,99; ТЗТ=7*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0*0,81*1,2*1,25	10 шт.	75,28	0				0		0	0	
 51	ФЕРм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	0,82	922,91	223,62	617,82	756,79	66,81	183,37	506,61	8,667	7,10694	
 	(0) 	ЗП=100,58*0,81; ЭММ=210,96*1,06; ЗПм=42,49*0,81; Мат=624,06*0,99; ТЗТ=10,7*0,81; ТЗТм=3,61*0,81	100 м	81,47	34,42				28,22		2,9241	2,39776	
 52	Прайс-лист	Короба пластмассовые    12,5/1,18/2=5,3	82		0	5,3			434,6		
 			м								
 53	Прайс-лист	Коробка распред.  23/1,18=19,5	6		0	19,5			117		
 			шт.								
 54	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	0,88	133,54	54,06	52,68	117,52	23,58	47,57	46,36	2,8512	2,50906	
 	(0) 	ЗП=33,09*0,81; ЭММ=51*1,06; ЗПм=18,23*0,81; Мат=53,21*0,99; ТЗТ=3,52*0,81; ТЗТм=1,57*0,81	100 м	26,8	14,77				13		1,2717	1,1191	
 55	Прайс-лист	ПУГНП 2*2,5    19,4/1,18=16,44	48		0	16,44			789,12		
 			м.								
 56	Прайс-лист	ПУГНП 2*1,5    12/1,18=10,17	40		0	10,17			406,8		
 			м.								
 57	ФЕРм08-03-592-02	Патрон подвесной	0,05	2212,17	47,73	1699,2	110,61	23,26	2,39	84,96	46,899	2,34495	
 	(0) 	ЗП=574,37*0,81; ЭММ=45,03*1,06; ЗПм=1,76*0,81; Мат=1716,36*0,99; ТЗТ=57,9*0,81; ТЗТм=0,13*0,81	100 шт.	465,24	1,43				0,07		0,1053	0,00527	
 58	Прайс-лист	Патрон подвесной Е-14  14,3/1,18=12,12	5		0	12,12			60,6		
 			шт.								
 59	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	0,05	671,53	20,92	333,21	33,58	15,87	1,05	16,66	31,995	1,59975	
 	(0) 	ЗП=391,84*0,81; ЭММ=19,74*1,06; ЗПм=0,41*0,81; Мат=336,58*0,99; ТЗТ=39,5*0,81; ТЗТм=0,03*0,81	100 шт.	317,39	0,33				0,02		0,0243	0,00122	
 60	Прайс-лист	Выключатель одноклавишный открытой проводки белый 10А  22,4/1,18=18,99	5		0	18,99			94,95		
 			шт.								
 61	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	0,06	704,54	23,49	333,94	42,27	20,83	1,41	20,04	34,992	2,09952	
 	(0) 	ЗП=428,54*0,81; ЭММ=22,16*1,06; ЗПм=0,54*0,81; Мат=337,31*0,99; ТЗТ=43,2*0,81; ТЗТм=0,04*0,81	100 шт.	347,12	0,44				0,03		0,0324	0,00194	
 62	Прайс-лист	Розетка РА10-831 о/у 2-местн. белая    39,4/1,18=33,39	6		0	33,39			200,34		
 			шт.								
 63	ФЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1	5,73	2,57	0,44	5,73	2,73	2,57	0,44	0,2754	0,2754	
 	(0) 	ЗП=3,37*0,81; ЭММ=2,42*1,06; ЗПм=0,14*0,81; Мат=0,44*0,99; ТЗТ=0,34*0,81; ТЗТм=0,01*0,81	1 шт.	2,73	0,11				0,11		0,0081	0,0081	
 64	Прайс-лист	Счётчик эл.       Меркурий-200.02     1375/1,18=1165,26	1		0	1165,26			1165,26		
 			шт.								
 65	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	2	250,82	1,2	237,6	501,64	24,04	2,4	475,2	1,2636	2,5272	
 	(0) 	ЗП=14,84*0,81; ЭММ=1,13*1,06; ЗПм=0*0,81; Мат=240*0,99; ТЗТ=1,56*0,81; ТЗТм=0*0,81	1 шт.	12,02	0				0		0	0	
 66	Прайс-лист	Авт. выкл. ВА 47-29 16А 30,2/1,18=25,6	2		0	25,6			51,2		
 			шт.								
 67	ФЕР19-01-001-02	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных	1	1266,34	11,6	1241,96	1266,34	12,78	11,6	1241,96	1,40843	1,40843	
 	(0) 	ЗП=11,43*0,81*1,2*1,15; ЭММ=7,29*1,06*1,2*1,25; ЗПм=0,12*0,81*1,2*1,25; Мат=1254,51*0,99; ТЗТ=1,26*0,81*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*0,81*1,2*1,25	1 прибор	12,78	0,15				0,15		0,01215	0,01215	
 ИТОГО:	29703,72	3688,72	1313,65	24701,36	406,39623	
 			143,9		11,36371	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	3688,72*11,16	11,16	41166	
 Машины и механизмы	1313,65*4,44	4,44	5833	
 Материалы	24701,36*4,92	4,92	121531	
 Итого по неучтенным материалам		-25458	
 ТЗР	(-25458)*0	0	0	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		143072	
 <Нет вида работ> (25, 26, 27, 31, 41, 42, 43, 55, 56, 58, 60, 62, 66)	
 Накладные расходы	(0+0)*11,16*0*0,94	0	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*11,16*0	0	0	
 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. Ремонт (37, 38)	
 Накладные расходы	(135,04+0,54)*11,16*0,74*0,94	0,74	1052	
 Сметная прибыль	(135,04+0,54)*11,16*0,5	0,5	757	
 Внутренние санитарно-технические работы:  смена труб при ремонте. Ремонт (47, 48, 49)	
 Накладные расходы	(68,42+0,21)*11,16*1,03*0,94	1,03	742	
 Сметная прибыль	(68,42+0,21)*11,16*0,6	0,6	460	
 Деревянные конструкции. Ремонт (1, 23, 29, 30, 33)	
 Накладные расходы	(557,07+16,37)*11,16*1,062*0,94	1,062	6389	
 Сметная прибыль	(557,07+16,37)*11,16*0,5355	0,5355	3427	
 Крыши, кровли при ремонте. Ремонт (34)	
 Накладные расходы	(12,88+0,03)*11,16*0,83*0,94	0,83	112	
 Сметная прибыль	(12,88+0,03)*11,16*0,65	0,65	94	
 Малярные работы при ремонте. Ремонт (8, 10, 11, 21)	
 Накладные расходы	(278,33+0,68)*11,16*0,8*0,94	0,8	2342	
 Сметная прибыль	(278,33+0,68)*11,16*0,5	0,5	1557	
 Отделочные работы. Ремонт (2, 3, 4, 9, 16, 24, 32)	
 Накладные расходы	(833,31+0,45)*11,16*0,945*0,94	0,945	8265	
 Сметная прибыль	(833,31+0,45)*11,16*0,4675	0,4675	4350	
 Полы. Ремонт (5, 14, 15, 17, 18, 20)	
 Накладные расходы	(308,66+1,65)*11,16*1,107*0,94	1,107	3604	
 Сметная прибыль	(308,66+1,65)*11,16*0,6375	0,6375	2208	
 Полы при ремонте. Ремонт (19)	
 Накладные расходы	(12,62+0)*11,16*0,8*0,94	0,8	106	
 Сметная прибыль	(12,62+0)*11,16*0,68	0,68	96	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (22, 28)	
 Накладные расходы	(150,56+12,22)*11,16*0,99*0,94	0,99	1691	
 Сметная прибыль	(150,56+12,22)*11,16*0,595	0,595	1081	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). Ремонт (35, 36, 39, 40, 44, 45, 46, 50, 67)	
 Накладные расходы	(904,92+68,87)*11,16*1,152*0,94	1,152	11768	
 Сметная прибыль	(904,92+68,87)*11,16*0,7055	0,7055	7667	
 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. Ремонт (6, 7)	
 Накладные расходы	(93,33+0,83)*11,16*0,77*0,94	0,77	761	
 Сметная прибыль	(93,33+0,83)*11,16*0,5	0,5	525	
 Штукатурные работы при ремонте. Ремонт (12, 13)	
 Накладные расходы	(156,46+0,6)*11,16*0,79*0,94	0,79	1302	
 Сметная прибыль	(156,46+0,6)*11,16*0,5	0,5	876	
 Электромонтажные работы: на других объектах. Ремонт (51, 52, 53, 54, 57, 59, 61, 63, 64, 65)	
 Накладные расходы	(177,12+41,45)*11,16*0,95*0,94	0,95	2178	
 Сметная прибыль	(177,12+41,45)*11,16*0,65	0,65	1586	
 Итого Накладные расходы	40312	1	40312	
 Итого Сметная прибыль	24684	1	24684	
 Итого		208068	
 Временные здания и сооружения	208068*0	0	0	
 Итого		208068	
 Зимнее удорожание	208068*0	0	0	
 Итого		208068	
 Непредвиденные расходы	208068*0,02	2%	4161	
 Итого		212229	
 Коэффициент инфляции	212229*0	0	0	
 Итого		212229	
 НДС	212229*0,18	18%	38201	
 Итого		250430	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ