УТВЕРЖДАЮ"                                                            
   Начальник УЖКХ администрации г. Иваново       ________С.В.Смагин                                                                                                                 

Ведомость объемов работ	
 № п/п	Наименование работ	Количество	
 1	2	3	
 1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	
 	1/0,038	0,038	
 2	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	
 	2/0,038	0,038	
 3	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах	100 пог.м	
 	4/0,014	0,014	
 4	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	
 	7/0,029	0,029	
 5	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	
 	9/0,014	0,014	
 6	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ( с входной )	100 коробок	
 	10/0,04	0,04	
 7	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	100 м2 проемов	
 	11/0,016	0,016	
 8	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	
 	13/0,044	0,044	
 9	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% (с двух сторон)+окно ванная	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	16/0,042	0,042	
 10	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	
 	17/0,278	0,278	
 11	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	
 	18/0,21	0,21	
 12	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	
 	19/0,21	0,21	
 13	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	
 	20/0,033	0,033	
 14	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	
 	21/0,065	0,065	
 15	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	
 	22/0,033	0,033	
 16	Разборка плитки пластиковой со стен	100 м2 облицовки	
 	23/0,23	0,23	
 17	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	
 	24/0,017	0,017	
 18	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) (пластиковые панели) кухня+туалет 	100 м2 стен (за вычетом проемов)	
 	25/0,367	0,367	
 19	Устройство потолков пластиковые панели (кухня ванна) 	100 м2 поверхности облицовки	
 	27/0,114	0,114	
 20	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 113)  	100 м2 потолка	
 	29/0,22	0,22	
 21	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	31/0,22	0,22	
 22	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	32/0,22	0,22	
 23	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (потолок)	100 м плинтуса	
 	33/0,27	0,27	
 24	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	
 	35/0,39	0,39	
 25	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	36/0,39	0,39	
 26	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	
 	37/0,39	0,39	
 27	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	
 	38/0,01	0,01	
 28	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	
 	39/0,014	0,014	
 29	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	
 	41/0,07	0,07	
 30	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	
 	42/0,07	0,07	
 31	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	
 	43/0,21	0,21	
 32	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	
 	44/0,21	0,21	
 33	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	
 	49/0,07	0,07	
 34	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	
 	50/0,07	0,07	
 35	Смена ванн стальных	100 приборов	
 	51/0,01	0,01	
 36	Смена смесителей без душевой сетки	100 шт.	
 	52/0,01	0,01	
 37	Смена смесителей с душевой сеткой	100 шт.	
 	53/0,01	0,01	
 38	Смена умывальников	100 приборов	
 	54/0,01	0,01	
 39	Смена полотенцесушителей	100 приборов	
 	55/0,01	0,01	
 40	Смена раковин	100 приборов	
 	57/0,01	0,01	
 41	Смена унитазов типа "Компакт"	100 приборов	
 	58/0,01	0,01	
 42	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	59/0,07	0,07	
 43	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	60/0,012	0,012	
 44	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	1 счетчик (водомер)	
 	61/2	2	
 45	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм	1 шт.	
 	63/1	1	
 46	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	
 	69/1	1	
 47	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	
 	71/0,07	0,07	
 48	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	
 	72/0,06	0,06	
 49	Пневматическое испытание газопроводов	100 м газопровода	
 	73/0,13	0,13	
 50	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	74/0,004	0,004	
 51	Снятие бытовых газовых плит с четырьмя конфорками	100 приборов	
 	75/0,01	0,01	
 52	Смена жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	
 	76/0,02	0,02	
 53	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных	1 прибор	
 	78/1	1	
 54	Смена розеток	100 шт.	
 	79/0,05	0,05	
 55	Смена выключателей	100 шт.	
 	80/0,04	0,04	
 56	Патрон подвесной	100 шт.	
 	81/0,03	0,03	
 57	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (туалет)	100 шт.	
 	83/0,01	0,01	
 58	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка (мусор с балкона) 	1 т	
 	85/4,6	4,6	
 59	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 39 км (мусор с балкона)	1 т	
 	86/4,6	4,6