УТВЕРЖДАЮ"                                                            
   Начальник УЖКХ администрации г. Иваново       ________С.В.Смагин                                                                                                                 

ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - ул.Дунаева д.48 кв.50	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на Капитальный ремонт свободных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности по адресу ул.Дунаева д.48 кв.50 	
 Основание	Сметная стоимость - 	173,943 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	386,49 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	3,567 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2011 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 Проемы.	
 1	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,038	1767,24	241,95	0	67,16	57,96	9,19	0	188,54	7,16452	
 	(0) 		100 м2	1525,29	89,78				3,41		7,74	0,29412	
 2	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	0,038	17269,57	762,37	13901,01	656,24	99,03	28,97	528,24	298,1904	11,33124	
 	(0) 	ЗП=1888,54*1,15*1,2; ЭММ=508,25*1,25*1,2; ЗПм=20,42*1,25*1,2; ТЗТ=216,08*1,15*1,2; ТЗТм=1,76*1,25*1,2	100 м2 проемов	2606,18	30,64				1,16		2,64	0,10032	
 3	[прайс-лист]	блок оконный (м2) 	3,8		0	532,49			2023,46		
 			м2								
 4	ФЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах	0,014	3512,55	27,19	3235,1	49,18	3,5	0,38	45,29	29,3388	0,41074	
 	(0) 	ЗП=181,35*1,15*1,2; ЭММ=18,13*1,25*1,2; ЗПм=0,58*1,25*1,2; ТЗТ=21,26*1,15*1,2; ТЗТм=0,05*1,25*1,2	100 пог.м	250,26	0,88				0,01		0,075	0,00105	
 5	[прайс-лист]	Подоконник ПВХ Н.П. 250	1,4		0	23,73			33,22		
 			м.п								
 6	[прайс-лист]	Заглушка Н.П.	2		0	4,4			8,8		
 			шт								
 7	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,029	2709,09	69,49	530,69	78,56	61,16	2,02	15,39	229,7286	6,66213	
 	(0) 	ЗП=1528,19*1,15*1,2; ЭММ=46,33*1,25*1,2; ЗПм=0,93*1,25*1,2; ТЗТ=166,47*1,15*1,2; ТЗТм=0,08*1,25*1,2	100 м2 облицовки	2108,9	1,39				0,04		0,12	0,00348	
 8	[прайс-лист]	Панели ПВХ (толщина 9мм, ширина 370мм - офсетная печать) Белые лакированные или эквивалент 	2,9		0	24,62			71,4		
 			м2								
 9	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,014	2516,07	5,99	2156,85	35,22	4,95	0,08	30,2	41,41	0,57974	
 	(0) 		100 м	353,23	0,93				0,01		0,08	0,00112	
 9.1	509-9900	Строительный мусор	0,003136			0			0		
 			т								
 10	ФЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ( с входной )	0,04	1807,42	369,43	0	72,3	57,52	14,78	0	179,3	7,172	
 	(0) 		100 коробок	1437,99	39,94				1,6		3,97	0,1588	
 10.1	509-9900	Строительный мусор	0,42			0			0		
 			т								
 11	ФЕР10-04-013-02	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	0,016	3099,78	536,28	340,18	49,6	35,57	8,58	5,44	224,1258	3,58601	
 	(0) 	ЗП=1611,11*1,2*1,15; ЭММ=357,52*1,2*1,25; ЗПм=19,98*1,2*1,25; ТЗТ=162,41*1,2*1,15; ТЗТм=1,48*1,2*1,25	100 м2 проемов	2223,33	29,98				0,48		2,22	0,03552	
 12	[прайс-лист]	бллок дверной  Модель "Эконом-6 " или эквивалент 	1		0	1917			1917		
 			шт								
 13	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,044	5320,79	1875,43	2124,3	234,11	58,13	82,52	93,47	143,9064	6,33188	
 	(0) 	ЗП=957,29*1,15*1,2; ЭММ=1250,29*1,25*1,2; ЗПм=153,23*1,25*1,2; ТЗТ=104,28*1,15*1,2; ТЗТм=11,35*1,25*1,2	100 м2 проемов	1321,06	229,85				10,11		17,025	0,7491	
 14	[прайс-лист]	блок дверной ламинированный  или эквивалент 	4,4		0	221,73			975,61		
 			м2								
 15	[101-0953]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4		0	20,24			80,96		
 			шт.								
 16	ФЕРр62-9-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% (с двух сторон)+окно ванная	0,042	1714,01	8,36	818,32	71,99	37,27	0,35	34,37	102,7	4,3134	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	887,33	1,16				0,05		0,1	0,0042	
 Отделочные работы.	
 Полы.	
 17	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,278	7449,13	105,73	6983,19	2070,86	100,14	29,39	1941,33	43,3458	12,05013	
 	(0) 	ЗП=261,02*1,15*1,2; ЭММ=70,49*1,25*1,2; ЗПм=3,94*1,25*1,2; ТЗТ=31,41*1,15*1,2; ТЗТм=0,34*1,25*1,2	100 м2 покрытия	360,2	5,92				1,65		0,51	0,14178	
 18	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,21	29,41	0	0	6,18	6,18	0	0	3,77	0,7917	
 	(0) 		100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 18.1	509-9900	Строительный мусор	0,0231			0			0		
 			т								
 19	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,21	1458,5	16,86	1357,27	306,29	17,72	3,54	285,03	9,1908	1,93007	
 	(0) 	ЗП=61,14*1,15*1,2; ЭММ=11,24*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=6,66*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м плинтуса	84,37	0				0		0	0	
 20	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,033	641	45,01	0	21,15	19,67	1,49	0	69,87	2,30571	
 	(0) 		100 м2 покрытия	595,99	16,7				0,55		1,44	0,04752	
 20.1	509-9900	Строительный мусор	0,1716			0			0		
 			т								
 21	ФЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов из плиток керамических	0,065	2810,31	7,85	2492,73	182,67	20,13	0,51	162,03	32,568	2,11692	
 	(0) 	ЗП=224,44*1,15*1,2; ЭММ=5,23*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=23,6*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м плинтуса	309,73	0				0		0	0	
 22	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,033	9525,64	222,05	7858,9	314,35	47,67	7,33	259,34	165,2964	5,45478	
 	(0) 	ЗП=1046,88*1,15*1,2; ЭММ=148,03*1,25*1,2; ЗПм=46*1,25*1,2; ТЗТ=119,78*1,15*1,2; ТЗТм=4,22*1,25*1,2	100 м2 покрытия	1444,69	69				2,28		6,33	0,20889	
 Стены	
 23	ФЕР15-01-050-03	Разборка плитки пластиковой со стен	0,23	160,57	17,84	0	36,93	32,83	4,1	0	15,548	3,57604	
 	(0) 	ЗП=356,83*0,4; ЭММ=44,59*0,4; ЗПм=0,93*0,4; Мат=9571,29*0; ТЗТ=38,87*0,4; ТЗТм=0,08*0,4	100 м2 облицовки	142,73	0,37				0,09		0,032	0,00736	
 24	ФЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,017	748,3	163,56	0	12,72	9,94	2,78	0	74,3	1,2631	
 	(0) 		100 м2 поверхности облицовки	584,74	20,56				0,35		1,99	0,03383	
 25	ФЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) (пластиковые панели) кухня+туалет 	0,367	3761,63	27,73	2845,23	1380,52	326,14	10,18	1044,2	97,98	35,95866	
 	(0) 	ЗП=643,97*1,2*1,15; ЭММ=18,48*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=71*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	888,67	0				0		0	0	
 26	[прайс-лист]	  Вагонка ПВХ (толщина 10мм, ширина 100мм) 	36,7		0	12,86			471,96		
 			м2								
 27	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков пластиковые панели (кухня ванна) 	0,114	3947,17	238,33	2303,2	449,98	160,24	27,17	262,56	149,5368	17,0472	
 	(0) 	ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1405,65	5,08				0,58		0,375	0,04275	
 28	[прайс-лист]	  Вагонка ПВХ (толщина 10мм, ширина 100мм) 	11,4		0	12,86			146,6		
 			м2								
 29	ФЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" одноуровневых (П 113)  	0,22	6281,37	30,08	5037,18	1381,9	267,1	6,62	1108,18	133,86	29,4492	
 	(0) 	ЗП=879,79*1,2*1,15; ЭММ=20,05*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=97*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 потолка	1214,11	0				0		0	0	
 30	[201-0818]	Тяга подвеса 350	12		0	0,47			5,64		
 			шт.								
 31	ФЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	0,22	633,48	5,7	411,23	139,37	47,64	1,25	90,47	22,77	5,0094	
 	(0) 	ЗП=156,92*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=16,5*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	216,55	0,18				0,04		0,015	0,0033	
 32	ФЕР15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	0,22	2067,44	13,55	1699,86	454,84	77,89	2,98	373,97	39,468	8,68296	
 	(0) 	ЗП=256,54*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=28,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	354,03	0,18				0,04		0,015	0,0033	
 33	ФЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (потолок)	0,27	168,06	3,93	43,05	45,38	32,69	1,06	11,62	12,4062	3,34967	
 	(0) 	ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	121,08	0				0		0	0	
 34	[прайс-лист]	Плинтус 30мм потолочный гладкий 2,5м	27		0	4,8			129,6		
 			м.п								
 стены	
 35	ФЕР10-05-008-03	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с дверным проемом	0,39	5477,37	38,93	4424,6	2136,17	395,4	15,18	1725,59	111,78	43,5942	
 	(0) 	ЗП=734,67*1,15*1,2; ЭММ=25,95*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=81*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1013,84	0				0		0	0	
 36	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,39	564,28	4,4	402,54	220,07	61,36	1,72	156,99	16,5462	6,45302	
 	(0) 	ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	157,34	0,18				0,07		0,015	0,00585	
 37	ФЕР15-06-001-04	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности	0,39	901,12	1,78	561,4	351,44	131,8	0,69	218,95	38,1432	14,87585	
 	(0) 	ЗП=244,89*1,15*1,2; ЭММ=1,18*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=27,64*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	337,94	0,18				0,07		0,015	0,00585	
 Сантехнические работы	
 38	ФЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	0,01	935,72	70,02	0	9,36	8,66	0,7	0	110	1,1	
 	(0) 		100 шт.	865,7	25,98				0,26		2,24	0,0224	
 39	ФЕР18-03-001-02	Установка радиаторов стальных	0,014	2365,66	349,04	1204,58	33,12	11,37	4,89	16,86	90,528	1,26739	
 	(0) 	ЗП=588,43*1,2*1,15; ЭММ=232,69*1,2*1,25; ЗПм=15,01*1,2*1,25; ТЗТ=65,6*1,2*1,15; ТЗТм=1,28*1,2*1,25	100 кВт радиаторов и конвекторов	812,04	22,51				0,32		1,92	0,02688	
 40	[прайс-лист]	 Радиатор биметаллический FERT-500 или эквивалент	7		0	63,69			445,83		
 			секц.								
 41	ФЕРр65-2-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	0,07	587,05	5	0	41,09	40,74	0,35	0	68,8	4,816	
 	(0) 		100 м трубопровода с фасонными частями	582,05	1,86				0,13		0,16	0,0112	
 41.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0413			0			0		
 			т								
 42	ФЕРр65-2-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	0,07	731,64	10	0	51,21	50,51	0,7	0	85,3	5,971	
 	(0) 		100 м трубопровода с фасонными частями	721,64	3,71				0,26		0,32	0,0224	
 42.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0938			0			0		
 			т								
 43	ФЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	0,21	328,71	7,09	33,6	69,03	60,48	1,49	7,06	34,66	7,2786	
 	(0) 		100 м трубопровода	288,02	1,16				0,24		0,1	0,021	
 43.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0462			0			0		
 			т								
 44	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	0,21	4717,23	2043,29	69,63	990,62	546,91	429,09	14,62	262,5312	55,13155	
 	(0) 	ЗП=1887,18*1,2*1,15; ЭММ=1362,19*1,2*1,25; ЗПм=181,17*1,2*1,25; ТЗТ=190,24*1,2*1,15; ТЗТм=13,42*1,2*1,25	100 м трубопровода	2604,31	271,75				57,07		20,13	4,2273	
 45	[прайс-лист]	Труба металлополипропиленовая (Россия) 16/12 (м)	18,9		0	5,22			98,66		
 			м.п								
 46	[прайс-лист]	Муфта  "HYDROSTA" (Ю.Корея) cоединительная SU 20	3		0	14,1			42,3		
 											
 47	[прайс лист]	Тройник  "HYDROSTA" (Ю. Корея) TT 20	2		0	22,03			44,06		
 											
 48	[прайс-лист]	Краны шаровые для металлопластиковых труб "HYDROSTA" (Ю.Корея) 	2		0	18,51			37,02		
 											
 49	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,07	4880,26	17,35	3983,49	341,62	61,56	1,21	278,84	88,6512	6,20558	
 	(0) 	ЗП=637,26*1,2*1,15; ЭММ=11,57*1,2*1,25; ЗПм=0,27*1,2*1,25; ТЗТ=64,24*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25	100 м трубопровода	879,42	0,4				0,03		0,03	0,0021	
 50	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	0,07	8047,41	37,3	7166,84	563,32	59,03	2,61	501,68	85,008	5,95056	
 	(0) 	ЗП=611,07*1,2*1,15; ЭММ=24,87*1,2*1,25; ЗПм=0,81*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,06*1,2*1,25	100 м трубопровода	843,27	1,21				0,08		0,09	0,0063	
 51	ФЕРр65-6-18	Смена ванн стальных	0,01	102049,8	402,66	96820,09	1020,5	48,27	4,03	968,2	532,2	5,322	
 	(0) 		100 приборов	4827,05	39,44				0,39		3,4	0,034	
 52	ФЕРр65-5-07	Смена смесителей без душевой сетки	0,01	16280,74	7,85	14458,89	162,81	18,14	0,08	144,59	200	2	
 	(0) 		100 шт.	1814	0				0		0	0	
 53	ФЕРр65-5-06	Смена смесителей с душевой сеткой	0,01	21913,06	12,2	19481,89	219,13	24,19	0,12	194,82	266,7	2,667	
 	(0) 		100 шт.	2418,97	0				0		0	0	
 53.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0026			0			0		
 			т								
 54	ФЕРр65-6-24	Смена умывальников	0,01	15865,17	82,9	13859,43	158,65	19,23	0,83	138,59	212	2,12	
 	(0) 		100 приборов	1922,84	8,12				0,08		0,7	0,007	
 55	ФЕРр65-6-20	Смена полотенцесушителей	0,01	2225,69	24,87	933,74	22,26	12,67	0,25	9,34	139,7	1,397	
 	(0) 		100 приборов	1267,08	2,44				0,02		0,21	0,0021	
 56	[прайс-лист]	Полотенцесушитель М-обр. ?”  Д-33 мм, выход -3/4", латунь, хромили эквивалент 	1		0	303,09			303,09		
 			шт								
 57	ФЕРр65-6-19	Смена раковин	0,01	13028,3	82,9	11210,31	130,28	17,35	0,83	112,1	191,3	1,913	
 	(0) 		100 приборов	1735,09	8,12				0,08		0,7	0,007	
 58	ФЕРр65-6-12	Смена унитазов типа "Компакт"	0,01	36414,18	88,82	32582,17	364,14	37,43	0,89	325,82	412,7	4,127	
 	(0) 		100 приборов	3743,19	8,7				0,09		0,75	0,0075	
 59	ФЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,07	1092,7	0,87	515,51	76,49	40,34	0,06	36,09	65,94	4,6158	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	576,32	0				0		0	0	
 60	ФЕРр62-32-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	0,012	1168,43	0,87	515,51	14,02	7,82	0,01	6,19	80,6	0,9672	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	652,05	0				0		0	0	
 61	ФЕР16-06-005-01	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	2	7,46	1,31	0,84	14,92	10,64	2,62	1,68	0,5658	1,1316	
 	(0) 	ЗП=3,85*1,15*1,2; ЭММ=0,87*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,41*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	1 счетчик (водомер)	5,32	0				0		0	0	
 62	[прайс-лист]	Водосчетчик крылчатый универсальный ВСКМ 90-15 на 1/2	2		0	79,05			158,1		
 			шт								
 63	ФЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм	1	17,01	0	8,01	17,01	9	0	8,01	1,03	1,03	
 	(0) 		1 шт.	9	0				0		0	0	
 64	[прайс-лист]	Счетчик газа СГК-1,6 лев., прав. G-1,6 г.Воронеж или эквивалент	1		0	263,73			263,73		
 			шт								
 65	[прайс-лист]	Адаптор 1/2 и 3/4 к сч. Газа СГК (комплект присоединения) 	1		0	17,58			17,58		
 			шт								
 66	[прайс-лист]	Кран шар.11Б27П ду 20 в-в	1		0	35,17			35,17		
 			шт								
 67	[прайс-лист]	Кран шар.11Б27П ду 15 в-в			1		0	23,65			23,65		
 			шт								
 68	[прайс-лист]	Подводка для газа "G BEKA" 1,5м 1/2 г/г 	1		0	52,7			52,7		
 			шт								
 69	ФЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1	11,53	0	1,31	11,53	10,22	0	1,31	1,03	1,03	
 	(0) 		1 шт.	10,22	0				0		0	0	
 70	[прайс-лист]	Фильтр ФММ газа Ду 20	1		0	61,41			61,41		
 			шт								
 71	ФЕР16-02-003-01	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	0,07	3063,8	87,18	2566,28	214,47	28,72	6,1	179,64	42,6558	2,98591	
 	(0) 	ЗП=297,35*1,2*1,15; ЭММ=58,12*1,2*1,25; ЗПм=2,03*1,2*1,25; ТЗТ=30,91*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25	100 м трубопровода	410,34	3,05				0,21		0,225	0,01575	
 72	ФЕР16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	0,06	3064,27	87,18	2566,75	183,86	24,62	5,23	154,01	42,6558	2,55935	
 	(0) 	ЗП=297,35*1,2*1,15; ЭММ=58,12*1,2*1,25; ЗПм=2,03*1,2*1,25; ТЗТ=30,91*1,2*1,15; ТЗТм=0,15*1,2*1,25	100 м трубопровода	410,34	3,05				0,18		0,225	0,0135	
 73	ФЕР19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	0,13	606,89	0	64,11	78,9	70,56	0	8,33	48,162	6,26106	
 	(0) 	ЗП=393,32*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=34,9*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м газопровода	542,78	0				0		0	0	
 74	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,004	1202,65	3,66	474,96	4,81	2,9	0,01	1,9	81,719	0,32688	
 	(0) 	ЗП=629,59*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	724,03	0,15				0		0,0125	0,00005	
 75	ФЕРр65-36-02	Снятие бытовых газовых плит с четырьмя конфорками	0,01	637,48	33,14	0	6,37	6,04	0,33	0	61,92	0,6192	
 	(0) 		100 приборов	604,34	12,3				0,12		1,06	0,0106	
 76	ФЕРр65-33-01	Смена жалюзийных решеток	0,02	430,86	0,31	36,55	8,62	7,88	0,01	0,73	46,19	0,9238	
 	(0) 		100 жалюзийных решеток	394	0,12				0		0,01	0,0002	
 77	[прайс-лист]	Решетка вентиляц. с москитной сеткой 1724С (неразъемная)или эквивалент 	2		0	6			12		
 			шт								
 78	ФЕР19-01-001-02	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных	1	1281,23	10,94	1254,51	1281,23	15,78	10,94	1254,51	1,7388	1,7388	
 	(0) 	ЗП=11,43*1,2*1,15; ЭММ=7,29*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=1,26*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	1 прибор	15,78	0,18				0,18		0,015	0,015	
 79	ФЕРр67-9-02	Смена розеток	0,05	778,59	0	560	38,93	10,93	0	28	24,1	1,205	
 	(0) 		100 шт.	218,59	0				0		0	0	
 80	ФЕРр67-9-01	Смена выключателей	0,04	840,59	0	622	33,62	8,74	0	24,88	24,1	0,964	
 	(0) 		100 шт.	218,59	0				0		0	0	
 81	ФЕРм08-03-592-02	Патрон подвесной	0,03	1868,61	36,02	1373,09	56,06	13,79	1,08	41,19	46,32	1,3896	
 	(0) 	ЗП=574,37*0,8; ЭММ=45,03*0,8; ЗПм=1,76*0,8; Мат=1716,36*0,8; ТЗТ=57,9*0,8; ТЗТм=0,13*0,8	100 шт.	459,5	1,41				0,04		0,104	0,00312	
 82	[прайс-лист]	Патрон Е-27 подвесной (карболит)	3		0	1,8			5,4		
 			шт								
 83	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (туалет)	0,01	2407,99	1359,45	347,79	24,08	7,01	13,59	3,48	70,64	0,7064	
 	(0) 	ЗП=875,94*0,8; ЭММ=1699,31*0,8; ЗПм=510,24*0,8; Мат=434,74*0,8; ТЗТ=88,3*0,8; ТЗТм=43,76*0,8	100 шт.	700,75	408,19				4,08		35,008	0,35008	
 84	[прайс-лист]	Светильник 1030 квадрат малый 1хЕ27 белый	1		0	35,17			35,17		
 			шт								
 85	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка (мусор с балкона) 	4,6	32,93	28,78	0	151,48	19,09	132,39	0	0,5777	2,65742	
 	(0) 		1 т	4,15	0				0		0	0	
 86	ФЕР310-3039-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 39 км (мусор с балкона)	4,6	22,64	22,64	0	104,14	0	104,14	0	0	0	
 	(0) 		1 т	0	0				0		0	0	
 ИТОГО:	24822,98	3480,25	987,44	20355,25	379,83897	
 			86,45		6,65362	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	3480,25	1	3480,25	
 Машины и механизмы	987,44	1	987,44	
 Материалы	20355,25	1	20355,25	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		24822,94	
 <Нет вида работ> (6, 15, 30, 45, 46, 47, 48, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70)	
 Накладные расходы	(0+0)*0	0	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0	0	0	
 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. ремонт (38, 41, 42, 43, 75)	
 Накладные расходы	(166,43+1,01)*0,74	0,74	123,91	
 Сметная прибыль	(166,43+1,01)*0,5	0,5	83,72	
 Внутренние санитарно-технические работы:  смена труб при ремонте. ремонт (51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 76)	
 Накладные расходы	(185,16+0,66)*1,03	1,03	191,39	
 Сметная прибыль	(185,16+0,66)*0,6	0,6	111,49	
 Деревянные конструкции. ремонт (2, 4, 11, 13, 25, 29, 35)	
 Накладные расходы	(1184,87+11,76)*1,06	1,06	1268,43	
 Сметная прибыль	(1184,87+11,76)*0,54	0,54	646,18	
 Крыши, кровли при ремонте. ремонт (9)	
 Накладные расходы	(4,95+0,01)*0,83	0,83	4,12	
 Сметная прибыль	(4,95+0,01)*0,65	0,65	3,22	
 Малярные работы при ремонте. ремонт (16, 59, 60)	
 Накладные расходы	(85,43+0,05)*0,8	0,8	68,38	
 Сметная прибыль	(85,43+0,05)*0,5	0,5	42,74	
 Отделочные работы. ремонт (7, 23, 27, 31, 32, 36, 37, 74)	
 Накладные расходы	(575,82+0,93)*0,95	0,95	547,91	
 Сметная прибыль	(575,82+0,93)*0,47	0,47	271,07	
 Полы. ремонт (17, 19, 21, 22, 33)	
 Накладные расходы	(218,35+3,93)*1,11	1,11	246,73	
 Сметная прибыль	(218,35+3,93)*0,64	0,64	142,26	
 Полы при ремонте. ремонт (18, 20)	
 Накладные расходы	(25,85+0,55)*0,8	0,8	21,12	
 Сметная прибыль	(25,85+0,55)*0,68	0,68	17,95	
 Проемы при ремонте. ремонт (10)	
 Накладные расходы	(57,52+1,6)*0,82	0,82	48,48	
 Сметная прибыль	(57,52+1,6)*0,62	0,62	36,65	
 Пусконаладочные работы. ремонт (3, 5, 8, 12, 14, 26, 28, 34, 40, 56, 77, 82, 84)	
 Накладные расходы	(0+0)*0,65	0,65	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,4	0,4	0	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (1)	
 Накладные расходы	(57,96+3,41)*0,99	0,99	60,76	
 Сметная прибыль	(57,96+3,41)*0,6	0,6	36,82	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). ремонт (39, 44, 49, 50, 61, 71, 72, 73, 78)	
 Накладные расходы	(829,19+58,07)*1,15	1,15	1020,35	
 Сметная прибыль	(829,19+58,07)*0,71	0,71	629,95	
 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. ремонт (24)	
 Накладные расходы	(9,94+0,35)*0,77	0,77	7,92	
 Сметная прибыль	(9,94+0,35)*0,5	0,5	5,15	
 Электромонтажные работы при ремонте. ремонт (79, 80)	
 Накладные расходы	(19,67+0)*0,85	0,85	16,72	
 Сметная прибыль	(19,67+0)*0,65	0,65	12,79	
 Электромонтажные работы: на других объектах. ремонт (81, 83)	
 Накладные расходы	(20,8+4,12)*0,95	0,95	23,67	
 Сметная прибыль	(20,8+4,12)*0,65	0,65	16,2	
 Погрузка-разгрузка. ремонт (85)	
 Накладные расходы	(19,09+0)*0,9	0,9	17,18	
 Сметная прибыль	(19,09+0)*0,51	0,51	9,74	
 Перевозка. ремонт (86)	
 Накладные расходы	(0+0)*0,9	0,9	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,51	0,51	0	
 Монтаж оборудования. ремонт (63, 69)	
 Накладные расходы	(19,22+0)*0,8	0,8	15,38	
 Сметная прибыль	(19,22+0)*0,6	0,6	11,53	
 Итого Накладные расходы	3682,45	1	3682,45	
 Итого Сметная прибыль	2077,46	1	2077,46	
 Итого		30582,85	
 Индекс СМР	30582,85*(4,82-1)	4,82	116826,49	
 Итого		147409,34	
 Временные здания и сооружения	147409,34*0	0	0	
 Итого		147409,34	
 Зимнее удорожание	147409,34*0	0	0	
 Итого		147409,34	
 Непредвиденные расходы	147409,34*0	0%	0	
 Итого		147409,34	
 НДС	147409,34*0,18	18%	26533,68	
 Итого		173943,02	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ