ФОРМА № 4	
 СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:	
 ______________________________________________		_______________________________________________	
 Наименование стройки - капитальный ремонт электроснабжения здания взрослой поликлиники МУЗ ГКБ №7	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
 на капитальный ремонт электроснабжения здания взрослой поликлиники  МУЗ ГКБ №7	
 Основание	Сметная стоимость - 	6480,993 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	10502,12 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	103,902 тыс.руб	
 Составлена в ценах Октября 2010 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 Демонтажные работы	
 1	ФЕРм08-03-572-04	Демонтаж блоков управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	15	34,23	79,48	293,23	513,45	155,79	357,66	0	3,49	15,705	
 	(0) МДС37 п.3.2.1	ЗП=34,62*0,3; ЭММ=79,48*0,3; ЗПм=3,92*0,3; Мат=293,23*0; ТЗТ=3,49*0,3; ТЗТм=0,29*0,3	1 шт.	34,62	3,92				17,64		0,29	1,305	
 2	ФЕРр67-2-06	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм	3,25	249,3	5,84	3,34	810,23	780,39	18,98	10,86	29,39	95,5175	
 	(0) 		100 м труб	240,12	1,51				4,91		0,13	0,4225	
 3	ФЕРр67-3-01	Демонтаж кабеля	10,2	75,5	0,31	0	770,1	766,94	3,16	0	9,64	98,328	
 	(0) 		100 м	75,19	0,12				1,22		0,01	0,102	
 4	ФЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания	2,51	50,24	0,94	0	126,1	123,74	2,36	0	6,32	15,8632	
 	(0) 		100 шт.	49,3	0,35				0,88		0,03	0,0753	
 5	ФЕРр67-4-05	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6,13	145,98	2,5	0	894,86	879,53	15,33	0	17,89	109,6657	
 	(0) 		100 шт.	143,48	0,93				5,7		0,08	0,4904	
 6	ФЕР46-03-009-04	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см	1,55	2797,11	2180,03	0	4335,52	956,47	3379,05	0	67,22	104,191	
 	(0) 		100 шт.	617,08	212,37				329,17		21,11	32,7205	
 7	ФЕР46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	2,2	1140,7935	448,35	0	2509,75	610,98	1898,76	0	15,17	64,24495	
 	(0) ТЧ п.3.4; ТЧ п.3.3.б	ЗП=144,27*1,1*1,75; ЭММ=448,35*1,1*1,75; ЗПм=43,76*1,1*1,75; ТЗТ=15,17*1,1*1,75; ТЗТм=4,35*1,1*1,75	100 отверстий	144,27	43,76				185,32		4,35	18,42225	
 Электромонтажные работы (старое здание поликлиники)	
 8	ФЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	15	344,12	79,48	293,23	5161,8	498,53	1144,51	3518,76	3,49	50,256	
 	(0) МДС37 пр.3.1	ЗП=34,62*0,8*1,2; ЭММ=79,48*0,8*1,2; ЗПм=3,92*0,8*1,2; Мат=293,23*0,8; ТЗТ=3,49*0,8*1,2; ТЗТм=0,29*0,8*1,2	1 шт.	34,62	3,92				56,45		0,29	4,176	
 9	ФЕРм08-03-599-10	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	11	86,6272	6,05	51,38	952,9	436,87	63,89	452,14	4,17	44,0352	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=41,37*0,8*1,2; ЭММ=6,05*0,8*1,2; ЗПм=0,27*0,8*1,2; Мат=51,38*0,8; ТЗТ=4,17*0,8*1,2; ТЗТм=0,02*0,8*1,2	1 шт.	41,37	0,27				2,85		0,02	0,2112	
 10	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	7	207,3312	1,13	240	1451,32	99,72	7,59	1344	1,56	10,4832	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=14,84*0,8*1,2; ЭММ=1,13*0,8*1,2; ЗПм=0*0,8*1,2; Мат=240*0,8; ТЗТ=1,56*0,8*1,2; ТЗТм=0*0,8*1,2	1 шт.	14,84	0				0		0	0	
 11	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	2	230,9728	3,77	257,72	461,95	42,36	7,24	412,35	2,32	4,4544	
 	(0) 	ЗП=22,06*0,8*1,2; ЭММ=3,77*0,8*1,2; ЗПм=0,14*0,8*1,2; Мат=257,72*0,8; ТЗТ=2,32*0,8*1,2; ТЗТм=0,01*0,8*1,2	1 шт.	22,06	0,14				0,27		0,01	0,0192	
 12	ФЕРм08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	5	125,968	3,55	117,86	629,84	141,36	17,04	471,44	3,17	15,216	
 	(0) 	ЗП=29,45*0,8*1,2; ЭММ=3,55*0,8*1,2; ЗПм=0,14*0,8*1,2; Мат=117,86*0,8; ТЗТ=3,17*0,8*1,2; ТЗТм=0,01*0,8*1,2	1 шт.	29,45	0,14				0,67		0,01	0,048	
 13	ФЕРм08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	0,01	5077,7968	1968,76	2603,87	50,78	11,05	18,9	20,83	116	1,1136	
 	(0) 	ЗП=1150,72*0,8*1,2; ЭММ=1968,76*0,8*1,2; ЗПм=527,89*0,8*1,2; Мат=2603,87*0,8; ТЗТ=116*0,8*1,2; ТЗТм=45,08*0,8*1,2	100 шт.	1150,72	527,89				5,07		45,08	0,43277	
 14	ФЕРм08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	2,46	5077,7968	1968,76	2603,87	12491,38	2717,54	4649,42	5124,42	116	273,9456	
 	(0) 	ЗП=1150,72*0,8*1,2; ЭММ=1968,76*0,8*1,2; ЗПм=527,89*0,8*1,2; Мат=2603,87*0,8; ТЗТ=116*0,8*1,2; ТЗТм=45,08*0,8*1,2	100 шт.	1150,72	527,89				1246,67		45,08	106,46093	
 15	ФЕРм08-03-594-03	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	0,42	6343,2944	2752,46	2614,39	2664,18	675,96	1109,79	878,44	169	68,1408	
 	(0) 	ЗП=1676,48*0,8*1,2; ЭММ=2752,46*0,8*1,2; ЗПм=716*0,8*1,2; Мат=2614,39*0,8; ТЗТ=169*0,8*1,2; ТЗТм=61,04*0,8*1,2	100 шт.	1676,48	716				288,69		61,04	24,61133	
 16	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	0,96	3963,248	1699,31	1863,76	3804,72	807,27	1566,08	1431,37	88,3	81,37728	
 	(0) 	ЗП=875,94*0,8*1,2; ЭММ=1699,31*0,8*1,2; ЗПм=510,24*0,8*1,2; Мат=1863,76*0,8; ТЗТ=88,3*0,8*1,2; ТЗТм=43,76*0,8*1,2	100 шт.	875,94	510,24				470,24		43,76	40,32922	
 17	ФЕРм34-01-136-01	Облучатель бактерицидный настенный	47	114,174	0	2,07	5366,18	5268,89	0	97,29	10,3	580,92	
 	(0) 	ЗП=93,42*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=10,3*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	93,42	0				0		0	0	
 18	ФЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели	0,52	1824,0448	478,34	537,08	948,5	486,29	238,79	223,43	98,2	49,02144	
 	(0) 	ЗП=974,14*0,8*1,2; ЭММ=478,34*0,8*1,2; ЗПм=15,12*0,8*1,2; Мат=537,08*0,8; ТЗТ=98,2*0,8*1,2; ТЗТм=1,12*0,8*1,2	100 шт.	974,14	15,12				7,55		1,12	0,5591	
 19	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	0,05	3963,248	1699,31	1863,76	198,16	42,05	81,57	74,55	88,3	4,2384	
 	(0) 	ЗП=875,94*1,2*0,8; ЭММ=1699,31*1,2*0,8; ЗПм=510,24*1,2*0,8; Мат=1863,76*0,8; ТЗТ=88,3*1,2*0,8; ТЗТм=43,76*1,2*0,8	100 шт.	875,94	510,24				24,49		43,76	2,10048	
 20	ФЕРм08-03-591-11	Розетка штепсельная трехполюсная	2,07	1589,6576	29,03	1078,48	3290,59	1446,94	57,69	1785,96	73,4	145,86048	
 	(0) 	ЗП=728,13*0,8*1,2; ЭММ=29,03*0,8*1,2; ЗПм=1,62*0,8*1,2; Мат=1078,48*0,8; ТЗТ=73,4*0,8*1,2; ТЗТм=0,12*0,8*1,2	100 шт.	728,13	1,62				3,22		0,12	0,23846	
 21	ФЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	0,36	1282,4368	66,62	617,21	461,68	260,9	23,02	177,76	76,1	26,30016	
 	(0) 	ЗП=754,91*0,8*1,2; ЭММ=66,62*0,8*1,2; ЗПм=1,62*0,8*1,2; Мат=617,21*0,8; ТЗТ=76,1*0,8*1,2; ТЗТм=0,12*0,8*1,2	100 шт.	754,91	1,62				0,56		0,12	0,04147	
 22	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2,38	664,3808	19,74	336,58	1581,23	895,28	45,1	640,85	39,5	90,2496	
 	(0) 	ЗП=391,84*0,8*1,2; ЭММ=19,74*0,8*1,2; ЗПм=0,41*0,8*1,2; Мат=336,58*0,8; ТЗТ=39,5*0,8*1,2; ТЗТм=0,03*0,8*1,2	100 шт.	391,84	0,41				0,94		0,03	0,06854	
 23	ФЕРм08-03-591-03	Выключатель полугерметический и герметический	0,45	1282,688	61,78	624,52	577,21	325,69	26,69	224,83	76	32,832	
 	(0) 	ЗП=753,92*0,8*1,2; ЭММ=61,78*0,8*1,2; ЗПм=1,35*0,8*1,2; Мат=624,52*0,8; ТЗТ=76*0,8*1,2; ТЗТм=0,1*0,8*1,2	100 шт.	753,92	1,35				0,58		0,1	0,0432	
 24	ФЕРм08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	0,02	701,272	22,16	327,41	14,03	8,36	0,43	5,24	43,9	0,84288	
 	(0) 	ЗП=435,49*0,8*1,2; ЭММ=22,16*0,8*1,2; ЗПм=0,54*0,8*1,2; Мат=327,41*0,8; ТЗТ=43,9*0,8*1,2; ТЗТм=0,04*0,8*1,2	100 шт.	435,49	0,54				0,01		0,04	0,00077	
 25	ФЕРм08-03-532-04	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	11	96,144	1,13	98,28	1057,58	180,79	11,93	864,86	1,8	19,008	
 	(0) 	ЗП=17,12*0,8*1,2; ЭММ=1,13*0,8*1,2; ЗПм=0*0,8*1,2; Мат=98,28*0,8; ТЗТ=1,8*0,8*1,2; ТЗТм=0*0,8*1,2	1 шт.	17,12	0				0		0	0	
 26	ФЕРм08-03-604-01	Звонок электрический с кнопкой	0,02	1522,1152	61,64	918,02	30,44	14,57	1,18	14,69	76,5	1,4688	
 	(0) 	ЗП=758,88*0,8*1,2; ЭММ=61,64*0,8*1,2; ЗПм=1,35*0,8*1,2; Мат=918,02*0,8; ТЗТ=76,5*0,8*1,2; ТЗТм=0,1*0,8*1,2	100 комплектов	758,88	1,35				0,03		0,1	0,00192	
 27	ФЕРм08-03-525-05	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4	1	164,112	0,63	182,34	164,11	17,64	0,6	145,87	1,91	1,8336	
 	(0) 	ЗП=18,37*0,8*1,2; ЭММ=0,63*0,8*1,2; ЗПм=0*0,8*1,2; Мат=182,34*0,8; ТЗТ=1,91*0,8*1,2; ТЗТм=0*0,8*1,2	комплект	18,37	0				0		0	0	
 28	ФЕРм08-02-396-05	Короб  по стенам и потолкам, длина 2 м	51	1588,616	687,81	736,27	81019,42	17304,42	33675,18	30039,82	37,6	1840,896	
 	(0) 	ЗП=353,44*0,8*1,2; ЭММ=687,81*0,8*1,2; ЗПм=150,68*0,8*1,2; Мат=736,27*0,8; ТЗТ=37,6*0,8*1,2; ТЗТм=12,78*0,8*1,2	100 м	353,44	150,68				7377,29		12,78	625,7088	
 29	ФЕРм08-02-396-06	Короб по стенам и потолкам, длина 3 м	9,8	1395,7008	565,22	734,73	13677,87	2599,99	5317,59	5760,28	29,4	276,5952	
 	(0) 	ЗП=276,36*0,8*1,2; ЭММ=565,22*0,8*1,2; ЗПм=120,48*0,8*1,2; Мат=734,73*0,8; ТЗТ=29,4*0,8*1,2; ТЗТм=10,21*0,8*1,2	100 м	276,36	120,48				1133,48		10,21	96,05568	
 30	ФЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,75	1917,2304	801,37	1087,47	1437,92	208,45	576,99	652,48	30,8	22,176	
 	(0) МДС37 пр.3.1	ЗП=289,52*0,8*1,2; ЭММ=801,37*0,8*1,2; ЗПм=238,27*0,8*1,2; Мат=1087,47*0,8; ТЗТ=30,8*0,8*1,2; ТЗТм=20,47*0,8*1,2	100 м	289,52	238,27				171,55		20,47	14,7384	
 31	ФЕРм08-02-407-03	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	0,06	2865,832	1231,29	1570,07	171,95	25,66	70,92	75,36	47,4	2,73024	
 	(0) 	ЗП=445,56*0,8*1,2; ЭММ=1231,29*0,8*1,2; ЗПм=369,42*0,8*1,2; Мат=1570,07*0,8; ТЗТ=47,4*0,8*1,2; ТЗТм=31,71*0,8*1,2	100 м	445,56	369,42				21,28		31,71	1,8265	
 32	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1,5	1436,4432	58,55	1456,83	2154,66	322,16	84,31	1748,2	23,8	34,272	
 	(0) 	ЗП=223,72*0,8*1,2; ЭММ=58,55*0,8*1,2; ЗПм=1,49*0,8*1,2; Мат=1456,83*0,8; ТЗТ=23,8*0,8*1,2; ТЗТм=0,11*0,8*1,2	100 м	223,72	1,49				2,15		0,11	0,1584	
 33	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	0,83	497,824	2,42	556,1	413,19	42,02	1,93	369,25	5,61	4,47005	
 	(0) 	ЗП=52,73*0,8*1,2; ЭММ=2,42*0,8*1,2; ЗПм=0,14*0,8*1,2; Мат=556,1*0,8; ТЗТ=5,61*0,8*1,2; ТЗТм=0,01*0,8*1,2	100 м	52,73	0,14				0,11		0,01	0,00797	
 34	ФЕРм08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	0,35	366,8576	33,87	253,24	128,4	46,11	11,38	70,91	14,6	4,9056	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=137,24*0,8*1,2; ЭММ=33,87*0,8*1,2; ЗПм=1,89*0,8*1,2; Мат=253,24*0,8; ТЗТ=14,6*0,8*1,2; ТЗТм=0,14*0,8*1,2	100 м	137,24	1,89				0,64		0,14	0,04704	
 35	ФЕРм08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	0,04	458,6064	60,49	297,63	18,34	6,5	2,32	9,52	18	0,6912	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=169,2*0,8*1,2; ЭММ=60,49*0,8*1,2; ЗПм=3,38*0,8*1,2; Мат=297,63*0,8; ТЗТ=18*0,8*1,2; ТЗТм=0,25*0,8*1,2	100 м	169,2	3,38				0,13		0,25	0,0096	
 36	ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1,67	170,736	2,42	184,68	285,13	34,52	3,88	246,73	2,29	3,67133	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=21,53*0,8*1,2; ЭММ=2,42*0,8*1,2; ЗПм=0,14*0,8*1,2; Мат=184,68*0,8; ТЗТ=2,29*0,8*1,2; ТЗТм=0,01*0,8*1,2	100 м	21,53	0,14				0,22		0,01	0,01603	
 37	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	61	123,2944	51	53,21	7520,96	1937,75	2986,56	2596,65	3,52	206,1312	
 	(0) 	ЗП=33,09*0,8*1,2; ЭММ=51*0,8*1,2; ЗПм=18,23*0,8*1,2; Мат=53,21*0,8; ТЗТ=3,52*0,8*1,2; ТЗТм=1,57*0,8*1,2	100 м	33,09	18,23				1067,55		1,57	91,9392	
 38	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	8,42	647,8768	495,79	71,75	5455,12	964,24	4007,57	483,31	12,4	100,23168	
 	(0) 	ЗП=119,29*0,8*1,2; ЭММ=495,79*0,8*1,2; ЗПм=40,07*0,8*1,2; Мат=71,75*0,8; ТЗТ=12,4*0,8*1,2; ТЗТм=3,39*0,8*1,2	100 м кабеля	119,29	40,07				323,89		3,39	27,40205	
 39	ФЕРм08-03-603-01	Ящик с понижающим трансформатором	1	21,7344	5,35	3,72	21,73	13,62	5,14	2,98	1,43	1,3728	
 	(0) 	ЗП=14,19*0,8*1,2; ЭММ=5,35*0,8*1,2; ЗПм=0,27*0,8*1,2; Мат=3,72*0,8; ТЗТ=1,43*0,8*1,2; ТЗТм=0,02*0,8*1,2	1 шт.	14,19	0,27				0,26		0,02	0,0192	
 40	ФЕРм08-03-532-04	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	2	96,144	1,13	98,28	192,29	32,87	2,17	157,25	1,8	3,456	
 	(0) 	ЗП=17,12*0,8*1,2; ЭММ=1,13*0,8*1,2; ЗПм=0*0,8*1,2; Мат=98,28*0,8; ТЗТ=1,8*0,8*1,2; ТЗТм=0*0,8*1,2	1 шт.	17,12	0				0		0	0	
 41	ФЕРм08-03-545-01	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1	123,1696	2,1	114,11	123,17	29,87	2,02	91,29	3,31	3,1776	
 	(0) 	ЗП=31,11*0,8*1,2; ЭММ=2,1*0,8*1,2; ЗПм=0*0,8*1,2; Мат=114,11*0,8; ТЗТ=3,31*0,8*1,2; ТЗТм=0*0,8*1,2	1 шт.	31,11	0				0		0	0	
 42	ФЕРм08-02-371-01	Пускорегулирующий аппарат	56	15,5216	2,42	1,63	869,21	666,09	130,1	73,02	1,18	63,4368	
 	(0) 	ЗП=12,39*0,8*1,2; ЭММ=2,42*0,8*1,2; ЗПм=0,14*0,8*1,2; Мат=1,63*0,8; ТЗТ=1,18*0,8*1,2; ТЗТм=0,01*0,8*1,2	1 шт.	12,39	0,14				7,53		0,01	0,5376	
 43	ФЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	63,9408	2,9	43,47	127,88	52,76	5,57	69,55	2,77	5,3184	
 	(0) 	ЗП=27,48*0,8*1,2; ЭММ=2,9*0,8*1,2; ЗПм=0,14*0,8*1,2; Мат=43,47*0,8; ТЗТ=2,77*0,8*1,2; ТЗТм=0,01*0,8*1,2	1 шт.	27,48	0,14				0,27		0,01	0,0192	
 44	ФЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	63,9408	2,9	43,47	127,88	52,76	5,57	69,55	2,77	5,3184	
 	(0) 	ЗП=27,48*1,2*0,8; ЭММ=2,9*1,2*0,8; ЗПм=0,14*1,2*0,8; Мат=43,47*0,8; ТЗТ=2,77*1,2*0,8; ТЗТм=0,01*1,2*0,8	1 шт.	27,48	0,14				0,27		0,01	0,0192	
 45	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,15	1436,4432	58,55	1456,83	215,47	32,22	8,43	174,82	23,8	3,4272	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=223,72*0,8*1,2; ЭММ=58,55*0,8*1,2; ЗПм=1,49*0,8*1,2; Мат=1456,83*0,8; ТЗТ=23,8*0,8*1,2; ТЗТм=0,11*0,8*1,2	100 м	223,72	1,49				0,21		0,11	0,01584	
 46	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	0,15	230,256	4,84	205,98	34,54	9,12	0,7	24,72	6,74	0,97056	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=63,36*0,8*1,2; ЭММ=4,84*0,8*1,2; ЗПм=0,27*0,8*1,2; Мат=205,98*0,8; ТЗТ=6,74*0,8*1,2; ТЗТм=0,02*0,8*1,2	100 м	63,36	0,27				0,04		0,02	0,00288	
 47	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	2,85	5817,9456	32,22	6708,12	16581,14	1198,48	88,15	15294,51	46,6	127,4976	
 	(0) 	ЗП=438,04*0,8*1,2; ЭММ=32,22*0,8*1,2; ЗПм=0,41*0,8*1,2; Мат=6708,12*0,8; ТЗТ=46,6*0,8*1,2; ТЗТм=0,03*0,8*1,2	100 м	438,04	0,41				1,12		0,03	0,08208	
 48	ФЕРм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	2,5	708,7328	60,15	693,04	1771,83	241,39	144,36	1386,08	10,7	25,68	
 	(0) 	ЗП=100,58*0,8*1,2; ЭММ=60,15*0,8*1,2; ЗПм=2,57*0,8*1,2; Мат=693,04*0,8; ТЗТ=10,7*0,8*1,2; ТЗТм=0,19*0,8*1,2	10 шт.	100,58	2,57				6,17		0,19	0,456	
 49	ФЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	0,45	1410,9072	87,7	1418,13	634,91	86,5	37,89	510,53	21,3	9,2016	
 	(0) 	ЗП=200,22*0,8*1,2; ЭММ=87,7*0,8*1,2; ЗПм=3,38*0,8*1,2; Мат=1418,13*0,8; ТЗТ=21,3*0,8*1,2; ТЗТм=0,25*0,8*1,2	100 м	200,22	3,38				1,46		0,25	0,108	
 50	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2	0,2	1119,6384	73,19	1097,4	223,93	34,29	14,05	175,58	19	3,648	
 	(0) 	ЗП=178,6*0,8*1,2; ЭММ=73,19*0,8*1,2; ЗПм=2,57*0,8*1,2; Мат=1097,4*0,8; ТЗТ=19*0,8*1,2; ТЗТм=0,19*0,8*1,2	100 м	178,6	2,57				0,49		0,19	0,03648	
 51	[]	Щит ввода учета ВРУ	1		0	8634,8			8634,8		
 			шт								
 52	[]	ЩитРП-1	1		0	7603,8			7603,8		
 			шт								
 53	[]	Щит РП-2	1		0	9387,1			9387,1		
 			шт								
 54	[]	Щит ЩАП 43	1		0	2909,57			2909,57		
 			шт								
 55	[]	Щит 1ЩС1	1		0	2775,71			2775,71		
 			шт								
 56	[]	Щит 1ЩС2	1		0	3203,64			3203,64		
 			шт								
 57	[]	Щит 1ЩС3	1		0	2455,9			2455,9		
 			шт								
 58	[]	Щит 2ЩС1	1		0	2855,9			2855,9		
 			шт								
 59	[]	Щит 2ЩС2	1		0	2398,7			2398,7		
 			шт								
 60	[]	Щит 3ЩС1	1		0	2829,65			2829,65		
 			шт								
 61	[]	Щит 3ЩС2	1		0	2829,65			2829,65		
 			шт								
 62	[]	Щит 3ЩС3	1		0	2855,91			2855,91		
 			шт								
 63	[]	Щит 1ЩО1	1		0	1275			1275		
 			шт								
 64	[]	Щит 1ЩО2	1		0	627,27			627,27		
 			шт								
 65	[]	Щит 1ЩО3	1		0	842			842		
 			шт								
 66	[]	Щит 2ЩО1	1		0	1072,14			1072,14		
 			шт								
 67	[]	Щит 2ЩО2	1		0	915,35			915,35		
 			шт								
 68	[]	Щит 2ЩО3	1		0	915,35			915,35		
 			шт								
 69	[]	Щит 3ЩО1	1		0	1094,96			1094,96		
 			шт								
 70	[]	Щит 3ЩО2	1		0	915,35			915,35		
 			шт								
 71	[]	Щит 3ЩО3	1		0	915,35			915,35		
 			шт								
 72	[]	Щит ЩОП	1		0	1437,39			1437,39		
 			шт								
 73	[]	Щит ЩАО	1		0	318,23			318,23		
 			шт								
 74	[]	Щит РП3	1		0	377,87			377,87		
 			шт								
 75	[]	Щит 1РЩо	1		0	621,7			621,7		
 			шт								
 76	[]	Щит 2РЩо	1		0	310,86			310,86		
 			шт								
 77	[]	Трансформатор разделительный ТР-ЗОООМ	1		0	10427,61			10427,61		
 			шт								
 78	[]	Пост дистанционного контроля ПДК 1Р54	2		0	818,43			1636,86		
 			шт								
 79	[]	Щиток розеточный на 6 розеток Р-06М	2		0	302,16			604,32		
 			шт								
 80	[]	Щит заземления ЩЗ-1,2	2		0	334,22			668,44		
 			шт								
 81	[]	Коробка для протяжки кабеля У994У1 1Р54	1		0	12,5			12,5		
 			шт								
 82	[]	Выключатель автоматический АП50 ЗМТ 1Р=16А	6		0	112,76			676,56		
 			шт								
 83	[]	Выключатель автоматический АП50 ЗМТ 1Р=6.3А	1		0	112,76			112,76		
 		V=1шт	шт								
 84	[]	Выключатель автоматический АП50 ЗМТ 1Р=40А	2		0	160,32			320,64		
 			шт								
 85	[]	Пускатель магнитный КМИ 10960 , 25А,220, 1Р=9А.1Р54	1		0	206,51			206,51		
 			шт								
 86	[]	Пускатель магнитный КМИ 10960 , 25А,380. 1Р=9А,1Р54	2		0	206,51			413,02		
 			шт								
 87	[]	Пускатель магнитный КМИ11211 , 25А.220, IР=12А	2		0	206,51			413,02		
 			шт								
 88	[]	Светильник с люминиснентной лампой ЛПО46 2x40	186		0	78,8			14656,8		
 			шт								
 89	[]	Светильник с люминисцентной лампой OD 111	1		0	138,58			138,58		
 			шт								
 90	[]	Светильник с люминисцентной лампой ЛПО46 4x18	42		0	486,77			20444,34		
 			шт								
 91	[]	Светильник с люминисцентной лампой ЛСП44 2x40 IP54	60		0	97,54			5852,4		
 			шт								
 92	[]	Светильник с лампой накаливания НББ 64-100 1Р54	37		0	57,06			2111,22		
 			шт								
 93	[]	Светильник с лампой накаливания НПБ 9101-100IP54	54		0	57,06			3081,24		
 			шт								
 94	[]	Светильник с лампой накаливания НПБ 9101-100IP54	4		0	24,44			97,76		
 			шт								
 95	[]	Светильник с лампой накаливания НПО 02-100 Р54	1		0	32,6			32,6		
 			шт								
 96	[]	Световой указатель "Выход"	18		0	28,53			513,54		
 			шт								
 97	[]	Световой указатель "Не входить"	34		0	28,53			970,02		
 			шт								
 98	[]	Облучатель бактерицидный ОБН-150	47		0	233,66			10982,02		
 			шт								
 99	[]	Светильник БРА	5		0	255,43			1277,15		
 			шт								
 100	[]	Лампа накаливания 100 Вт Б230-220-100	74		0	1,76			130,24		
 			шт								
 101	[]	Лампа люминисцентная ЛБ-40	495		0	5,71			2826,45		
 			шт								
 102	[]	Лампа люминисцентная ЛБ-20	170		0	5,16			877,2		
 			шт								
 103	[]	Стартер СК-80	495		0	1,36			673,2		
 			шт								
 104	[]	Стартер СК-40	170		0	1,36			231,2		
 			шт								
 105	[]	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заз копт для открытой установки 1п-16А, 250 В	201		0	10,86			2182,86		
 			шт								
 106	[]	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заз конт в защитном исполнении 1н-16А, 250 В	34		0	12,22			415,48		
 			шт								
 107	[]	Розетка штепсельная сдвоенная с 3-м заз конт 1н-16А. 250 В	6		0	12,22			73,32		
 			шт								
 108	[]	Розетка штепсельная сдвоенная с 3-м заз конт в защитном исполнении 1н-16А, 250 В	2		0	21,74			43,48		
 			шт								
 109	[]	Штепсельный разъем стационарный 2P+N	1		0	54,07			54,07		
 			шт								
 110	[]	Выключатель однополюсный для открытой установки	238		0	9,5			2261		
 			шт								
 111	[]	Выключатель однополюсный в защитном исполнении	45		0	10,8			486		
 			шт								
 112	[]	Выключатель двухполюсный	2		0	10,8			21,6		
 			шт								
 113	[]	Пост управления кнопочный ПКУ15	7		0	122,27			855,89		
 			шт								
 114	[]	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1	4		0	15,23			60,92		
 			шт								
 115	[]	Звонок с кнопкой	2		0	48,9			97,8		
 			шт								
 116	[]	Коробка протяжная металлическая У994	15		0	12,5			187,5		
 			шт								
 117	[]	Коробка распаянная 80x80 TYCO	410		0	7,06			2894,6		
 			шт								
 118	[]	Провод установочный ПВ-380 сеч. 2,5 мм2	250		0	1,74			435		
 			м								
 119	[]	Провод установочный ПВ-380 сеч. 70 мм2	35		0	51,62			1806,7		
 			м								
 120	[]	Провод установочный ПВ-380 сеч. 95 мм2	4		0	67,93			271,72		
 			м								
 121	[]	Провод ПУНП 3x1.5 мм2	3000		0	3,4			10200		
 			м								
 122	[]	Провод ПУНП 3x2,5 мм 2	3100		0	6,11			18941		
 			м								
 123	[]	Кабель ВВГ 0.66 сеч 5x35 мм 2	80		0	114,12			9129,6		
 			м								
 124	[]	Кабель ВВГ 0.66 сеч 5x25 мм2	230		0	89,67			20624,1		
 			м								
 125	[]	Кабель ВВГ 0.66 сеч 5x16 мм2	45		0	53,8			2421		
 			м								
 126	[]	Кабель ВВГ 0.66 сеч 5x16 мм2	40		0	53,8			2152		
 			м								
 127	[]	Кабель ВВГ 0.66 сеч 5x10 мм2	100		0	31,2			3120		
 			м								
 128	[]	Кабель ВВГ 0.66 сеч 5x10 мм2	25		0	31,2			780		
 			м								
 129	[]	Кабель ВВГ 0.66 сеч 5x6 мм2	15		0	21,46			321,9		
 			м								
 130	[]	Кабель ВВГ 0,66 сеч 3x6 мм2	65		0	12,48			811,2		
 			м								
 131	[]	Кабель ВВГ 0,66 сеч 5x4 мм2	170		0	14,67			2493,9		
 			м								
 132	[]	Кабель ВВГ 0,66 сеч 3x4 мм2	12		0	7,87			94,44		
 			м								
 133	[]	Кабель NYM сеч 2x2.5 мм2	20		0	5,71			114,2		
 			м								
 134	[]	Кабель NYM сеч 4х 1,0 мм2	20		0	6,38			127,6		
 			м								
 135	[]	Кабель канал 60x40	530		0	8,75			4637,5		
 			м								
 136	[]	Кабель канал 40x40	450		0	5,73			2578,5		
 			м								
 137	[]	Кабель канал 40x20	1100		0	4,36			4796		
 			м								
 138	[]	Кабель канал 25x25	1900		0	3,27			6213		
 			м								
 139	[]	Кабель канал 20x16	2100		0	2,63			5523		
 			м								
 140	[]	Труба стальная 20 мм	75		0	23,36			1752		
 			м								
 141	[]	Труба стальная 50 мм	6		0	67,9			407,4		
 			м								
 142	[]	Труба винипластовая гофрированная 20 мм	150		0	1,11			166,5		
 			м								
 143	[]	Провод установочный ПВ-380 сеч. 70 мм2	60		0	51,62			3097,2		
 			м								
 144	[]	Провод установочный ПВ-380 сеч. 25 мм2	25		0	18,2			455		
 			м								
 145	[]	Провод установочный ПВ-380 сеч. 6 мм2	15		0	4,23			63,45		
 			м								
 146	[]	Провод установочный ПВ-380 сеч. 4 мм2	180		0	2,88			518,4		
 			м								
 147	[]	Кабель АВВГ -1,0 сеч 25 мм2	20		0	21,46			429,2		
 			м								
 148	[]	Сталь полосовая 40x5	45		0	21,74			978,3		
 			м								
 149	[]	Сталь полосовая 25x4	20		0	10,86			217,2		
 			м								
 150	[]	Труба ПВХ 16 мм	15		0	1,03			15,45		
 			м								
 151	[]	Труба стальная 50x3.5 мм длиной 2,5 м	25		0	169,82			4245,5		
 			шт								
 152	[]	Конверсионный модуль (блок аварийного питания)	56		0	652,15			36520,4		
 			шт								
 153	[]	Источник бесперебойного питания мощностью 30 кВа с тремя батареями PW 9305+3 BAT-F. ИБП-30 кВа/21 квт (Монтаж и поставка специализированной организацией)	1		0	0			0		
 			шт								
 Электромонтажные работы (пристройка поликлиники)	
 154	ФЕРм08-03-572-04	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	14	344,12	79,48	293,23	4817,68	465,29	1068,21	3284,18	3,49	46,9056	
 	(0) 	ЗП=34,62*1,2*0,8; ЭММ=79,48*1,2*0,8; ЗПм=3,92*1,2*0,8; Мат=293,23*0,8; ТЗТ=3,49*1,2*0,8; ТЗТм=0,29*1,2*0,8	1 шт.	34,62	3,92				52,68		0,29	3,8976	
 155	ФЕРм08-03-599-10	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	8	86,6272	6,05	51,38	693,02	317,72	46,46	328,83	4,17	32,0256	
 	(0) 	ЗП=41,37*0,8*1,2; ЭММ=6,05*0,8*1,2; ЗПм=0,27*0,8*1,2; Мат=51,38*0,8; ТЗТ=4,17*0,8*1,2; ТЗТм=0,02*0,8*1,2	1 шт.	41,37	0,27				2,07		0,02	0,1536	
 156	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	20	207,3312	1,13	240	4146,62	284,93	21,7	3840	1,56	29,952	
 	(0) 	ЗП=14,84*1,2*0,8; ЭММ=1,13*1,2*0,8; ЗПм=0*1,2*0,8; Мат=240*0,8; ТЗТ=1,56*1,2*0,8; ТЗТм=0*1,2*0,8	1 шт.	14,84	0				0		0	0	
 157	ФЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1	230,9728	3,77	257,72	230,97	21,18	3,62	206,18	2,32	2,2272	
 	(0) 	ЗП=22,06*1,2*0,8; ЭММ=3,77*1,2*0,8; ЗПм=0,14*1,2*0,8; Мат=257,72*0,8; ТЗТ=2,32*1,2*0,8; ТЗТм=0,01*1,2*0,8	1 шт.	22,06	0,14				0,13		0,01	0,0096	
 158	ФЕРм08-03-530-04	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	23	125,968	3,55	117,86	2897,26	650,26	78,38	2168,62	3,17	69,9936	
 	(0) 	ЗП=29,45*1,2*0,8; ЭММ=3,55*1,2*0,8; ЗПм=0,14*1,2*0,8; Мат=117,86*0,8; ТЗТ=3,17*1,2*0,8; ТЗТм=0,01*1,2*0,8	1 шт.	29,45	0,14				3,09		0,01	0,2208	
 159	ФЕРм08-03-594-02	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	3,25	5077,7968	1968,76	2603,87	16502,84	3590,25	6142,53	6770,06	116	361,92	
 	(0) 	ЗП=1150,72*0,8*1,2; ЭММ=1968,76*0,8*1,2; ЗПм=527,89*0,8*1,2; Мат=2603,87*0,8; ТЗТ=116*0,8*1,2; ТЗТм=45,08*0,8*1,2	100 шт.	1150,72	527,89				1647,02		45,08	140,6496	
 160	ФЕРм08-03-594-01	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	0,1	4218,3904	1355,93	2598,32	421,84	83,8	130,17	207,87	88	8,448	
 	(0) 	ЗП=872,96*1,2*0,8; ЭММ=1355,93*1,2*0,8; ЗПм=386,35*1,2*0,8; Мат=2598,32*0,8; ТЗТ=88*1,2*0,8; ТЗТм=33,05*1,2*0,8	100 шт.	872,96	386,35				37,09		33,05	3,1728	
 161	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	1,55	3963,248	1699,31	1863,76	6143,03	1303,4	2528,57	2311,06	88,3	131,3904	
 	(0) 	ЗП=875,94*0,8*1,2; ЭММ=1699,31*0,8*1,2; ЗПм=510,24*0,8*1,2; Мат=1863,76*0,8; ТЗТ=88,3*0,8*1,2; ТЗТм=43,76*0,8*1,2	100 шт.	875,94	510,24				759,24		43,76	65,11488	
 162	ФЕРм34-01-136-01	Облучатель бактерицидный настенный	13	114,174	0	2,07	1484,26	1457,35	0	26,91	10,3	160,68	
 	(0) 	ЗП=93,42*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=10,3*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	93,42	0				0		0	0	
 163	ФЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели	0,09	1824,0448	478,34	537,08	164,16	84,17	41,33	38,67	98,2	8,48448	
 	(0) 	ЗП=974,14*0,8*1,2; ЭММ=478,34*0,8*1,2; ЗПм=15,12*0,8*1,2; Мат=537,08*0,8; ТЗТ=98,2*0,8*1,2; ТЗТм=1,12*0,8*1,2	100 шт.	974,14	15,12				1,31		1,12	0,09677	
 164	ФЕРм08-03-591-11	Розетка штепсельная трехполюсная	1,48	1589,6576	29,03	1078,48	2352,69	1034,53	41,25	1276,92	73,4	104,28672	
 	(0) 	ЗП=728,13*0,8*1,2; ЭММ=29,03*0,8*1,2; ЗПм=1,62*0,8*1,2; Мат=1078,48*0,8; ТЗТ=73,4*0,8*1,2; ТЗТм=0,12*0,8*1,2	100 шт.	728,13	1,62				2,3		0,12	0,1705	
 165	ФЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	0,02	1282,4368	66,62	617,21	25,65	14,49	1,28	9,88	76,1	1,46112	
 	(0) 	ЗП=754,91*1,2*0,8; ЭММ=66,62*1,2*0,8; ЗПм=1,62*1,2*0,8; Мат=617,21*0,8; ТЗТ=76,1*1,2*0,8; ТЗТм=0,12*1,2*0,8	100 шт.	754,91	1,62				0,03		0,12	0,0023	
 166	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	1,26	664,3808	19,74	336,58	837,12	473,97	23,88	339,27	39,5	47,7792	
 	(0) 	ЗП=391,84*1,2*0,8; ЭММ=19,74*1,2*0,8; ЗПм=0,41*1,2*0,8; Мат=336,58*0,8; ТЗТ=39,5*1,2*0,8; ТЗТм=0,03*1,2*0,8	100 шт.	391,84	0,41				0,5		0,03	0,03629	
 167	ФЕРм08-03-591-03	Выключатель полугерметический и герметический	0,4	1282,688	61,78	624,52	513,08	289,51	23,72	199,85	76	29,184	
 	(0) 	ЗП=753,92*1,2*0,8; ЭММ=61,78*1,2*0,8; ЗПм=1,35*1,2*0,8; Мат=624,52*0,8; ТЗТ=76*1,2*0,8; ТЗТм=0,1*1,2*0,8	100 шт.	753,92	1,35				0,52		0,1	0,0384	
 168	ФЕРм08-03-591-04	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	0,34	701,272	22,16	327,41	238,43	142,14	7,23	89,06	43,9	14,32896	
 	(0) 	ЗП=435,49*1,2*0,8; ЭММ=22,16*1,2*0,8; ЗПм=0,54*1,2*0,8; Мат=327,41*0,8; ТЗТ=43,9*1,2*0,8; ТЗТм=0,04*1,2*0,8	100 шт.	435,49	0,54				0,18		0,04	0,01306	
 169	ФЕРм08-03-532-04	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	35	96,144	1,13	98,28	3365,04	575,23	37,97	2751,84	1,8	60,48	
 	(0) 	ЗП=17,12*1,2*0,8; ЭММ=1,13*1,2*0,8; ЗПм=0*1,2*0,8; Мат=98,28*0,8; ТЗТ=1,8*1,2*0,8; ТЗТм=0*1,2*0,8	1 шт.	17,12	0				0		0	0	
 170	ФЕРм08-03-525-05	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4	2	164,112	0,63	182,34	328,22	35,27	1,21	291,74	1,91	3,6672	
 	(0) 	ЗП=18,37*1,2*0,8; ЭММ=0,63*1,2*0,8; ЗПм=0*1,2*0,8; Мат=182,34*0,8; ТЗТ=1,91*1,2*0,8; ТЗТм=0*1,2*0,8	комплект	18,37	0				0		0	0	
 171	ФЕРм08-03-604-01	Звонок электрический с кнопкой	0,07	1522,1152	61,64	918,02	106,55	51	4,14	51,41	76,5	5,1408	
 	(0) 	ЗП=758,88*0,8*1,2; ЭММ=61,64*0,8*1,2; ЗПм=1,35*0,8*1,2; Мат=918,02*0,8; ТЗТ=76,5*0,8*1,2; ТЗТм=0,1*0,8*1,2	100 комплектов	758,88	1,35				0,09		0,1	0,00672	
 172	ФЕРм08-02-371-01	Пускорегулирующий аппарат	61	15,5216	2,42	1,63	946,82	725,56	141,72	79,54	1,18	69,1008	
 	(0) 	ЗП=12,39*0,8*1,2; ЭММ=2,42*0,8*1,2; ЗПм=0,14*0,8*1,2; Мат=1,63*0,8; ТЗТ=1,18*0,8*1,2; ТЗТм=0,01*0,8*1,2	1 шт.	12,39	0,14				8,2		0,01	0,5856	
 173	ФЕРм08-03-525-01	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А	14	135,8944	1,13	144,38	1902,52	270,28	15,19	1617,06	2,09	28,0896	
 	(0) 	ЗП=20,11*0,8*1,2; ЭММ=1,13*0,8*1,2; ЗПм=0*0,8*1,2; Мат=144,38*0,8; ТЗТ=2,09*0,8*1,2; ТЗТм=0*0,8*1,2	1 шт.	20,11	0				0		0	0	
 174	ФЕРм08-02-396-05	Короб  по стенам и потолкам, длина 2 м	46	1588,616	687,81	736,27	73076,34	15607,91	30373,69	27094,74	37,6	1660,416	
 	(0) 	ЗП=353,44*0,8*1,2; ЭММ=687,81*0,8*1,2; ЗПм=150,68*0,8*1,2; Мат=736,27*0,8; ТЗТ=37,6*0,8*1,2; ТЗТм=12,78*0,8*1,2	100 м	353,44	150,68				6654,03		12,78	564,3648	
 175	ФЕРм08-02-396-06	Короб  по стенам и потолкам, длина 3 м	3,6	1395,7008	565,22	734,73	5024,52	955,1	1953,4	2116,02	29,4	101,6064	
 	(0) 	ЗП=276,36*1,2*0,8; ЭММ=565,22*1,2*0,8; ЗПм=120,48*1,2*0,8; Мат=734,73*0,8; ТЗТ=29,4*1,2*0,8; ТЗТм=10,21*1,2*0,8	100 м	276,36	120,48				416,38		10,21	35,28576	
 176	ФЕРм08-02-407-01	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2,1	1917,2304	801,37	1087,47	4026,18	583,67	1615,56	1826,95	30,8	62,0928	
 	(0) 	ЗП=289,52*1,2*0,8; ЭММ=801,37*1,2*0,8; ЗПм=238,27*1,2*0,8; Мат=1087,47*0,8; ТЗТ=30,8*1,2*0,8; ТЗТм=20,47*1,2*0,8	100 м	289,52	238,27				480,35		20,47	41,26752	
 177	ФЕРм08-02-407-03	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	0,1	2865,832	1231,29	1570,07	286,58	42,77	118,2	125,61	47,4	4,5504	
 	(0) 	ЗП=445,56*1,2*0,8; ЭММ=1231,29*1,2*0,8; ЗПм=369,42*1,2*0,8; Мат=1570,07*0,8; ТЗТ=47,4*1,2*0,8; ТЗТм=31,71*1,2*0,8	100 м	445,56	369,42				35,46		31,71	3,04416	
 178	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5,2	1436,4432	58,55	1456,83	7469,5	1116,81	292,28	6060,41	23,8	118,8096	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=223,72*0,8*1,2; ЭММ=58,55*0,8*1,2; ЗПм=1,49*0,8*1,2; Мат=1456,83*0,8; ТЗТ=23,8*0,8*1,2; ТЗТм=0,11*0,8*1,2	100 м	223,72	1,49				7,44		0,11	0,54912	
 179	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	3,66	215,12	2,42	202,72	787,34	185,27	8,5	593,56	5,61	19,7113	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=52,73*0,8*1,2; ЭММ=2,42*0,8*1,2; ЗПм=0,14*0,8*1,2; Мат=202,72*0,8; ТЗТ=5,61*0,8*1,2; ТЗТм=0,01*0,8*1,2	100 м	52,73	0,14				0,49		0,01	0,03514	
 180	ФЕРм08-02-412-05	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	0,3	366,8576	33,87	253,24	110,06	39,53	9,75	60,78	14,6	4,2048	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=137,24*0,8*1,2; ЭММ=33,87*0,8*1,2; ЗПм=1,89*0,8*1,2; Мат=253,24*0,8; ТЗТ=14,6*0,8*1,2; ТЗТм=0,14*0,8*1,2	100 м	137,24	1,89				0,54		0,14	0,04032	
 181	ФЕРм08-02-412-06	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	0,1	458,6064	60,49	297,63	45,86	16,24	5,81	23,81	18	1,728	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=169,2*0,8*1,2; ЭММ=60,49*0,8*1,2; ЗПм=3,38*0,8*1,2; Мат=297,63*0,8; ТЗТ=18*0,8*1,2; ТЗТм=0,25*0,8*1,2	100 м	169,2	3,38				0,32		0,25	0,024	
 182	ФЕРм08-02-412-09	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	7,34	170,736	2,42	184,68	1253,2	151,71	17,05	1084,44	2,29	16,13626	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=21,53*0,8*1,2; ЭММ=2,42*0,8*1,2; ЗПм=0,14*0,8*1,2; Мат=184,68*0,8; ТЗТ=2,29*0,8*1,2; ТЗТм=0,01*0,8*1,2	100 м	21,53	0,14				0,99		0,01	0,07046	
 183	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	51,6	123,2944	51	53,21	6361,99	1639,15	2526,34	2196,51	3,52	174,36672	
 	(0) 	ЗП=33,09*0,8*1,2; ЭММ=51*0,8*1,2; ЗПм=18,23*0,8*1,2; Мат=53,21*0,8; ТЗТ=3,52*0,8*1,2; ТЗТм=1,57*0,8*1,2	100 м	33,09	18,23				903,04		1,57	77,77152	
 184	ФЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	10,88	647,8768	495,79	71,75	7048,9	1245,96	5178,43	624,51	12,4	129,51552	
 	(0) 	ЗП=119,29*1,2*0,8; ЭММ=495,79*1,2*0,8; ЗПм=40,07*1,2*0,8; Мат=71,75*0,8; ТЗТ=12,4*1,2*0,8; ТЗТм=3,39*1,2*0,8	100 м кабеля	119,29	40,07				418,52		3,39	35,40787	
 185	ФЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	2	63,9408	2,9	43,47	127,88	52,76	5,57	69,55	2,77	5,3184	
 	(0) 	ЗП=27,48*1,2*0,8; ЭММ=2,9*1,2*0,8; ЗПм=0,14*1,2*0,8; Мат=43,47*0,8; ТЗТ=2,77*1,2*0,8; ТЗТм=0,01*1,2*0,8	1 шт.	27,48	0,14				0,27		0,01	0,0192	
 186	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	0,2	1436,4432	58,55	1456,83	287,29	42,95	11,24	233,09	23,8	4,5696	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=223,72*0,8*1,2; ЭММ=58,55*0,8*1,2; ЗПм=1,49*0,8*1,2; Мат=1456,83*0,8; ТЗТ=23,8*0,8*1,2; ТЗТм=0,11*0,8*1,2	100 м	223,72	1,49				0,29		0,11	0,02112	
 187	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1	230,256	4,84	205,98	230,26	60,83	4,65	164,78	6,74	6,4704	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=63,36*0,8*1,2; ЭММ=4,84*0,8*1,2; ЗПм=0,27*0,8*1,2; Мат=205,98*0,8; ТЗТ=6,74*0,8*1,2; ТЗТм=0,02*0,8*1,2	100 м	63,36	0,27				0,26		0,02	0,0192	
 188	ФЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1,1	5295,7056	32,22	6055,32	5825,28	462,57	34,02	5328,68	46,6	49,2096	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=438,04*0,8*1,2; ЭММ=32,22*0,8*1,2; ЗПм=0,41*0,8*1,2; Мат=6055,32*0,8; ТЗТ=46,6*0,8*1,2; ТЗТм=0,03*0,8*1,2	100 м	438,04	0,41				0,43		0,03	0,03168	
 189	ФЕРм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	2,5	708,7328	60,15	693,04	1771,83	241,39	144,36	1386,08	10,7	25,68	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=100,58*0,8*1,2; ЭММ=60,15*0,8*1,2; ЗПм=2,57*0,8*1,2; Мат=693,04*0,8; ТЗТ=10,7*0,8*1,2; ТЗТм=0,19*0,8*1,2	10 шт.	100,58	2,57				6,17		0,19	0,456	
 190	ФЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	2,95	1372,5072	87,7	1370,13	4048,9	567,02	248,37	3233,51	21,3	60,3216	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=200,22*0,8*1,2; ЭММ=87,7*0,8*1,2; ЗПм=3,38*0,8*1,2; Мат=1370,13*0,8; ТЗТ=21,3*0,8*1,2; ТЗТм=0,25*0,8*1,2	100 м	200,22	3,38				9,57		0,25	0,708	
 191	ФЕРм08-02-472-06	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2	1,2	1119,6384	73,19	1097,4	1343,57	205,75	84,31	1053,5	19	21,888	
 	(0) 	ЗП=178,6*0,8*1,2; ЭММ=73,19*0,8*1,2; ЗПм=2,57*0,8*1,2; Мат=1097,4*0,8; ТЗТ=19*0,8*1,2; ТЗТм=0,19*0,8*1,2	100 м	178,6	2,57				2,96		0,19	0,21888	
 192	[]	Щит ввода учета ВРУ	1		0	8635,02			8635,02		
 			шт								
 193	[]	ЩитРП-1	1		0	8226,95			8226,95		
 			шт								
 194	[]	Щит РП-2	1		0	7338,54			7338,54		
 			шт								
 195	[]	Щит ЩАП 43	1		0	2267,1			2267,1		
 			шт								
 196	[]	Щит ЩРС III	1		0	1022,67			1022,67		
 			шт								
 197	[]	Щит ЩРС IV	1		0	2455,93			2455,93		
 			шт								
 198	[]	Щит ЩРС V	1		0	4954,23			4954,23		
 			шт								
 199	[]	Щит ЩСФ IV	1		0	2855,91			2855,91		
 			шт								
 200	[]	Щит ЩРС VII	1		0	3277,33			3277,33		
 			шт								
 201	[]	Щит ЩРС VIII	1		0	2641,9			2641,9		
 			шт								
 202	[]	Щит ЩСФ IX	1		0	3571,63			3571,63		
 			шт								
 203	[]	Щит ЩСФ X	1		0	1642,58			1642,58		
 			шт								
 204	[]	Щит ЩСФ XI	1		0	2163,24			2163,24		
 			шт								
 205	[]	Щит ЩСФ XII	1		0	993,66			993,66		
 			шт								
 206	[]	Щит ЩО1	1		0	456,64			456,64		
 			шт								
 207	[]	Щит ЩО2	1		0	456,64			456,64		
 			шт								
 208	[]	Щит ЩО3	1		0	721			721		
 			шт								
 209	[]	Щит ЩО4	1		0	432,92			432,92		
 			шт								
 210	[]	Щит ЩО5	1		0	721			721		
 			шт								
 211	[]	Щит ЩО6	1		0	721			721		
 			шт								
 212	[]	Щит ЩО7	1		0	664,81			664,81		
 			шт								
 213	[]	Щит ЩАО	1		0	432,92			432,92		
 			шт								
 214	[]	Щит заземления ЩЗ 1,2	2		0	334,22			668,44		
 			шт								
 215	[]	Выключатель автоматический АП50 ЗМТ 1Р=16А	14		0	112,76			1578,64		
 			шт								
 216	[]	Выключатель автоматический АП50 ЗМТ 1Р=25А	3		0	112,76			338,28		
 			шт								
 217	[]	Выключатель автоматический АП50 ЗМТ 1Р=10А	3		0	112,76			338,28		
 			шт								
 218	[]	Выключатель автоматический АП50 ЗМТ 1Р=40А	1		0	160,32			160,32		
 			шт								
 219	[]	Пускатель магнитный ПМЕ 122001 , 10А,220, IР=6А.	1		0	65,21			65,21		
 			шт								
 220	[]	Пускатель магнитный ПМЛ222 , 25А,380, IР=18А.	2		0	206,51			413,02		
 			шт								
 221	[]	Пускатель магнитный ПМЛ222 , 25А,380, IР=25А.	3		0	206,51			619,53		
 			шт								
 222	[]	Пускатель магнитный КМИ 23210 , 32А,220	1		0	206,51			206,51		
 			шт								
 223	[]	Пускатель магнитный КМИ 1180 , 18А,220	1		0	206,51			206,51		
 			шт								
 224	[]	Пускатель магнитный ПМЛ161102 , 10А.380, IР=16А	1		0	298,62			298,62		
 			шт								
 225	[]	Пускатель магнитный ПМЕ 082 , 10А,220, IР=3,2А.	10		0	36,41			364,1		
 			шт								
 226	[]	Пускатель магнитный ПМЕ 082 , 10А,220, IР=10А.	4		0	36,41			145,64		
 			шт								
 227	[]	Светильник с люминиснентной лампой ЛПО46 2x40	320		0	78,79			25212,8		
 			шт								
 228	[]	Светильник с люминисцентной лампой ЛСП44 2x40 IP54	5		0	157,6			788		
 			шт								
 229	[]	Светильник с лампой накаливания НББ 64-100 1Р54	11		0	57,05			627,55		
 			шт								
 230	[]	Светильник с лампой накаливания НПБ 9101-100IP54	95		0	57,05			5419,75		
 			шт								
 231	[]	Светильник с лампой накаливания НСП 02-100 	40		0	26,89			1075,6		
 			шт								
 232	[]	Светильник с лампой накаливания НПБ 1101 P54	9		0	26,89			242,01		
 			шт								
 233	[]	Световой указатель "Выход" с аккумуляторной батареей	10		0	350,53			3505,3		
 			шт								
 234	[]	Световой указатель "Не входить"	9		0	28,53			256,77		
 			шт								
 235	[]	Облучатель бактерицидный ОБН-150	13		0	233,66			3037,58		
 			шт								
 236	[]	Лампа накаливания 100 Вт Б230-220-100	155		0	1,76			272,8		
 			шт								
 237	[]	Лампа люминисцентная ЛБ-40	650		0	5,71			3711,5		
 			шт								
 238	[]	Стартер СК-80	650		0	1,35			877,5		
 			шт								
 239	[]	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заз копт для открытой установки 1п-16А, 250 В	136		0	10,86			1476,96		
 			шт								
 240	[]	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заз конт в защитном исполнении 1н-16А, 250 В	2		0	12,22			24,44		
 			шт								
 241	[]	Розетка штепсельная сдвоенная с 3-м заз конт 1н-16А. 250 В	12		0	12,22			146,64		
 			шт								
 242	[]	Штепсельный разъем стационарный 2P+N	2		0	54,07			108,14		
 			шт								
 243	[]	Выключатель однополюсный для открытой установки	126		0	9,5			1197		
 			шт								
 244	[]	Выключатель однополюсный в защитном исполнении	40		0	10,86			434,4		
 			шт								
 245	[]	Выключатель двухполюсный	34		0	10,86			369,24		
 			шт								
 246	[]	Пост управления кнопочный ПКУ15	17		0	103,6			1761,2		
 			шт								
 247	[]	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1	4		0	15,21			60,84		
 			шт								
 248	[]	Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2	14		0	32,6			456,4		
 			шт								
 249	[]	Звонок с кнопкой	7		0	48,89			342,23		
 			шт								
 250	[]	Выключатель безопасности ГПВМ-3	14		0	105,97			1483,58		
 			шт								
 251	[]	Коробка распаячная 80x80 TYCO	390		0	7,06			2753,4		
 			шт								
 252	[]	Провод установочный ПВ-380 сеч. 2,5 мм2	1100		0	1,73			1903		
 			м								
 253	[]	Провод установочный ПВ-380 сеч. 70 мм2	30		0	51,62			1548,6		
 			м								
 254	[]	Провод установочный ПВ-380 сеч. 95 мм2	10		0	67,93			679,3		
 			м								
 255	[]	Провод ПУНП 3x1.5 мм2	3000		0	3,39			10170		
 			м								
 256	[]	Провод ПУНП 3x2,5 мм 2	2560		0	6,11			15641,6		
 			м								
 257	[]	Кабель ВВГ 0.66 сеч 5x35 мм 2	30		0	114,12			3423,6		
 			м								
 258	[]	Кабель ВВГ 0.66 сеч 5x25 мм2	245		0	89,67			21969,15		
 			м								
 259	[]	Кабель ВВГ 0.66 сеч 5x16 мм2	18		0	53,8			968,4		
 			м								
 260	[]	Кабель ВВГ 0.66 сеч 5x10 мм2	75		0	31,26			2344,5		
 			м								
 261	[]	Кабель ВВГ 0.66 сеч 5x10 мм2	30		0	31,26			937,8		
 			м								
 262	[]	Кабель ВВГ 0.66 сеч 5x6 мм2	20		0	21,46			429,2		
 			м								
 263	[]	Кабель ВВГ 0,66 сеч 5х4 мм2	60		0	14,67			880,2		
 			м								
 264	[]	Кабель ВВГ 0,66 сеч 5x2,5 мм2	300		0	8,69			2607		
 			м								
 265	[]	Кабель ВВГ 0,66 сеч 5х1,5 мм2	260		0	5,97			1552,2		
 			м								
 266	[]	Кабель канал 60x40	360		0	10,32			3715,2		
 			м								
 267	[]	Кабель канал 40x40	400		0	5,73			2292		
 			м								
 268	[]	Кабель канал 40x20	1000		0	4,37			4370		
 			м								
 269	[]	Кабель канал 25x25	1500		0	3,26			4890		
 			м								
 270	[]	Кабель канал 20x16	1700		0	2,63			4471		
 			м								
 271	[]	Труба стальная 20 мм	140		0	23,36			3270,4		
 			м								
 272	[]	Труба стальная 25 мм	70		0	32,32			2262,4		
 			м								
 273	[]	Труба стальная 40 мм	10		0	52,7			527		
 			м								
 274	[]	Труба винипластовая жесткая 20 мм	520		0	1,7			884		
 			м								
 275	[]	Провод установочный ПВ-380 сеч. 25 мм2	60		0	18,2			1092		
 			м								
 276	[]	Провод установочный ПВ-380 сеч. 6 мм2	20		0	4,23			84,6		
 			м								
 277	[]	Провод установочный ПВ-380 сеч. 4 мм2	80		0	2,87			229,6		
 			м								
 278	[]	Кабель АВВГ -1,0 сеч 25 мм2	50		0	21,46			1073		
 			м								
 279	[]	Сталь полосовая 40x5	295		0	21,7			6401,5		
 			м								
 280		Сталь полосовая 25x4	120		0	10,5			1260		
 			м								
 281	[]	Труба ПВХ 16 мм	20		0	1,03			20,6		
 			м								
 282	[]	Труба стальная 50x3.5 мм длиной 2,5 м	25		0	169,82			4245,5		
 			шт								
 283	[]	Конверсионный модуль (блок аварийного питания)	61		0	652,15			39781,15		
 			шт								
 ИТОГО:	912991,89	79681,41	114919,63	718390,89	8436,52893	
 			24221,2		2065,58996	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	79681,41	1	79681	
 Машины и механизмы	114919,63	1	114920	
 Материалы	718390,89	1	718391	
 Итого по неучтенным материалам		1260	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		914252	
 <Нет вида работ> (51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283)	
 Накладные расходы	(0+0)*0	0	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0	0	0	
 Монтаж оборудования. Ремонт (17, 162)	
 Накладные расходы	(6726,24+0)*0,8	0,8	5381	
 Сметная прибыль	(6726,24+0)*0,6	0,6	4036	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). Ремонт (6, 7)	
 Накладные расходы	(1567,45+514,49)*1,1	1,1	2290	
 Сметная прибыль	(1567,45+514,49)*0,595	0,595	1239	
 Электромонтажные работы при ремонте. Ремонт (2, 3, 4, 5)	
 Накладные расходы	(2550,6+12,71)*0,85	0,85	2179	
 Сметная прибыль	(2550,6+12,71)*0,65	0,65	1666	
 Электромонтажные работы: на других объектах. Ремонт (1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191)	
 Накладные расходы	(68837,12+23694)*0,95	0,95	87905	
 Сметная прибыль	(68837,12+23694)*0,65	0,65	60145	
 Итого Накладные расходы	97755	1	97755	
 Итого Сметная прибыль	67086	1	67086	
 Итого		1079093	
 Индекс СМР	1079093*(4,99-1)	4,99	4305581	
 Итого		5384674	
 Временные здания и сооружения	5384674*0	0	0	
 Итого		5384674	
 Зимнее удорожание	5384674*0	0	0	
 Итого		5384674	
 Непредвиденные расходы	5384674*0,02	2%	107693	
 Итого		5492367	
 НДС	5492367*0,18	18%	988626	
 Итого		6480993	
 	
 СОСТАВИЛ		Цветкова Н.В.	
 ПРОВЕРИЛ			

 СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:	
 _____________________________________________		_____________________________________________В	
 Ведомость объемов работ на капитальный ремонт электроснабжения здания взрослой поликлиники  МУЗ ГКБ №7	
 № п/п	Наименование работ	Количество	
 1	2	3	
 1	Демонтаж блоков управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1 шт.	
 	1/15	15	
 2	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм	100 м труб	
 	2/3,25	3,25	
 3	Демонтаж кабеля	100 м	
 	3/10,2	10,2	
 4	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	
 	4/2,51	2,51	
 5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	
 	5/6,13	6,13	
 6	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	
 	6/1,55	1,55	
 7	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	
 	7/2,2	2,2	
 8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1 шт.	
 	8/15 + 154/14	29	
 9	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1 шт.	
 	9/11 + 155/8	19	
 10	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	
 	10/7 + 156/20	27	
 11	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	
 	11/2 + 157/1	3	
 12	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1 шт.	
 	12/5 + 158/23	28	
 13	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	
 	13/0,01 + 14/2,46 + 159/3,25	5,72	
 14	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	
 	15/0,42	0,42	
 15	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	
 	16/0,96 + 19/0,05 + 161/1,55	2,56	
 16	Облучатель бактерицидный настенный	1 шт.	
 	17/47 + 162/13	60	
 17	Световые настенные указатели	100 шт.	
 	18/0,52 + 163/0,09	0,61	
 18	Розетка штепсельная трехполюсная	100 шт.	
 	20/2,07 + 164/1,48	3,55	
 19	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая	100 шт.	
 	21/0,36 + 165/0,02	0,38	
 20	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	
 	22/2,38 + 166/1,26	3,64	
 21	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	
 	23/0,45 + 167/0,4	0,85	
 22	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	
 	24/0,02 + 168/0,34	0,36	
 23	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3	1 шт.	
 	25/11 + 40/2 + 169/35	48	
 24	Звонок электрический с кнопкой	100 комплектов	
 	26/0,02 + 171/0,07	0,09	
 25	Аппарат штепсельный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с контактами силовых цепей и цепей управления на ток до 25 А с количеством контактов до 4	комплект	
 	27/1 + 170/2	3	
 26	Короб  по стенам и потолкам, длина 2 м	100 м	
 	28/51 + 174/46	97	
 27	Короб по стенам и потолкам, длина 3 м	100 м	
 	29/9,8	9,8	
 28	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	
 	30/0,75 + 176/2,1	2,85	
 29	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	
 	31/0,06 + 177/0,1	0,16	
 30	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	
 	32/1,5 + 45/0,15 + 178/5,2 + 186/0,2	7,05	
 31	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	100 м	
 	33/0,83 + 179/3,66	4,49	
 32	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	
 	34/0,35 + 180/0,3	0,65	
 33	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2	100 м	
 	35/0,04 + 181/0,1	0,14	
 34	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	
 	36/1,67 + 182/7,34	9,01	
 35	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	100 м	
 	37/61 + 183/51,6	112,6	
 36	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100 м кабеля	
 	38/8,42 + 184/10,88	19,3	
 37	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	
 	39/1	1	
 38	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	1 шт.	
 	41/1	1	
 39	Пускорегулирующий аппарат	1 шт.	
 	42/56 + 172/61	117	
 40	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	
 	43/2 + 44/2 + 185/2	6	
 41	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	
 	46/0,15 + 187/1	1,15	
 42	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	
 	47/2,85 + 188/1,1	3,95	
 43	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм	10 шт.	
 	48/2,5 + 189/2,5	5	
 44	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	
 	49/0,45 + 190/2,95	3,4	
 45	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2	100 м	
 	50/0,2 + 191/1,2	1,4	
 46	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	
 	160/0,1	0,1	
 47	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А	1 шт.	
 	173/14	14	
 48	Короб  по стенам и потолкам, длина 3 м	100 м	
 	175/3,6	3,6