Согласовано_____________________________________________________________________________________________________________________________________		Утверждаю:МУЗ "Городская поликлиника №5" г.Иваново  ________________________________Гл. врач Андреева И.М.	
 ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - МУЗ "Городская поликлиника №5" г.Иваново	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на Текущий ремонт помещений поликлиники №5 г.Иваново 	
 			
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	1649,37 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	14,733 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 Коридор №1 (1 этаж)	
 1	ФЕРр62-16-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%%	0,86	1720,22	8,36	1469,77	1479,39	208,2	7,19	1264	28,02	24,0972	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	242,09	1,16				1		0,1	0,086	
 2	ФЕРр61-2-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,034	2943,87	20,94	1123,73	100,09	61,17	0,71	38,21	203,07	6,90438	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1799,2	7,77				0,26		0,67	0,02278	
 2.1	509-9900	Строительный мусор	0,11492			0			0		
 			т								
 3	ФЕРр62-17-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%%	0,4901	1808,5	8,36	1486,94	886,35	153,5	4,1	728,75	36,25	17,76613	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	313,2	1,16				0,57		0,1	0,04901	
 4	ФЕРр61-4-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,03	3263,25	22,51	1179,88	97,9	61,83	0,68	35,4	229,75	6,8925	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2060,86	8,35				0,25		0,72	0,0216	
 4.1	509-9900	Строительный мусор	0,1014			0			0		
 			т								
 5	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0,4901	91,263	1,18	0,18	44,73	43,92	0,72	0,09	8,1	4,56528	
 	(0) 	ЗП=77,92*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=8,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	77,92	0,12				0,07		0,01	0,00613	
 5.1	101-9732	Грунтовка	0,006371			6114,23			38,96		
 			т								
 6	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,86	74,1165	1,18	0,18	63,74	62,32	1,27	0,15	6,55	6,47795	
 	(0) 	ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,13		0,01	0,01075	
 6.1	101-9732	Грунтовка	0,01118			6114,23			68,36		
 			т								
 Холл	
 7	ФЕРр62-16-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%%	0,92	1720,22	8,36	1469,77	1582,6	222,72	7,69	1352,19	28,02	25,7784	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	242,09	1,16				1,07		0,1	0,092	
 8	ФЕРр62-17-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%%	0,85241	1808,5	8,36	1486,94	1541,58	266,97	7,13	1267,48	36,25	30,89986	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	313,2	1,16				0,99		0,1	0,08524	
 9	ФЕРр61-4-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,072	3263,25	22,51	1179,88	234,95	148,38	1,62	84,95	229,75	16,542	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2060,86	8,35				0,6		0,72	0,05184	
 9.1	509-9900	Строительный мусор	0,24336			0			0		
 			т								
 10	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0,85241	91,263	1,18	0,18	77,79	76,38	1,26	0,15	8,1	7,9402	
 	(0) 	ЗП=77,92*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=8,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	77,92	0,12				0,13		0,01	0,01066	
 10.1	101-9732	Грунтовка	0,011081			6114,23			67,75		
 			т								
 11	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,92	74,1165	1,18	0,18	68,19	66,66	1,36	0,17	6,55	6,9299	
 	(0) 	ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,14		0,01	0,0115	
 11.1	101-9732	Грунтовка	0,01196			6114,23			73,13		
 			т								
 Коридор №2 (1 этаж)	
 12	ФЕРр62-16-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%%	0,56	1720,22	8,36	1469,77	963,32	135,57	4,68	823,07	28,02	15,6912	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	242,09	1,16				0,65		0,1	0,056	
 13	ФЕРр62-17-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%%	0,728	1808,5	8,36	1486,94	1316,59	228,01	6,09	1082,49	36,25	26,39	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	313,2	1,16				0,84		0,1	0,0728	
 14	ФЕРр61-4-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,072	3263,25	22,51	1179,88	234,95	148,38	1,62	84,95	229,75	16,542	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2060,86	8,35				0,6		0,72	0,05184	
 14.1	509-9900	Строительный мусор	0,24336			0			0		
 			т								
 15	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0,728	91,263	1,18	0,18	66,44	65,23	1,07	0,13	8,1	6,78132	
 	(0) 	ЗП=77,92*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=8,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	77,92	0,12				0,11		0,01	0,0091	
 15.1	101-9732	Грунтовка	0,009464			6114,23			57,87		
 			т								
 16	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,56	74,1165	1,18	0,18	41,51	40,58	0,83	0,1	6,55	4,2182	
 	(0) 	ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,08		0,01	0,007	
 16.1	101-9732	Грунтовка	0,00728			6114,23			44,51		
 			т								
 Туалет 1 этаж	
 17	ФЕРр62-16-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%%	0,17982	1720,22	8,36	1469,77	309,33	43,53	1,5	264,29	28,02	5,03856	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	242,09	1,16				0,21		0,1	0,01798	
 18	ФЕРр61-2-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,012	2943,87	20,94	1123,73	35,33	21,59	0,25	13,48	203,07	2,43684	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1799,2	7,77				0,09		0,67	0,00804	
 18.1	509-9900	Строительный мусор	0,04056			0			0		
 			т								
 19	ФЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,07578	748,3	163,56	0	56,71	44,31	12,39	0	74,3	5,63045	
 	(0) 		100 м2 поверхности облицовки	584,74	20,56				1,56		1,99	0,1508	
 20	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0,133	91,263	1,18	0,18	12,14	11,92	0,2	0,02	8,1	1,2389	
 	(0) 	ЗП=77,92*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=8,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	77,92	0,12				0,02		0,01	0,00166	
 20.1	101-9732	Грунтовка	0,001729			6114,23			10,57		
 			т								
 21	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,2556	74,1165	1,18	0,18	18,94	18,52	0,38	0,05	6,55	1,92531	
 	(0) 	ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,04		0,01	0,0032	
 21.1	101-9732	Грунтовка	0,003323			6114,23			20,32		
 			т								
 22	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,07578	10916,003	31,75	9190,68	827,21	127,74	3,01	696,47	159,67	13,91476	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1465,77*1,15; ЭММ=31,75*1,25; ЗПм=17,01*1,25; ТЗТ=159,67*1,15; ТЗТм=1,65*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1465,77	17,01				1,61		1,65	0,1563	
 23	ФЕРр62-17-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%%	0,133	1808,5	8,36	1486,94	240,53	41,66	1,11	197,76	36,25	4,82125	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	313,2	1,16				0,15		0,1	0,0133	
 24	ФЕРр61-4-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,012	3263,25	22,51	1179,88	39,16	24,73	0,27	14,16	229,75	2,757	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2060,86	8,35				0,1		0,72	0,00864	
 24.1	509-9900	Строительный мусор	0,04056			0			0		
 			т								
 25	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1	22,1175	2,37	4,09	22,12	15,07	2,96	4,09	1,46	1,679	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=13,1*1,15; ЭММ=2,37*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 решетка	13,1	0				0		0	0	
 25.1	301-9390	Решетки жалюзийные	1			24,46			24,46		
 			шт.								
 2 Этаж	
 Коридор №1 (2 этаж)	
 26	ФЕРр62-16-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%%	1,52282	1720,22	8,36	1469,77	2619,59	368,66	12,73	2238,2	28,02	42,66942	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	242,09	1,16				1,77		0,1	0,15228	
 27	ФЕРр61-2-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,15	2943,87	20,94	1123,73	441,58	269,88	3,14	168,56	203,07	30,4605	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1799,2	7,77				1,17		0,67	0,1005	
 27.1	509-9900	Строительный мусор	0,507			0			0		
 			т								
 28	ФЕРр62-17-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%%	0,49283	1808,5	8,36	1486,94	891,28	154,35	4,12	732,81	36,25	17,86509	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	313,2	1,16				0,57		0,1	0,04928	
 29	ФЕРр61-4-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,048	3263,25	22,51	1179,88	156,64	98,92	1,08	56,63	229,75	11,028	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2060,86	8,35				0,4		0,72	0,03456	
 29.1	509-9900	Строительный мусор	0,16224			0			0		
 			т								
 30	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0,49283	91,263	1,18	0,18	44,98	44,16	0,73	0,09	8,1	4,59071	
 	(0) 	ЗП=77,92*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=8,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	77,92	0,12				0,07		0,01	0,00616	
 30.1	101-9732	Грунтовка	0,006407			6114,23			39,17		
 			т								
 31	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	1,52282	74,1165	1,18	0,18	112,87	110,35	2,25	0,27	6,55	11,47064	
 	(0) 	ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,23		0,01	0,01904	
 31.1	101-9732	Грунтовка	0,019797			6114,23			121,04		
 			т								
 Туалет 2 этаж	
 32	ФЕРр62-16-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%%	0,17982	1720,22	8,36	1469,77	309,33	43,53	1,5	264,29	28,02	5,03856	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	242,09	1,16				0,21		0,1	0,01798	
 33	ФЕРр61-2-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,012	2943,87	20,94	1123,73	35,33	21,59	0,25	13,48	203,07	2,43684	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1799,2	7,77				0,09		0,67	0,00804	
 33.1	509-9900	Строительный мусор	0,04056			0			0		
 			т								
 34	ФЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,07578	748,3	163,56	0	56,71	44,31	12,39	0	74,3	5,63045	
 	(0) 		100 м2 поверхности облицовки	584,74	20,56				1,56		1,99	0,1508	
 35	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0,133	91,263	1,18	0,18	12,14	11,92	0,2	0,02	8,1	1,2389	
 	(0) 	ЗП=77,92*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=8,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	77,92	0,12				0,02		0,01	0,00166	
 35.1	101-9732	Грунтовка	0,001729			6114,23			10,57		
 			т								
 36	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,2556	74,1165	1,18	0,18	18,94	18,52	0,38	0,05	6,55	1,92531	
 	(0) 	ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,04		0,01	0,0032	
 36.1	101-9732	Грунтовка	0,003323			6114,23			20,32		
 			т								
 37	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,07578	10916,003	31,75	9190,68	827,21	127,74	3,01	696,47	159,67	13,91476	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1465,77*1,15; ЭММ=31,75*1,25; ЗПм=17,01*1,25; ТЗТ=159,67*1,15; ТЗТм=1,65*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1465,77	17,01				1,61		1,65	0,1563	
 38	ФЕРр62-17-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%%	0,133	1808,5	8,36	1486,94	240,53	41,66	1,11	197,76	36,25	4,82125	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	313,2	1,16				0,15		0,1	0,0133	
 39	ФЕРр61-4-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,012	3263,25	22,51	1179,88	39,16	24,73	0,27	14,16	229,75	2,757	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2060,86	8,35				0,1		0,72	0,00864	
 39.1	509-9900	Строительный мусор	0,04056			0			0		
 			т								
 40	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1	22,1175	2,37	4,09	22,12	15,07	2,96	4,09	1,46	1,679	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=13,1*1,15; ЭММ=2,37*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 решетка	13,1	0				0		0	0	
 40.1	301-9390	Решетки жалюзийные	1			24,46			24,46		
 			шт.								
 Коридор 2 (2этаж)	
 41	ФЕРр62-16-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%%	3,016	1720,22	8,36	1469,77	5188,18	730,14	25,21	4432,83	28,02	84,50832	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	242,09	1,16				3,5		0,1	0,3016	
 42	ФЕРр61-2-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,294	2943,87	20,94	1123,73	865,5	528,96	6,16	330,38	203,07	59,70258	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1799,2	7,77				2,28		0,67	0,19698	
 42.1	509-9900	Строительный мусор	0,99372			0			0		
 			т								
 43	ФЕРр62-17-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%%	0,99502	1808,5	8,36	1486,94	1799,49	311,64	8,32	1479,54	36,25	36,06948	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	313,2	1,16				1,15		0,1	0,0995	
 44	ФЕРр61-4-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,086	3263,25	22,51	1179,88	280,64	177,23	1,94	101,47	229,75	19,7585	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2060,86	8,35				0,72		0,72	0,06192	
 44.1	509-9900	Строительный мусор	0,29068			0			0		
 			т								
 45	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0,99502	91,263	1,18	0,18	90,81	89,16	1,47	0,18	8,1	9,26861	
 	(0) 	ЗП=77,92*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=8,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	77,92	0,12				0,15		0,01	0,01244	
 45.1	101-9732	Грунтовка	0,012935			6114,23			79,09		
 			т								
 46	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	3,016	74,1165	1,18	0,18	223,54	218,54	4,45	0,54	6,55	22,71802	
 	(0) 	ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,45		0,01	0,0377	
 46.1	101-9732	Грунтовка	0,039208			6114,23			239,73		
 			т								
 Коридор 3 (2этаж)	
 47	ФЕРр62-16-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%%	1,612	1720,22	8,36	1469,77	2772,99	390,25	13,48	2369,27	28,02	45,16824	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	242,09	1,16				1,87		0,1	0,1612	
 48	ФЕРр61-2-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,153	2943,87	20,94	1123,73	450,41	275,28	3,2	171,93	203,07	31,06971	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1799,2	7,77				1,19		0,67	0,10251	
 48.1	509-9900	Строительный мусор	0,51714			0			0		
 			т								
 49	ФЕРр62-17-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%%	0,5229	1808,5	8,36	1486,94	945,66	163,77	4,37	777,52	36,25	18,95513	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	313,2	1,16				0,61		0,1	0,05229	
 50	ФЕРр61-4-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,05	3263,25	22,51	1179,88	163,16	103,04	1,13	58,99	229,75	11,4875	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2060,86	8,35				0,42		0,72	0,036	
 50.1	509-9900	Строительный мусор	0,169			0			0		
 			т								
 51	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0,5229	91,263	1,18	0,18	47,72	46,86	0,77	0,09	8,1	4,87081	
 	(0) 	ЗП=77,92*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=8,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	77,92	0,12				0,08		0,01	0,00654	
 51.1	101-9732	Грунтовка	0,006798			6114,23			41,56		
 			т								
 52	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	1,612	74,1165	1,18	0,18	119,48	116,81	2,38	0,29	6,55	12,14239	
 	(0) 	ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,24		0,01	0,02015	
 52.1	101-9732	Грунтовка	0,020956			6114,23			128,13		
 			т								
 3 Этаж	
 Туалет 3 этаж	
 53	ФЕРр62-16-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%%	0,17982	1720,22	8,36	1469,77	309,33	43,53	1,5	264,29	28,02	5,03856	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	242,09	1,16				0,21		0,1	0,01798	
 54	ФЕРр61-2-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,012	2943,87	20,94	1123,73	35,33	21,59	0,25	13,48	203,07	2,43684	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1799,2	7,77				0,09		0,67	0,00804	
 54.1	509-9900	Строительный мусор	0,04056			0			0		
 			т								
 55	ФЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,07578	748,3	163,56	0	56,71	44,31	12,39	0	74,3	5,63045	
 	(0) 		100 м2 поверхности облицовки	584,74	20,56				1,56		1,99	0,1508	
 56	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0,133	91,263	1,18	0,18	12,14	11,92	0,2	0,02	8,1	1,2389	
 	(0) 	ЗП=77,92*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=8,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	77,92	0,12				0,02		0,01	0,00166	
 56.1	101-9732	Грунтовка	0,001729			6114,23			10,57		
 			т								
 57	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,2556	74,1165	1,18	0,18	18,94	18,52	0,38	0,05	6,55	1,92531	
 	(0) 	ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,04		0,01	0,0032	
 57.1	101-9732	Грунтовка	0,003323			6114,23			20,32		
 			т								
 58	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,07578	10916,003	31,75	9190,68	827,21	127,74	3,01	696,47	159,67	13,91476	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1465,77*1,15; ЭММ=31,75*1,25; ЗПм=17,01*1,25; ТЗТ=159,67*1,15; ТЗТм=1,65*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1465,77	17,01				1,61		1,65	0,1563	
 59	ФЕРр62-17-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%%	0,133	1808,5	8,36	1486,94	240,53	41,66	1,11	197,76	36,25	4,82125	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	313,2	1,16				0,15		0,1	0,0133	
 60	ФЕРр61-4-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,012	3263,25	22,51	1179,88	39,16	24,73	0,27	14,16	229,75	2,757	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2060,86	8,35				0,1		0,72	0,00864	
 60.1	509-9900	Строительный мусор	0,04056			0			0		
 			т								
 61	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1	22,1175	2,37	4,09	22,12	15,07	2,96	4,09	1,46	1,679	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=13,1*1,15; ЭММ=2,37*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,46*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 решетка	13,1	0				0		0	0	
 61.1	301-9390	Решетки жалюзийные	1			24,46			24,46		
 			шт.								
 Коридор 1 (3этаж)	
 62	ФЕРр62-16-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%%	0,65	1720,22	8,36	1469,77	1118,14	157,36	5,43	955,35	28,02	18,213	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	242,09	1,16				0,75		0,1	0,065	
 63	ФЕРр62-17-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%%	0,49803	1808,5	8,36	1486,94	900,69	155,98	4,16	740,54	36,25	18,05359	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	313,2	1,16				0,58		0,1	0,0498	
 64	ФЕРр61-4-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,034	3263,25	22,51	1179,88	110,95	70,07	0,77	40,12	229,75	7,8115	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2060,86	8,35				0,28		0,72	0,02448	
 64.1	509-9900	Строительный мусор	0,11492			0			0		
 			т								
 65	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0,49803	91,263	1,18	0,18	45,45	44,63	0,73	0,09	8,1	4,63915	
 	(0) 	ЗП=77,92*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=8,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	77,92	0,12				0,07		0,01	0,00623	
 65.1	101-9732	Грунтовка	0,006474			6114,23			39,59		
 			т								
 66	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,65	74,1165	1,18	0,18	48,18	47,1	0,96	0,12	6,55	4,89613	
 	(0) 	ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,1		0,01	0,00813	
 66.1	101-9732	Грунтовка	0,00845			6114,23			51,67		
 			т								
 Коридор 2 (3этаж)	
 67	ФЕРр62-16-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%%	0,74	1720,22	8,36	1469,77	1272,96	179,15	6,19	1087,63	28,02	20,7348	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	242,09	1,16				0,86		0,1	0,074	
 68	ФЕРр62-17-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%%	0,46319	1808,5	8,36	1486,94	837,68	145,07	3,87	688,74	36,25	16,79064	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	313,2	1,16				0,54		0,1	0,04632	
 69	ФЕРр61-4-01	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,038	3263,25	22,51	1179,88	124	78,31	0,86	44,84	229,75	8,7305	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2060,86	8,35				0,32		0,72	0,02736	
 69.1	509-9900	Строительный мусор	0,12844			0			0		
 			т								
 70	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	0,46319	91,263	1,18	0,18	42,27	41,51	0,68	0,08	8,1	4,31461	
 	(0) 	ЗП=77,92*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=8,1*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	77,92	0,12				0,07		0,01	0,00579	
 70.1	101-9732	Грунтовка	0,006021			6114,23			36,82		
 			т								
 71	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,74	74,1165	1,18	0,18	54,85	53,62	1,09	0,13	6,55	5,57405	
 	(0) 	ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,11		0,01	0,00925	
 71.1	101-9732	Грунтовка	0,00962			6114,23			58,82		
 			т								
 Замена деревянных дверей	
 72	ФЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,75	1807,42	369,43	0	1355,57	1078,49	277,07	0	179,3	134,475	
 	(0) 		100 коробок	1437,99	39,94				29,96		3,97	2,9775	
 72.1	509-9900	Строительный мусор	7,875			0			0		
 			т								
 73	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,24845	25488,046	1250,29	22824,3	31820,55	1374,4	1951,16	28495	104,28	149,71662	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=957,29*1,15; ЭММ=1250,29*1,25; ЗПм=153,23*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25	100 м2 проемов	957,29	153,23				239,12		11,35	17,71238	
 74		Петля	110		0	9,34			1027,4		
 			шт								
 75		Ручка-защелка	55		0	43,31			2382,05		
 			шт								
 76		Замок врезной	8		0	45			360		
 			шт								
 77		Петля	24		0	9,34			224,16		
 			шт								
 78		Ручка-защелка	12		0	43,31			519,72		
 			шт								
 79		Замок врезной	3		0	45			135		
 			шт								
 80		Шпингалет	6		0	7,64			45,84		
 			шт								
 81	ФЕР10-01-047-02	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	0,372	9927,274	389,31	8185,17	3692,95	467,03	181,03	3044,88	124,91	53,4365	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1091,71*1,15; ЭММ=389,31*1,25; ЗПм=6,03*1,25; ТЗТ=124,91*1,15; ТЗТм=0,52*1,25	100 м2 проемов	1091,71	6,03				2,8		0,52	0,2418	
 81.1	203-8084	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	37,2			1104,64			41092,61		
 			м2								
 82	ФЕРр61-7-01	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	0,473	5751,92	36,26	2279,61	2720,66	1625,25	17,15	1078,26	383,06	181,18738	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	3436,05	13,46				6,37		1,16	0,54868	
 82.1	509-9900	Строительный мусор	3,8313			0			0		
 			т								
 83	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов	0,473	74,1165	1,18	0,18	35,06	34,27	0,7	0,09	6,55	3,56287	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=63,01*1,15; ЭММ=1,18*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=6,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 покрытия	63,01	0,12				0,07		0,01	0,00591	
 83.1	101-9732	Грунтовка	0,006149			6114,23			37,6		
 			т								
 84	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,473	11722,521	46,33	9907,19	5544,75	831,26	27,39	4686,1	166,47	90,55136	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1528,19*1,15; ЭММ=46,33*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м2 облицовки	1528,19	0,93				0,55		0,08	0,0473	
 Инженерные сети	
 85	ФЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	0,097	328,71	7,09	33,6	31,88	27,94	0,69	3,26	34,66	3,36202	
 	(0) 		100 м трубопровода	288,02	1,16				0,11		0,1	0,0097	
 85.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,02134			0			0		
 			т								
 86	ФЕРр65-2-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	0,26	587,05	5	0	152,63	151,33	1,3	0	68,8	17,888	
 	(0) 		100 м трубопровода с фасонными частями	582,05	1,86				0,48		0,16	0,0416	
 86.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,1534			0			0		
 			т								
 87	ФЕРр65-4-01	Демонтаж умывальников и раковин	0,06	445,72	8,13	0	26,74	26,26	0,49	0	51,3	3,078	
 	(0) 		100 приборов	437,59	3,02				0,18		0,26	0,0156	
 87.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,1092			0			0		
 			т								
 88	ФЕРр65-4-02	Демонтаж унитазов и писсуаров	0,06	553,63	9,07	0	33,22	32,67	0,54	0	63,84	3,8304	
 	(0) 		100 приборов	544,56	3,36				0,2		0,29	0,0174	
 88.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,159			0			0		
 			т								
 89	ФЕР16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	0,097	2793,269	491,32	789,62	270,95	134,78	59,57	76,59	121,8	13,58679	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=1208,26*1,15; ЭММ=491,32*1,25; ЗПм=63,72*1,25; ТЗТ=121,8*1,15; ТЗТм=4,72*1,25	100 м трубопровода	1208,26	63,72				7,73		4,72	0,5723	
 90	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,26	4730,8015	11,57	3983,49	1230,01	190,54	3,76	1035,71	64,24	19,20776	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=637,26*1,15; ЭММ=11,57*1,25; ЗПм=0,27*1,25; ТЗТ=64,24*1,15; ТЗТм=0,02*1,25	100 м трубопровода	637,26	0,27				0,09		0,02	0,0065	
 91	ФЕР17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	0,6	3748,497	44,39	3423,53	2249,1	161,69	33,29	2054,12	24,64	17,0016	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=234,33*1,15; ЭММ=44,39*1,25; ЗПм=3,71*1,25; ТЗТ=24,64*1,15; ТЗТм=0,32*1,25	10 компл.	234,33	3,71				2,78		0,32	0,24	
 92	ФЕР17-01-005-04	Установка раковин	0,6	1225,987	14,78	1108,06	735,59	59,67	11,09	664,84	8,99	6,2031	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=86,48*1,15; ЭММ=14,78*1,25; ЗПм=0,81*1,25; ТЗТ=8,99*1,15; ТЗТм=0,07*1,25	10 компл.	86,48	0,81				0,61		0,07	0,0525	
 ИТОГО:	85153,88	14403,41	2801,13	67949,32	1623,39175	
 			330,43		25,98019	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	14403,41	1	14403	
 Машины и механизмы	2801,13	1	2801	
 Материалы	67949,32	1	67949	
 Итого по неучтенным материалам		47177	
 Итого		132330	
 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. ремонт (85, 86, 87, 88)	
 Накладные расходы	(238,2+0,97)*0,74	0,74	177	
 Сметная прибыль	(238,2+0,97)*0,5	0,5	120	
 Деревянные конструкции. ремонт (73, 81)	
 Накладные расходы	(1841,43+241,92)*1,06	1,06	2208	
 Сметная прибыль	(1841,43+241,92)*0,54	0,54	1125	
 Малярные работы при ремонте. ремонт (1, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 23, 26, 28, 32, 38, 41, 43, 47, 49, 53, 59, 62, 63, 67, 68)	
 Накладные расходы	(4226,91+18,4)*0,8	0,8	3396	
 Сметная прибыль	(4226,91+18,4)*0,5	0,5	2123	
 Отделочные работы. ремонт (5, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, 30, 31, 35, 36, 37, 45, 46, 51, 52, 56, 57, 58, 65, 66, 70, 71, 83, 84)	
 Накладные расходы	(2507,9+7,86)*0,95	0,95	2390	
 Сметная прибыль	(2507,9+7,86)*0,47	0,47	1182	
 Проемы при ремонте. ремонт (72)	
 Накладные расходы	(1078,49+29,96)*0,82	0,82	909	
 Сметная прибыль	(1078,49+29,96)*0,62	0,62	687	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). ремонт (25, 40, 61, 89, 90, 91, 92)	
 Накладные расходы	(591,89+11,21)*1,15	1,15	694	
 Сметная прибыль	(591,89+11,21)*0,71	0,71	428	
 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. ремонт (19, 34, 55)	
 Накладные расходы	(132,93+4,68)*0,77	0,77	106	
 Сметная прибыль	(132,93+4,68)*0,5	0,5	69	
 Штукатурные работы при ремонте. ремонт (2, 4, 9, 14, 18, 24, 27, 29, 33, 39, 42, 44, 48, 50, 54, 60, 64, 69, 82)	
 Накладные расходы	(3785,66+15,43)*0,79	0,79	3003	
 Сметная прибыль	(3785,66+15,43)*0,5	0,5	1901	
 Итого Накладные расходы	12883	1	12883	
 Итого Сметная прибыль	7635	1	7635	
 Итого		152848	
 Индекс СМР	152848*(4,99-1)	4,99	609864	
 Итого		762712	
 НДС	762712*0,18	18%%	137288	
 Итого		900000	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ			

 	 	Утверждаю:МУЗ "Городская поликлиника №5" г.Иваново  ________________________________Гл. врач Андреева И.М.	
 Ведомость объемов работ	
 на Текущий ремонт помещений поликлиники №5 г.Иваново 	
 № п/п	Наименование работ	Количество	
 1	2	3	
 1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%%	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	1/0,86 + 7/0,92 + 12/0,56 + 17/0,17982 + 26/1,52282 + 32/0,17982 + 41/3,016 + 47/1,612 + 53/0,17982 + 62/0,65 + 67/0,74	10,42028	
 2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	
 	2/0,034 + 18/0,012 + 27/0,15 + 33/0,012 + 42/0,294 + 48/0,153 + 54/0,012	0,667	
 3	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%%	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	3/0,4901 + 8/0,85241 + 13/0,728 + 23/0,133 + 28/0,49283 + 38/0,133 + 43/0,99502 + 49/0,5229 + 59/0,133 + 63/0,49803 + 68/0,46319	5,44148	
 4	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	
 	4/0,03 + 9/0,072 + 14/0,072 + 24/0,012 + 29/0,048 + 39/0,012 + 44/0,086 + 50/0,05 + 60/0,012 + 64/0,034 + 69/0,038	0,466	
 5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	
 	5/0,4901 + 10/0,85241 + 15/0,728 + 20/0,133 + 30/0,49283 + 35/0,133 + 45/0,99502 + 51/0,5229 + 56/0,133 + 65/0,49803 + 70/0,46319	5,44148	
 6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	
 	6/0,86 + 11/0,92 + 16/0,56 + 21/0,2556 + 31/1,52282 + 36/0,2556 + 46/3,016 + 52/1,612 + 57/0,2556 + 66/0,65 + 71/0,74	10,64762	
 7	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	
 	19/0,07578 + 34/0,07578 + 55/0,07578	0,22734	
 8	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	
 	22/0,07578 + 37/0,07578 + 58/0,07578	0,22734	
 9	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	
 	25/1 + 40/1 + 61/1	3	
 10	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	
 	72/0,75	0,75	
 11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	
 	73/1,24845	1,24845	
 12	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2 проемов	
 	81/0,372	0,372	
 13	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	
 	82/0,473	0,473	
 14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов	100 м2 покрытия	
 	83/0,473	0,473	
 15	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2 облицовки	
 	84/0,473	0,473	
 16	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	
 	85/0,097	0,097	
 17	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	
 	86/0,26	0,26	
 18	Демонтаж умывальников и раковин	100 приборов	
 	87/0,06	0,06	
 19	Демонтаж унитазов и писсуаров	100 приборов	
 	88/0,06	0,06	
 20	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	
 	89/0,097	0,097	
 21	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	
 	90/0,26	0,26	
 22	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	
 	91/0,6	0,6	
 23	Установка раковин	10 компл.	
 	92/0,6	0,6