УТВЕРЖДАЮ:                                                           
   Начальник УЖКХ
 Администрации г. Иваново       ________С.В.Смагин 

ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - пл.Вокзальная д.1	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на капитальный ремонт фасада 	
 Основание	Сметная стоимость - 	1761,334 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	5110,09 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	45,023 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕР46-01-004-01	Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	0,35104	3539,49	608,78	1423,63	1242,5	529,05	213,71	499,75	174,43	61,23191	
 	(0) 		1 т	1507,08	43,74				15,35		4,17	1,46384	
 2	[101-3689]	Швеллеры № 18 сталь марки Ст3пс	0,3248		0	4700			1526,56		
 			т								
 3	[101-1844]	Сталь угловая	0,02624		0	5763			151,22		
 			т								
 4	ФЕР15-02-036-06	Штукатурка по сетке без устройства каркаса карнизов и тяг	0,081	12477,91	153,19	8101,47	1010,71	342,08	12,41	656,22	408,043	33,05148	
 	(0) 	ЗП=3672,39*1,15; ЭММ=122,55*1,25; ЗПм=35,91*1,25; ТЗТ=354,82*1,15; ТЗТм=3,15*1,25	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4223,25	44,89				3,64		3,9375	0,31894	
 5	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками от старой краски	28,5	8,83	0	0	251,66	251,66	0	0	1,035	29,4975	
 	(0) 	ЗП=7,68*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 очищаемой поверхности	8,83	0				0		0	0	
 6	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	0,285	279,54	11,79	202,72	79,67	18,53	3,36	57,78	6,1065	1,74035	
 	(0) 	ЗП=56,55*1,15; ЭММ=9,43*1,25; ЗПм=0,1*1,25; ТЗТ=5,31*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	65,03	0,13				0,04		0,0125	0,00356	
 7	ФЕРр62-35-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза	0,285	1030,83	0,87	332,45	293,79	198,79	0,25	94,75	80,73	23,00805	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	697,51	0				0		0	0	
 8	ФЕР46-02-009-02	Отбивка защитного слоя бетона торцов и нижней части балконов	0,683	178	0	0	121,57	121,57	0	0	22,82	15,58606	
 	(0) 		100 м2	178	0				0		0	0	
 9	ФЕР13-07-001-02	Обезжиривание поверхностей 	0,683	317,03	3,33	222,44	216,53	62,33	2,27	151,93	10,442	7,13189	
 	(0) 	ЗП=79,36*1,15; ЭММ=2,66*1,25; ЗПм=0,1*1,25; ТЗТ=9,08*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 обезжириваемой поверхности	91,26	0,13				0,09		0,0125	0,00854	
 10	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности арматуры  щетками от ржавчины	68,3	8,83	0	0	603,09	603,09	0	0	1,035	70,6905	
 	(0) 	ЗП=7,68*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,9*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 очищаемой поверхности	8,83	0				0		0	0	
 11	ФЕРр61-32-01	Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм (толщина слоя от 20 до 60мм )	0,683	626,52	146,02	0,74	427,91	327,68	99,73	0,51	57,25	39,10175	
 	(0) 		100 м2	479,76	0				0		0	0	
 12	[Прайс"Новые техноло]	Ремонтная смесь EMACO S170 CFR Безусадочная быстротвердеющая сухая бетонная смесь тиксотропного типа, содержащая гибкую металлическую и полимерную фибру, Предназначена для восстановления несущей способности железобетонных конструкций без дополнительного а	7175		0	8,93			64072,75		
 			кг								
 13	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	2,6	2516,07	5,99	2156,85	6541,78	918,4	15,57	5607,81	41,41	107,666	
 	(0) 		100 м	353,23	0,93				2,42		0,08	0,208	
 13.1	509-9900	Строительный мусор	0,5824			0			0		
 			т								
 14	ФЕР10-02-041-01	Ограждение балконов из бруса 50*70	1,714	526,57	142,06	91,27	902,54	502,61	243,49	156,44	33,097	56,72826	
 	(0) 	ЗП=254,99*1,15; ЭММ=113,65*1,25; ЗПм=6,35*1,25; ТЗТ=28,78*1,15; ТЗТм=0,47*1,25	100 м перил	293,24	7,94				13,61		0,5875	1,00698	
 15	[102-0024]	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	0,6		0	1601			960,6		
 			м3								
 16	ФЕРр61-25-06	Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом с рустами с люлек	33,5	1658,82	1419,54	6	55570,47	7814,88	47554,59	201	26,33	882,055	
 	(0) 		100 м2 очищенной поверхности	233,28	132,29				4431,72		13,15	440,525	
 17	ФЕРр61-15-01	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с люлек цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	0,65	5567,21	0	2279,61	3618,69	2136,94	0	1481,75	362,47	235,6055	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	3287,6	0				0		0	0	
 17.1	509-9900	Строительный мусор	6,305			0			0		
 			т								
 18	ФЕРр61-13-01	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	0,22	5170,44	2,31	2279,61	1137,5	635,47	0,51	501,51	318,47	70,0634	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	2888,52	0				0		0	0	
 18.1	509-9900	Строительный мусор	2,134			0			0		
 			т								
 19	ФЕРр53-15-01	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	0,04	13778,94	111,99	10362,48	551,16	132,18	4,48	414,5	397,65	15,906	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности стен	3304,47	13,5				0,54		1	0,04	
 19.1	509-9900	Строительный мусор	0,992			0			0		
 			т								
 20	ФЕРр62-25-03	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с люлек	20	421,67	51,91	295,63	8433,4	1482,6	1038,2	5912,6	8,58	171,6	
 	(0) 		100 м2 обработанной поверхности	74,13	0				0		0	0	
 21	ФЕРр62-25-09	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с люлек	20	1173,39	1,74	847,85	23467,8	6476	34,8	16957	37,96	759,2	
 	(0) 		100 м2 обработанной поверхности	323,8	0				0		0	0	
 22	ФЕРр62-26-06	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с люлек	20	1299,98	188,17	871,62	25999,6	4803,8	3763,4	17432,4	27,8	556	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	240,19	0				0		0	0	
 23	ФЕРр62-25-12	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с люлек	6,1	1214,25	1,74	847,85	7406,93	2224,43	10,61	5171,89	42,75	260,775	
 	(0) 		100 м2 обработанной поверхности	364,66	0				0		0	0	
 24	ФЕРр62-25-06	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с люлек	6,1	444,21	61,14	295,63	2709,68	533,38	372,95	1803,34	10,12	61,732	
 	(0) 		100 м2 обработанной поверхности	87,44	0				0		0	0	
 25	ФЕРр62-26-12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с люлек	6,1	1350,16	220,46	871,62	8235,98	1574,29	1344,81	5316,88	29,87	182,207	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	258,08	0				0		0	0	
 26	ФЕРр62-25-12	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с люлек	7,4	1214,25	1,74	847,85	8985,45	2698,48	12,88	6274,09	42,75	316,35	
 	(0) 		100 м2 обработанной поверхности	364,66	0				0		0	0	
 27	ФЕРр62-25-06	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с люлек-декоративных элементов	7,4	444,21	61,14	295,63	3287,15	647,06	452,44	2187,66	10,12	74,888	
 	(0) 		100 м2 обработанной поверхности	87,44	0				0		0	0	
 28	ФЕРр62-26-12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с люлек-декоративных элементов	7,4	1350,16	220,46	871,62	9991,18	1909,79	1631,4	6449,99	29,87	221,038	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	258,08	0				0		0	0	
 29	ФЕРр62-25-03	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с люлек -балконы	3	421,67	51,91	295,63	1265,01	222,39	155,73	886,89	8,58	25,74	
 	(0) 		100 м2 обработанной поверхности	74,13	0				0		0	0	
 30	ФЕРр62-25-09	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с люлек балконы	3	1173,39	1,74	847,85	3520,17	971,4	5,22	2543,55	37,96	113,88	
 	(0) 		100 м2 обработанной поверхности	323,8	0				0		0	0	
 31	ФЕРр61-22-04	Ремонт штукатурки фронтов над окнами 	0,02	7345,29	3,03	3004,67	146,91	86,75	0,06	60,09	466,91	9,3382	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной площади развернутой пове	4337,59	0				0		0	0	
 31.1	509-9900	Строительный мусор	0,256			0			0		
 			т								
 32	ФЕРр61-20-03	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с люлек	0,22	5770,79	0	2279,61	1269,57	768,06	0	501,51	375,8	82,676	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	3491,18	0				0		0	0	
 32.1	509-9900	Строительный мусор	2,1296			0			0		
 			т								
 33	ФЕРр62-25-12	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с люлек-откосы	2,2	1214,25	1,74	847,85	2671,35	802,25	3,83	1865,27	42,75	94,05	
 	(0) 		100 м2 обработанной поверхности	364,66	0				0		0	0	
 34	ФЕРр62-25-06	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с люлек-откосы	2,2	444,21	61,14	295,63	977,26	192,37	134,51	650,39	10,12	22,264	
 	(0) 		100 м2 обработанной поверхности	87,44	0				0		0	0	
 35	ФЕРр62-26-12	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с люлек-откосы	2,2	1350,16	220,46	871,62	2970,35	567,78	485,01	1917,56	29,87	65,714	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	258,08	0				0		0	0	
 ИТОГО:	250618,49	40556,09	57596,22	152466,19	4666,51585	
 			4467,41		443,57486	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	40556,09	1	40556,09	
 Машины и механизмы	57596,22	1	57596,22	
 Материалы	152466,19	1	152466,19	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		250618,5	
 Деревянные конструкции. ремонт (14, 15)	
 Накладные расходы	(502,61+13,61)*1,06	1,06	547,19	
 Сметная прибыль	(502,61+13,61)*0,54	0,54	278,76	
 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии. ремонт (5, 6, 9, 10)	
 Накладные расходы	(935,61+0,13)*0,81	0,81	757,95	
 Сметная прибыль	(935,61+0,13)*0,6	0,6	561,44	
 Крыши, кровли при ремонте. ремонт (13)	
 Накладные расходы	(918,4+2,42)*0,83	0,83	764,28	
 Сметная прибыль	(918,4+2,42)*0,65	0,65	598,53	
 Малярные работы при ремонте. ремонт (7, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35)	
 Накладные расходы	(25304,81+0)*0,8	0,8	20243,85	
 Сметная прибыль	(25304,81+0)*0,5	0,5	12652,41	
 Отделочные работы. ремонт (4)	
 Накладные расходы	(342,08+3,64)*0,95	0,95	328,43	
 Сметная прибыль	(342,08+3,64)*0,47	0,47	162,49	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (1, 2, 3, 8)	
 Накладные расходы	(650,62+15,35)*0,99	0,99	659,31	
 Сметная прибыль	(650,62+15,35)*0,6	0,6	399,58	
 Стены при ремонте. ремонт (19)	
 Накладные расходы	(132,18+0,54)*0,86	0,86	114,14	
 Сметная прибыль	(132,18+0,54)*0,7	0,7	92,9	
 Штукатурные работы при ремонте. ремонт (11, 12, 16, 17, 18, 31, 32)	
 Накладные расходы	(11769,78+4431,72)*0,79	0,79	12799,19	
 Сметная прибыль	(11769,78+4431,72)*0,5	0,5	8100,75	
 Итого Накладные расходы	36214,34	1	36214,34	
 Итого Сметная прибыль	22846,86	1	22846,86	
 Итого		309679,7	
 Индекс СМР	309679,7*(4,82-1)	4,82	1182976,45	
 Итого		1492656,15	
 Временные здания и сооружения	1492656,15*0	0	0	
 Итого		1492656,15	
 Зимнее удорожание	1492656,15*0	0	0	
 Итого		1492656,15	
 Непредвиденные расходы	1492656,15*0	0%	0	
 Итого		1492656,15	
 НДС	1492656,15*0,18	18%	268678,11	
 Итого		1761334,26	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ