УТВЕРЖДАЮ"                                                            
   Начальник УЖКХ администрации г. Иваново       ________С.В.Смагин                                                                                                                 

ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на  установка прибора учета потребления энергии.	
 Основание	Сметная стоимость - 	116,623 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	184,00 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	2,215 тыс.руб	
 Составлена в ценах 3 кв.2011	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕРр65-14-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм	0,04	603,66	16,32	30,33	24,15	22,28	0,65	1,21	65,3	2,612	
 	(0) 		100 м трубопровода	557,01	0				0		0	0	
 2	ФЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	185,09	13,25	135,42	370,18	72,84	26,5	270,84	4,0158	8,0316	
 	(0) 	ЗП=26,39*1,2*1,15; ЭММ=8,83*1,2*1,25; ЗПм=0,27*1,2*1,25; ТЗТ=2,91*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25	1 шт.	36,42	0,4				0,8		0,03	0,06	
 3	[прайс-лист]	Краны стальные шаровые BREEZE 11с32п Ру25 цельносварные фланцевые или эквивалент	2		0	508,73			1017,46		
 			шт								
 4	ФЕР16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	0,04	6534,96	209,84	5353,21	261,4	38,88	8,39	214,13	99,5808	3,98323	
 	(0) 	ЗП=704,28*1,2*1,15; ЭММ=139,89*1,2*1,25; ЗПм=3,11*1,2*1,25; ТЗТ=72,16*1,2*1,15; ТЗТм=0,23*1,2*1,25	100 м трубопровода	971,91	4,66				0,19		0,345	0,0138	
 5	ФЕР16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	0,01	5150,3	174,25	4156,74	51,5	8,19	1,74	41,57	83,9454	0,83945	
 	(0) 	ЗП=593,7*1,2*1,15; ЭММ=116,17*1,2*1,25; ЗПм=2,57*1,2*1,25; ТЗТ=60,83*1,2*1,15; ТЗТм=0,19*1,2*1,25	100 м трубопровода	819,31	3,85				0,04		0,285	0,00285	
 6	[прай-лист]	крепление из угловой стали 40*40	8,5826		0	5,54			47,55		
 			кг								
 7	ФЕР15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,07314	975,64	4,39	474,96	71,36	36,3	0,32	34,74	56,0142	4,09688	
 	(0) 	ЗП=359,63*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=40,59*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	496,28	0,18				0,01		0,015	0,0011	
 8	ФЕР18-07-001-02	Установка манометров с трехходовым краном	4	227,55	0	224,54	910,2	12,04	0	898,16	0,3036	1,2144	
 	(0) 	ЗП=2,18*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,22*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	1 компл.	3,01	0				0		0	0	
 9	ФЕР18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых	2	339,98	0	335,96	679,96	8,04	0	671,92	0,4278	0,8556	
 	(0) 	ЗП=2,91*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,31*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	1 компл.	4,02	0				0		0	0	
 10	ФЕР24-01-033-01	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм	4	33,11	0	22,6	132,44	42,04	0	90,4	1,1592	4,6368	
 	(0) 	ЗП=7,62*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,84*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	1 шт.	10,51	0				0		0	0	
 11	ФЕР24-01-033-02	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	2	14,7	0	1,31	29,4	26,78	0	2,62	1,4766	2,9532	
 	(0) 	ЗП=9,7*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=1,07*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	1 шт.	13,39	0				0		0	0	
 12	[302-1343]	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм	2		0	23,5			47		
 			шт.								
 13	ФЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм	2	18,81	0	8,01	37,62	21,6	0	16,02	1,236	2,472	
 	(0) 	ЗП=9*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,03*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	10,8	0				0		0	0	
 14	[прайс-лист]	Расходомер "ЭСКО-РВ" ду 32	2		0	2876,19			5752,38		
 			шт								
 15	ФЕР16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	2	36,56	6,66	16,76	73,12	26,28	13,32	33,52	1,3248	2,6496	
 	(0) 	ЗП=9,52*1,15*1,2; ЭММ=4,44*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,96*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	1 соединение	13,14	0				0		0	0	
 16	[507-0981]	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм	2		0	19,2			38,4		
 			шт.								
 17	ФЕРм12-10-001-01	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	0,02	3199,16	533,22	1910,96	63,98	15,1	10,66	38,22	78,48	1,5696	
 	(0) 	ЗП=629,15*1,2; ЭММ=444,35*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=65,4*1,2; ТЗТм=0*1,2	100 шт.	754,98	0				0		0	0	
 18	ФЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	2	13,57	0	1,31	27,14	24,52	0	2,62	1,236	2,472	
 	(0) 	ЗП=10,22*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,03*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	12,26	0				0		0	0	
 19	[прайс-лист]	Комплект термопреобразователей КТС -Б 	2		0	426,59			853,18		
 			шт								
 20	ФЕРм38-01-006-08	Изготовление катушки для замены расходомера счетчика	0,003952	3088	1866	0	12,2	4,83	7,37	0	130	0,51376	
 	(0) 	Мат=6738,33*0	1 т конструкций	1222	14,79				0,06		1,3	0,00514	
 21	[103-0137]	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм	0,4		0	23,05			9,22		
 			м								
 22	[507-0983]	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	4		0	28			112		
 			шт.								
 23	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1,46	1436,44	56,21	1165,46	2097,2	313,58	82,07	1701,57	22,848	33,35808	
 	(0) 	ЗП=223,72*0,8*1,2; ЭММ=58,55*0,8*1,2; ЗПм=1,49*0,8*1,2; Мат=1456,83*0,8; ТЗТ=23,8*0,8*1,2; ТЗТм=0,11*0,8*1,2	100 м	214,78	1,43				2,09		0,1056	0,15418	
 24	[прайс-лист]	Труба гофрированная 16 мм ПВХ (d внут10,7 мм) легкая , с зонтом (ДКС Россия) 	146		0	1,09			159,14		
 											
 25	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	1,46	215,12	2,33	162,18	314,08	73,91	3,4	236,78	5,3856	7,86298	
 	(0) 	ЗП=52,73*0,8*1,2; ЭММ=2,42*0,8*1,2; ЗПм=0,14*0,8*1,2; Мат=202,72*0,8; ТЗТ=5,61*0,8*1,2; ТЗТм=0,01*0,8*1,2	100 м	50,62	0,13				0,19		0,0096	0,01402	
 26	[прайс-лист]	Кабель UTR cat 5	21		0	1,06			22,26		
 			м								
 27	[прайс-лист]	Кабель КММ 4*0,35 мм	125		0	3,01			376,25		
 			м								
 28	ФЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1	13,57	0	1,31	13,57	12,26	0	1,31	1,236	1,236	
 	(0) 	ЗП=10,22*1,2; ЭММ=0*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,03*1,2; ТЗТм=0*1,2	1 шт.	12,26	0				0		0	0	
 29	[прайс-лист]	Сотовый модем ЭСКО-GPRS в комплекте с адаптером питания и антенной 	1		0	1776			1776		
 			шт								
 30	ФЕРп02-01-001-05	Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 20	1	1452,03	0	0	1452,03	1452,03	0	0	102,4	102,4	
 	(0) 	ЗП=1815,04*0,8; ЭММ=0*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=0*0,8; ТЗТ=128*0,8; ТЗТм=0*0,8	1 система	1452,03	0				0		0	0	
 ИТОГО:	16832,37	2211,5	154,42	14466,47	183,75718	
 			3,38		0,25109	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	2211,5	1	2212	
 Машины и механизмы	154,42	1	154	
 Материалы	14466,47	1	14466	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		16832	
 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. ремонт (1)	
 Накладные расходы	(22,28+0)*0,74	0,74	16	
 Сметная прибыль	(22,28+0)*0,5	0,5	11	
 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз. ремонт (20, 21, 22)	
 Накладные расходы	(4,83+0,06)*0,66	0,66	3	
 Сметная прибыль	(4,83+0,06)*0,4	0,4	2	
 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы. ремонт (10, 11, 12)	
 Накладные расходы	(68,82+0)*1,17	1,17	81	
 Сметная прибыль	(68,82+0)*0,76	0,76	52	
 Отделочные работы. ремонт (7)	
 Накладные расходы	(36,3+0,01)*0,95	0,95	34	
 Сметная прибыль	(36,3+0,01)*0,47	0,47	17	
 Пусконаладочные работы. ремонт (30)	
 Накладные расходы	(1452,03+0)*0,65	0,65	944	
 Сметная прибыль	(1452,03+0)*0,4	0,4	581	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). ремонт (2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16)	
 Накладные расходы	(166,27+1,03)*1,15	1,15	192	
 Сметная прибыль	(166,27+1,03)*0,71	0,71	119	
 Электромонтажные работы: на других объектах. ремонт (23, 24, 25, 26, 27)	
 Накладные расходы	(387,49+2,28)*0,95	0,95	370	
 Сметная прибыль	(387,49+2,28)*0,65	0,65	253	
 Монтаж оборудования. ремонт (13, 14, 17, 18, 19, 28, 29)	
 Накладные расходы	(73,48+0)*0,8	0,8	59	
 Сметная прибыль	(73,48+0)*0,6	0,6	44	
 Итого Накладные расходы	1699	1	1699	
 Итого Сметная прибыль	1079	1	1079	
 Итого		19610	
 Индекс СМР	19610*(5,04-1)	5,04	79224	
 Итого		98834	
 Временные здания и сооружения	98834*0	0	0	
 Итого		98834	
 Зимнее удорожание	98834*0	0	0	
 Итого		98834	
 Непредвиденные расходы	98834*0	0%	0	
 Итого		98834	
 НДС	98834*0,18	18%	17790	
 Итого		116623	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ