УТВЕРЖДАЮ"                                                            
   Начальник УЖКХ администрации г. Иваново       ________С.В.Смагин                                                                                                                 

ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - Почтовое отделение 14 ,д.3 кв.21 	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на  ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности после пожара по адресу: Почтовое отделение 14 ,д.3 кв.21	
 Основание	Сметная стоимость - 	235,650 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	743,67 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	6,489 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,01	1807,42	369,43	0	18,07	14,38	3,69	0	179,3	1,793	
 	(0) 		100 коробок	1437,99	39,94				0,4		3,97	0,0397	
 1.1	509-9900	Строительный мусор	0,105			0			0		
 			т								
 2	ФЕРр56-1-01	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	0,01	1208,52	156,8	0	12,09	10,52	1,57	0	128,73	1,2873	
 	(0) 		100 коробок	1051,72	22,7				0,23		2,15	0,0215	
 2.1	509-9900	Строительный мусор	0,1066			0			0		
 			т								
 3	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	0,045	16297,8	508,25	13901,01	733,4	84,98	22,87	625,55	216,08	9,7236	
 	(0) 		100 м2 проемов	1888,54	20,42				0,92		1,76	0,0792	
 4	[прайс-лист]	Оконный блок	4,5		0	514,6			2315,7		
 			м2								
 5	ФЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах	0,019	3434,58	18,13	3235,1	65,26	3,45	0,34	61,47	21,26	0,40394	
 	(0) 		100 п. м	181,35	0,58				0,01		0,05	0,00095	
 5.1	101-9138	Доски подоконные ПВХ	-0,019			0			0		
 			м								
 6	[прайс-лист]	Подоконник PROPLEX 400 мм белый мод* или эквивалент 	1,9		0	45,56			86,56		
 			м.п								
 7	[прайс-лист]	Заглушка Н.П.	2		0	4,21			8,42		
 			шт								
 8	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,045	2655,77	46,33	477,37	119,51	94,9	3,13	21,48	166,47	10,33779	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС36 п.3.5	ЗП=1528,19*1,2*1,15; ЭММ=46,33*1,2*1,25; ЗПм=0,93*1,2*1,25; ТЗТ=166,47*1,2*1,15; ТЗТм=0,08*1,2*1,25	100 м2 облицовки	1528,19	0,93				0,06		0,08	0,0054	
 9	[прайс-лист]	  Панели ПВХ (толщина 9мм, ширина 370мм - офсетная печать)    Белые лакированные	4,5		0	23,55			105,98		
 			м2								
 10	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,012	2516,07	5,99	2156,85	30,19	4,24	0,07	25,88	41,41	0,49692	
 	(0) 		100 м	353,23	0,93				0,01		0,08	0,00096	
 10.1	509-9900	Строительный мусор	0,002688			0			0		
 			т								
 11	ФЕР11-01-040-01	Установка перфоуголка на откосы	0,12	168,06	2,62	43,05	20,17	14,53	0,47	5,17	8,99	1,48874	
 	(0) МДС38 п.3.4	ЗП=87,74*1,2*1,15; ЭММ=2,62*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=8,99*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	87,74	0				0		0	0	
 12	[прайс-лист]	Монтажный уголок (пластиковый) 	12		0	2,02			24,24		
 			м.п								
 13	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,018	5320,8	1250,29	2124,3	95,77	23,78	33,76	38,24	104,28	2,59032	
 	(0) МДС36.пр.3.1; МДС36 п.3.5	ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25	100 м2 проемов	957,29	153,23				4,14		11,35	0,30645	
 14	[101-1921]	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	1		0	72,8			72,8		
 			шт.								
 15	[прайс-лист]	Межкомнатная дверь "Эдита" - 1 (итальянский орех) (полотно +наличник+коробка) или эквивалент 	1		0	874,4			874,4		
 			м2								
 16	[прайс-лист ]	Ручка-защелка "Классика" с личинкой под ключ 	1		0	100,4			100,4		
 			шт								
 17	[прайс-лист]	Петля стальная 	4		0	33,63			134,52		
 			шт								
 18	ФЕРр53-15-07	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	0,12	13791,14	424,59	10362,48	1654,94	360,49	50,95	1243,5	361,5	43,38	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности стен	3004,07	129,47				15,54		11	1,32	
 18.1	509-9900	Строительный мусор	2,976			0			0		
 			т								
 19	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	0,73	178	0	0	129,94	129,94	0	0	22,82	16,6586	
 	(0) 		100 м2	178	0				0		0	0	
 20	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (металлическими) 	2,1	10,6	0	0	22,26	22,26	0	0	0,9	2,6082	
 	(0) МДС36 п.3.5	ЗП=7,68*1,15*1,2; ЭММ=0*1,25*1,2; ЗПм=0*1,25*1,2; ТЗТ=0,9*1,15*1,2; ТЗТм=0*1,25*1,2	1 м2 очищаемой поверхности	7,68	0				0		0	0	
 21	ФЕРр62-42-01	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	2,1	29,53	0	0,12	62,01	61,76	0	0,25	3,77	7,917	
 	(0) 		100 м2 протравленной поверхности	29,41	0				0		0	0	
 22	[прайс-лист ]	Нортекс-дезинфектор или эквивалент 	16,8		0	46,71			784,73		
 			кг								
 23	ФЕРр61-5-03	Ремонт штукатурки потолков по дереву известково-алебастровым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 25 мм	0,7641	4006,04	22,51	2032,29	3061,02	1490,94	17,2	1552,87	217,53	166,21467	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1951,24	8,35				6,38		0,72	0,55015	
 23.1	509-9900	Строительный мусор	3,232143			0			0		
 			т								
 24	ФЕРр61-2-01	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,6011	2943,87	20,94	1123,73	1769,56	1081,5	12,59	675,47	203,07	122,06538	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1799,2	7,77				4,67		0,67	0,40274	
 24.1	509-9900	Строительный мусор	2,031718			0			0		
 			т								
 25	ФЕРр63-6-02	Смена обоев улучшенных	2,0036	1632,89	11,84	1142,71	3271,66	958,4	23,72	2289,53	54,73	109,65703	
 	(0) 		100 м2 оклеенной поверхности	478,34	1,16				2,32		0,1	0,20036	
 26	ФЕР15-04-006-02	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков	0,72	270,53	2,93	0,36	194,78	191,36	3,16	0,26	20,02	19,89187	
 	(0) МДС38 п.3.4	ЗП=192,59*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=20,02*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 покрытия	192,59	0,12				0,13		0,01	0,0108	
 27	[101-2430]	Грунтовка "Тифенгрунд", КНАУФ	14,4		0	13,08			188,35		
 			кг								
 28	ФЕРр62-17-04	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	0,72	1912,77	8,36	1612,55	1377,19	210,14	6,02	1161,04	33,78	24,3216	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	291,86	1,16				0,84		0,1	0,072	
 29	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,8035	29,41	0	0	23,63	23,63	0	0	3,77	3,0292	
 	(0) 		100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 29.1	509-9900	Строительный мусор	0,088385			0			0		
 			т								
 30	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,65	1458,51	11,24	1357,27	948,03	54,85	10,96	882,23	6,66	5,97402	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС36 п.3.5	ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	61,14	0				0		0	0	
 31	ФЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых	0,182	352,23	114,1	0	64,11	43,34	20,77	0	30,53	5,55646	
 	(0) 		100 м2 покрытия	238,13	42,34				7,71		3,65	0,6643	
 32	ФЕРр57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	0,182	59,83	0	0	10,89	10,89	0	0	7,67	1,39594	
 	(0) 		100 м2 основания	59,83	0				0		0	0	
 32.1	509-9900	Строительный мусор	0,1274			0			0		
 			т								
 33	ФЕР11-01-012-03	Укладка лаг по плитам перекрытий	0,182	2198,92	28,6	1735,31	400,2	76,57	7,81	315,83	35,74	8,97646	
 	(0) МДС38 п.3.4	ЗП=304,86*1,15*1,2; ЭММ=28,6*1,25*1,2; ЗПм=2,09*1,25*1,2; ТЗТ=35,74*1,15*1,2; ТЗТм=0,18*1,25*1,2	100 м2 пола	304,86	2,09				0,57		0,18	0,04914	
 34	ФЕР11-01-033-01	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	0,182	7218,04	97,78	6356,61	1313,68	130,09	26,7	1156,9	60,72	15,25044	
 	(0) МДС36 п.3.5	ЗП=517,94*1,15*1,2; ЭММ=97,78*1,25*1,2; ЗПм=6,73*1,25*1,2; ТЗТ=60,72*1,15*1,2; ТЗТм=0,58*1,25*1,2	100 м2 покрытия	517,94	6,73				1,84		0,58	0,15834	
 35	ФЕРр57-8-01	Смена простильных дощатых полов с добавлением новых досок до 25%	0,42	1239,07	10,91	883,36	520,41	144,82	4,58	371,01	42,62	17,9004	
 	(0) 		100 м2 пола	344,8	0,81				0,34		0,07	0,0294	
 35.1	509-9900	Строительный мусор	0,1638			0			0		
 			т								
 36	ФЕР11-01-035-03	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	0,7168	2807,19	71,65	2041,91	2012,19	471,51	77,03	1463,64	55,17	54,57328	
 	(0) МДС36 п.3.5	ЗП=476,67*1,15*1,2; ЭММ=71,65*1,25*1,2; ЗПм=2,2*1,25*1,2; ТЗТ=55,17*1,15*1,2; ТЗТм=0,19*1,25*1,2	100 м2 покрытия	476,67	2,2				2,37		0,19	0,20429	
 37	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,7641	7449,13	70,49	6983,19	5691,88	275,23	80,79	5335,86	31,41	33,12053	
 	(0) МДС38 п.3.4	ЗП=261,02*1,15*1,2; ЭММ=70,49*1,25*1,2; ЗПм=3,94*1,25*1,2; ТЗТ=31,41*1,15*1,2; ТЗТм=0,34*1,25*1,2	100 м2 покрытия	261,02	3,94				4,52		0,34	0,38969	
 38	ФЕРр62-9-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,0285	1714,01	8,36	818,32	48,85	25,29	0,24	23,32	102,7	2,92695	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	887,33	1,16				0,03		0,1	0,00285	
 39	ФЕРр63-1-03	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 1,0 м2	0,024	4561,58	29,61	3356,54	109,48	28,21	0,71	80,56	137,8	3,3072	
 	(0) 		100 м2 остекления	1175,43	2,9				0,07		0,25	0,006	
 39.1	509-9900	Строительный мусор	0,01152			0			0		
 			т								
 40	ФЕРр62-10-05	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски до 35%	0,0702	1401,77	8,36	820,15	98,4	40,24	0,59	57,57	66,35	4,65777	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	573,26	1,16				0,08		0,1	0,00702	
 41	ФЕРр67-3-01	Демонтаж кабеля	0,3	75,5	0,31	0	22,65	22,56	0,09	0	9,64	2,892	
 	(0) 		100 м	75,19	0,12				0,04		0,01	0,003	
 42	ФЕРр67-9-01	Смена выключателей	0,01	840,59	0	622	8,41	2,19	0	6,22	24,1	0,241	
 	(0) 		100 шт.	218,59	0				0		0	0	
 43	ФЕРр67-9-02	Смена розеток	0,01	778,59	0	560	7,79	2,19	0	5,6	24,1	0,241	
 	(0) 		100 шт.	218,59	0				0		0	0	
 44	ФЕРр67-11-01	Смена патронов	0,01	833,88	0	525	8,34	3,09	0	5,25	39,6	0,396	
 	(0) 		100 шт.	308,88	0				0		0	0	
 45	ФЕРм08-03-592-02	Патрон подвесной	0,01	1868,61	45,03	1716,36	18,69	4,6	0,36	13,73	57,9	0,4632	
 	(0) 	ЗП=574,37*0,8; ЭММ=45,03*0,8; ЗПм=1,76*0,8; Мат=1716,36*0,8; ТЗТ=57,9*0,8; ТЗТм=0,13*0,8	100 шт.	574,37	1,76				0,01		0,13	0,00104	
 46	[509-8001]	Патроны потолочные	1		0	5,25			5,25		
 			шт.								
 47	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	0,3	200,43	31,2	51,53	60,13	37,18	7,49	15,46	16,29	3,9096	
 	(0) 	ЗП=154,92*0,8; ЭММ=31,2*0,8; ЗПм=0,12*0,8; ТЗТ=16,29*0,8; ТЗТм=0,01*0,8	100 м	154,92	0,12				0,03		0,01	0,0024	
 48	[прайс-лист ]	Кабель-канал 12х12 Plastik  /100/	30		0	1,2			36		
 			шт								
 49	ФЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2	0,3	109,84	51	53,21	32,95	7,94	12,24	12,77	3,52	0,8448	
 	(0) 	ЗП=33,09*0,8; ЭММ=51*0,8; ЗПм=18,23*0,8; Мат=53,21*0,8; ТЗТ=3,52*0,8; ТЗТм=1,57*0,8	100 м	33,09	18,23				4,37		1,57	0,3768	
 50	[502-0536]	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	0,03		0	2821,93			84,66		
 			1000 м								
 51	ФЕРр67-4-06	Демонтаж электросчетчиков	0,01	221,58	2,19	0	2,22	2,19	0,02	0	25,72	0,2572	
 	(0) 		100 шт.	219,39	0,81				0,01		0,07	0,0007	
 52	ФЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1	4,98	2,42	0,44	4,98	2,7	1,94	0,35	0,34	0,272	
 	(0) 	ЗП=3,37*0,8; ЭММ=2,42*0,8; ЗПм=0,14*0,8; Мат=0,44*0,8; ТЗТ=0,34*0,8; ТЗТм=0,01*0,8	1 шт.	3,37	0,14				0,11		0,01	0,008	
 53	[прайс-лист]	Счетчик 1-фазный СЕ 102  60А  2 тар.или эквивалент	1		0	273,21			273,21		
 											
 54	ФЕРр65-19-01	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	0,01	935,72	70,02	0	9,36	8,66	0,7	0	110	1,1	
 	(0) 		100 шт.	865,7	25,98				0,26		2,24	0,0224	
 55	ФЕР18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных	0,01424	34635,56	387,89	33116,67	493,21	13,34	8,29	471,58	75,7	1,4876	
 	(0) МДС38 п.3.4	ЗП=679,03*1,15*1,2; ЭММ=387,89*1,25*1,2; ЗПм=31,82*1,25*1,2; ТЗТ=75,7*1,15*1,2; ТЗТм=2,72*1,25*1,2	100 кВт радиаторов и конвекторов	679,03	31,82				0,68		2,72	0,0581	
 56	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,02	1348,19	2,93	474,96	26,96	17,38	0,09	9,5	71,06	1,96126	
 	(0) МДС38 п.3.4	ЗП=629,59*1,15*1,2; ЭММ=2,93*1,25*1,2; ЗПм=0,12*1,25*1,2; ТЗТ=71,06*1,15*1,2; ТЗТм=0,01*1,25*1,2	100 м2 окрашиваемой поверхности	629,59	0,12				0		0,01	0,0003	
 ФАСАД	
 57	ФЕРр53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	0,37	34,73	0	10,42	12,85	8,99	0	3,86	2,71	1,0027	
 	(0) 		10 м трещин	24,31	0				0		0	0	
 58	ФЕРр53-16-01	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	0,1	1149,58	29,59	836,16	114,96	28,38	2,96	83,62	35,39	3,539	
 	(0) 		1 м3 кладки	283,83	5,37				0,54		0,43	0,043	
 59	ФЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,083	2786,75	1,21	1140,23	231,3	136,56	0,1	94,64	188,25	15,62475	
 	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1645,31	0				0		0	0	
 59.1	509-9900	Строительный мусор	0,40172			0			0		
 			т								
 60	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка (+мебель)	11,93	32,93	28,78	0	392,85	49,51	343,35	0	0,5777	6,89196	
 	(0) 		1 т	4,15	0				0		0	0	
 61	ФЕР310-3002-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 2 км (+мебель )	11,93	3,47	3,47	0	41,4	0	41,4	0	0	0	
 	(0) 		1 т	0	0				0		0	0	
 ИТОГО:	30463,84	6429,7	828,75	23205,43	738,62868	
 			59,23		5,03698	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	6429,7	1	6429,7	
 Машины и механизмы	828,75	1	828,75	
 Материалы	23205,43	1	23205,43	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		30463,88	
 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. ремонт (54)	
 Накладные расходы	(8,66+0,26)*0,74	0,74	6,6	
 Сметная прибыль	(8,66+0,26)*0,5	0,5	4,46	
 Деревянные конструкции. ремонт (3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17)	
 Накладные расходы	(112,21+5,07)*1,06	1,06	124,32	
 Сметная прибыль	(112,21+5,07)*0,54	0,54	63,33	
 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии. ремонт (20)	
 Накладные расходы	(22,26+0)*0,81	0,81	18,03	
 Сметная прибыль	(22,26+0)*0,6	0,6	13,36	
 Крыши, кровли при ремонте. ремонт (10)	
 Накладные расходы	(4,24+0,01)*0,83	0,83	3,53	
 Сметная прибыль	(4,24+0,01)*0,65	0,65	2,76	
 Малярные работы при ремонте. ремонт (21, 22, 28, 38, 40)	
 Накладные расходы	(337,43+0,95)*0,8	0,8	270,7	
 Сметная прибыль	(337,43+0,95)*0,5	0,5	169,19	
 Отделочные работы. ремонт (8, 9, 26, 27, 56)	
 Накладные расходы	(303,64+0,19)*0,95	0,95	288,64	
 Сметная прибыль	(303,64+0,19)*0,47	0,47	142,8	
 Полы. ремонт (11, 12, 30, 33, 34, 36, 37)	
 Накладные расходы	(1022,78+9,3)*1,11	1,11	1145,61	
 Сметная прибыль	(1022,78+9,3)*0,64	0,64	660,53	
 Полы при ремонте. ремонт (29, 32, 35)	
 Накладные расходы	(179,34+0,34)*0,8	0,8	143,74	
 Сметная прибыль	(179,34+0,34)*0,68	0,68	122,18	
 Проемы при ремонте. ремонт (1, 2)	
 Накладные расходы	(24,9+0,63)*0,82	0,82	20,93	
 Сметная прибыль	(24,9+0,63)*0,62	0,62	15,83	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (19, 31)	
 Накладные расходы	(173,28+7,71)*0,99	0,99	179,18	
 Сметная прибыль	(173,28+7,71)*0,6	0,6	108,59	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). ремонт (55)	
 Накладные расходы	(13,34+0,68)*1,15	1,15	16,12	
 Сметная прибыль	(13,34+0,68)*0,71	0,71	9,95	
 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. ремонт (25, 39)	
 Накладные расходы	(986,61+2,39)*0,77	0,77	761,53	
 Сметная прибыль	(986,61+2,39)*0,5	0,5	494,5	
 Стены при ремонте. ремонт (18, 57, 58)	
 Накладные расходы	(397,86+16,08)*0,86	0,86	355,99	
 Сметная прибыль	(397,86+16,08)*0,7	0,7	289,76	
 Штукатурные работы при ремонте. ремонт (23, 24, 59)	
 Накладные расходы	(2709+11,05)*0,79	0,79	2148,84	
 Сметная прибыль	(2709+11,05)*0,5	0,5	1360,03	
 Электромонтажные работы при ремонте. ремонт (41, 42, 43, 44, 51)	
 Накладные расходы	(32,22+0,05)*0,85	0,85	27,43	
 Сметная прибыль	(32,22+0,05)*0,65	0,65	20,98	
 Электромонтажные работы: на других объектах. ремонт (45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53)	
 Накладные расходы	(52,42+4,52)*0,95	0,95	54,09	
 Сметная прибыль	(52,42+4,52)*0,65	0,65	37,01	
 Погрузка-разгрузка. ремонт (60)	
 Накладные расходы	(49,51+0)	1	49,51	
 Сметная прибыль	(49,51+0)*0,6	0,6	29,71	
 Перевозка. ремонт (61)	
 Накладные расходы	(0+0)	1	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,6	0,6	0	
 Итого Накладные расходы	5614,79	1	5614,79	
 Итого Сметная прибыль	3544,97	1	3544,97	
 Итого		39623,64	
 Индекс СМР	39623,64*(5,04-1)	5,04	160079,51	
 Итого		199703,15	
 Временные здания и сооружения	199703,15*0	0	0	
 Итого		199703,15	
 Зимнее удорожание	199703,15*0	0	0	
 Итого		199703,15	
 Непредвиденные расходы	199703,15*0	0%	0	
 Итого		199703,15	
 НДС	199703,15*0,18	18%	35946,57	
 Итого		235649,72	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ