УТВЕРЖДАЮ:	 
		Начальник управления благоустройства Администрации г. Иваново
	 
		_________________ Смирнов А.В	 
		"___"________________2011  год	 
  			 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	 
  Текущий ремонт линий наружного освещения г.Иваново	 
  Основание	Сметная стоимость - 	1374,632 тыс.руб	 
  Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	1893,90 чел-ч	 
  	Сметная заработная плата - 	17,162 тыс.руб	 
  	 
  Составлена в ценах Июля  2011 г.			 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  №1 Монтажные работы	 
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ФЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	204,776	0,904	192	1229	71	5	1152	1,56	9,36	 
  	(0) Письмо №30424-КК/08 20.08.10	ЗП=14,84*0,8; ЭММ=1,13*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=240*0,8	1 шт.	11,872	0				0		0	0	 
  2	ФЕРм08-03-529-03	Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А	1	312,392	3,288	277,68	312	31	3	278	3,96	3,96	 
  	(0) Письмо №30424-КК/08 20.08.10	ЗП=39,28*0,8; ЭММ=4,11*0,8; ЗПм=0,14*0,8; Мат=347,1*0,8	1 шт.	31,424	0,112				0		0,01	0,01	 
  3	ФЕРм08-03-529-03	Катушки контакторов (прим.)	2	34,712	3,288	0	69	63	7	0	3,96	7,92	 
  	(0) Письмо №30424-КК/08 20.08.10	ЗП=39,28*0,8; ЭММ=4,11*0,8; ЗПм=0,14*0,8; Мат=347,1*0,8*0	1 шт.	31,424	0,112				0		0,01	0,02	 
  4	ФЕРм08-03-525-01	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А	2	132,496	0,904	115,504	265	32	2	231	2,09	4,18	 
  	(0) Письмо №30424-КК/08 20.08.10	ЗП=20,11*0,8; ЭММ=1,13*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=144,38*0,8	1 шт.	16,088	0				0		0	0	 
  5	ФЕРм08-03-523-01	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	6	53,8	0,168	43,536	323	61	1	261	1,17	7,02	 
  	(0) Письмо №30424-КК/08 20.08.10	ЗП=12,62*0,8; ЭММ=0,21*0,8; ЗПм=0*0,8; Мат=54,42*0,8	1 шт.	10,096	0				0		0	0	 
  6	ФЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха (ЗНИ-70)	0,04	480,29	28,15	0	19	18	1	0	47	1,88	 
  	(0) 	Мат=544,68*0	100 шт.	452,14	1,49				0		0,11	0,0044	 
  ИТОГО:	2217	276	19	1922	34,32	 
  			0		0,0344	 
  Производство монтажных работ в охранной зоне  МДС 81-37.04 прил. 3 п.4.	59	55	4	0	6,864	 
  Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			0		0,0069	 
  ИТОГО:	2276	331	23	1922	41,184	 
  			0		0,0413	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Зарплата	331	1	331	 
  Машины и механизмы	23	1	23	 
  Материалы	1922	1	1922	 
  Итого		2276	 
  Электромонтажные работы: на других объектах. ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 6)	 
  Накладные расходы	(331+0)*0,95	0,95	314,45	 
  Сметная прибыль	(331+0)*0,65	0,65	215,15	 
  Итого Накладные расходы	314,45	1	314,45	 
  Итого Сметная прибыль	215,15	1	215,15	 
  Итого		2805,6	 
  Индекс СМР 3кв. 2011 года	2805,6*(5,3-1)	5,3	12064,08	 
  Итого		14869,68	 
  	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  №2 Монтажные работы	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ФЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных 	16	240,0955	155,775	45,6	3841,53	619,53	2492,4	729,6	4,37	69,92	 
  	(0) 	ЗП=33,67*1,15; ЭММ=124,62*1,25; ЗПм=9,05*1,25; ТЗТ=3,8*1,15; ТЗТм=0,78*1,25	1 опора	38,7205	11,3125				181		0,975	15,6	 
  1.1	[101-1714]	Болты с гайками и шайбами строительные	0,016			9040			144,64		 
  			т								 
  2	ФЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (со стяжкой)	2	245,903575	155,775	45,6	491,81	89,06	311,55	91,2	5,0255	10,051	 
  	(0) Т.Ч. разд. 04 п. 3.5	ЗП=33,67*1,15*1,15; ЭММ=124,62*1,25; ЗПм=9,05*1,25; ТЗТ=3,8*1,15*1,15; ТЗТм=0,78*1,25	1 опора	44,528575	11,3125				22,63		0,975	1,95	 
  2.1	[101-1714]	Болты с гайками и шайбами строительные	0,002			9040			18,08		 
  			т								 
  3	ФЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор	18	61,316	57,1875	0	1103,69	74,31	1029,38	0	0,506	9,108	 
  	(0) 	ЗП=3,59*1,15; ЭММ=45,75*1,25; ЗПм=6,48*1,25; ТЗТ=0,44*1,15; ТЗТм=0,48*1,25	1 опора	4,1285	8,1				145,8		0,6	10,8	 
  4	ФЕР33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	18	16,1085	13,7625	0	289,95	42,23	247,73	0	0,2875	5,175	 
  	(0) 	ЗП=2,04*1,15; ЭММ=11,01*1,25; ЗПм=1,89*1,25; ТЗТ=0,25*1,15; ТЗТм=0,14*1,25	1 опора	2,346	2,3625				42,53		0,175	3,15	 
  5	ФЕРм08-02-366-01	 Планка с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей 2 (траверса). Установка на существующих опорах	15	68,048	59,016	0,368	1020,72	129,96	885,24	5,52	1,11	16,65	 
  	(0) 	ЗП=10,83*0,8; ЭММ=73,77*0,8; ЗПм=6,89*0,8; Мат=0,46*0,8	1 шт.	8,664	5,512				82,68		0,51	7,65	 
  6	ФЕР33-04-008-01	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (А-25, АС-25)	1,281	867,645	480,6875	198,3	1111,45	241,67	615,76	254,02	20,5505	26,32519	 
  	(0) 	V=1,08+0,201; ЗП=164,05*1,15; ЭММ=384,55*1,25; ЗПм=50,8*1,25; ТЗТ=17,87*1,15; ТЗТм=3,95*1,25	1 км неизолированного провода при 20 опорах	188,6575	63,5				81,34		4,9375	6,32494	 
  7	ФЕР33-04-008-01	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (А-35) 	0,172	867,645	480,6875	198,3	149,23	32,45	82,68	34,11	20,5505	3,53469	 
  	(0) 	ЗП=164,05*1,15; ЭММ=384,55*1,25; ЗПм=50,8*1,25; ТЗТ=17,87*1,15; ТЗТм=3,95*1,25	1 км неизолированного провода при 20 опорах	188,6575	63,5				10,92		4,9375	0,84925	 
  8	ФЕРм08-02-150-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника (выше 2 м до 8 м)	1,368	3007,392	2511,048	0	4114,11	679	3435,11	0	65,24	89,24832	 
  	(0) Письмо №30424-КК/08 20.08.10	ЗП=620,43*0,8; ЭММ=3138,81*0,8; ЗПм=432,78*0,8; Мат=5790,2*0*0,8	1000 м	496,344	346,224				473,63		37,18	50,86224	 
  9	ФЕРм08-01-082-01	Монтаж зажимов (прим. к СИП: ТТД-151, ТТД-051)	1,07	480,29	28,15	0	513,91	483,79	30,12	0	47	50,29	 
  	(0) 	Мат=544,68*0	100 шт.	452,14	1,49				1,59		0,11	0,1177	 
  10	ФЕРм08-02-369-02	Ремонт светильников,  вне зданий с заменой  ИЗУ (прим.) 	16	71,6544	59,8608	0	1146,47	188,7	957,77	0	1,404	22,464	 
  	(0) Письмо №30424-КК/08 20.08.10; МДС37 п.3.2.1	ЗП=24,57*0,8*0,6; ЭММ=124,71*0,8*0,6; ЗПм=11,61*0,8*0,6; Мат=50,27*0,8*0; ТЗТ=2,34*0,6; ТЗТм=0,86*0,6	1 шт.	11,7936	5,5728				89,16		0,516	8,256	 
  11	ФЕРм08-02-369-02	Ремонт светильников,  вне зданий с заменой  ламп (люминисц.) прим. 	215	71,6544	59,8608	0	15405,7	2535,62	12870,07	0	1,404	301,86	 
  	(0) Письмо №30424-КК/08 20.08.10; МДС37 п.3.2.1	ЗП=24,57*0,8*0,6; ЭММ=124,71*0,8*0,6; ЗПм=11,61*0,8*0,6; Мат=50,27*0,8*0; ТЗТ=2,34*0,6; ТЗТм=0,86*0,6	1 шт.	11,7936	5,5728				1198,15		0,516	110,94	 
  12	ФЕРм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными	54	159,64	99,768	40,216	8620,56	1061,42	5387,47	2171,66	2,34	126,36	 
  	(0) Письмо № 30424-КК/08	ЗП=24,57*0,8; ЭММ=124,71*0,8; ЗПм=11,61*0,8; Мат=50,27*0,8	1 шт.	19,656	9,288				501,55		0,86	46,44	 
  12.1	[502-0246]	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 (замена на провод ПВС 3х2,5мм)	-0,027			96440			-2603,88		 
  			т								 
  13	ФЕРм08-02-363-01	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	54	200,904	155,704	18,576	10848,82	1437,7	8408,02	1003,1	3,41	184,14	 
  	(0) Письмо №30424-КК/08 20.08.10	ЗП=33,28*0,8; ЭММ=194,63*0,8; ЗПм=18,23*0,8; Мат=23,22*0,8	1 шт.	26,624	14,584				787,54		1,35	72,9	 
  14	ФЕР33-04-011-01	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ	15	115,3435	39,225	0	1730,15	1141,78	588,38	0	8,2915	124,3725	 
  	(0) 	ЗП=66,19*1,15; ЭММ=31,38*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=7,21*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 переход	76,1185	0				0		0	0	 
  15	ФЕР47-01-114-02	Вырезка сухих ветвей на дереве с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м	25	116,244	107,8375	0	2906,1	210,16	2695,94	0	0,874	21,85	 
  	(0) 	ЗП=7,31*1,15; ЭММ=86,27*1,25; ЗПм=9,99*1,25; ТЗТ=0,76*1,15; ТЗТм=0,74*1,25	10 ветвей	8,4065	12,4875				312,19		0,925	23,125	 
  16	ФЕР47-01-114-03	При изменении на 1 шт. количества выреза сухих ветвей на одном дереве добавлять или исключать к расценке 47-01-114-01	25	0,667	0	0	16,68	16,68	0	0	0,069	1,725	 
  	(0) 	ЗП=0,58*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=0,06*1,15; ТЗТм=0*1,25	10 ветвей	0,667	0				0		0	0	 
  17	ФЕР311-01-108-01	Погрузка веток	6,25	9,02	7,66	0	56,38	8,5	47,88	0	0,174	1,0875	 
  	(0) 	V=25*0,5*0,5	1 т	1,36	1,01				6,31		0,087	0,54375	 
  18	ФЕР310-1010-4	Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми, грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км	6,25	35,13	35,13	0	219,56	0	219,56	0	0	0	 
  	(0) 		1 т	0	0				0		0	0	 
  ИТОГО:	51145,66	8992,56	40305,06	1848,05	1064,1612	 
  			3937,02		359,50888	 
  Производство монтажных работ в стесненных условиях  МДС 81-36.04 прил. 3 п. 8.	7394,64	1348,88	6045,76	0	159,62418	 
  Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15; Kтзт=0,15; Kтзм=0,15			590,55		53,92633	 
  ИТОГО:	58540,3	10341,44	46350,82	1848,05	1223,78538	 
  			4527,57		413,43521	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Зарплата	10341,44	1	10341,44	 
  Машины и механизмы	46350,82	1	46350,82	 
  Материалы	1848,05	1	1848,05	 
  Итого		58540,31	 
  Линии электропередачи. ремонт (1, 2, 3, 4, 6, 7, 14)	 
  Накладные расходы	(2577,18+556,85)*1,05	1,05	3290,73	 
  Сметная прибыль	(2577,18+556,85)*0,6*0,85	0,6	1598,36	 
  Озеленение. Защитные лесонасаждения. ремонт (15, 16)	 
  Накладные расходы	(260,87+359,02)*1,15	1,15	712,87	 
  Сметная прибыль	(260,87+359,02)*0,9*0,85	0,9	474,22	 
  Электромонтажные работы: на других объектах. ремонт (5, 8, 9, 10, 11, 12, 13)	 
  Накладные расходы	(7493,62+3604,45)*0,95	0,95	10543,17	 
  Сметная прибыль	(7493,62+3604,45)*0,65	0,65	7213,75	 
  Погрузка-разгрузка. ремонт (17)	 
  Накладные расходы	(9,78+7,26)	1	17,04	 
  Сметная прибыль	(9,78+7,26)*0,6	0,6	10,22	 
  Итого Накладные расходы	14563,81	1	14563,81	 
  Итого Сметная прибыль	9296,55	1	9296,55	 
  Итого		82400,67	 
  Индекс СМР 3 кв. 2011 года	82400,67*(5,3-1)	5,3	354322,88	 
  Итого		436723,55	 
  	 
  № п/п	№ по кат-гу, Шифр	Наименование	ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб.	Общая стоимость, руб.	 
  №3 Материалы неучтенные ценником	 
  1	2	3	4	5	6	7	 
  1		Автоматический выключатель ВА 47-29 (6А)	шт.	6	33,79	202,74	 
  							 
  2		Контактор КТ-6023 160а	шт.	1	3435,28	3435,28	 
  							 
  3		Катушка для контакт. КТ6013	шт.	2	341,58	683,16	 
  							 
  4		Выключатель пакетный ПК 16С	шт.	2	561,16	1122,32	 
  							 
  5		Предохранитель ПН-100 	шт.	6	54,2	325,2	 
  							 
  6		Зажим ЗНИ-70	шт.	4	124,77	499,08	 
  							 
  7		Опора  освещения СВ 110-3,5 (+ доставка) 	шт	18	6479,20	116625,6	 
  							 
  8		Кронштейн с хомутом	шт	1	791,4	791,4	 
  							 
  9		Кронштейн СS 10-3	шт.	37	218,14	8071,18	 
  							 
  10		Кронштейн СТ 600	шт.	1	218,21	218,21	 
  							 
  11		Зажим анкерный 54-1500	шт	58	534,34	30991,72	 
  							 
  12		Комплект пром.подвески 54-14	шт.	7	280,59	1964,13	 
  							 
  13		Лента -207	м	254	58,7	14909,8	 
  							 
  14		Лента SCT 20	шт	6	492,3	2953,8	 
  							 
  15		Скрепа -20	шт	16	36,2	579,2	 
  							 
  16		Скрепа - банд.	шт	248	15,34	3804,32	 
  							 
  17		Ремешок-180	шт	112	2,97	332,64	 
  							 
  18		Ремешок-260	шт.	66	8,65	570,9	 
  							 
  19		ТТD 201 зажим соединительный 	шт	26	352,2	9157,2	 
  							 
  20		Зажим Р-95/201/	шт.	10	151,27	1512,7	 
  							 
  21		Зажим анкерный DN 123	шт	6	175,9	1055,4	 
  							 
  22		ТН-9 траверса с хомутом	шт	15	623,7	9355,5	 
  							 
  23		Изолятор ТФ-20	шт.	30	23,23	696,9	 
  							 
  24		Колпачок 4	шт	30	54,57	1637,1	 
  							 
  25		Провод А-25	м	1080	7,35	7938	 
  							 
  26		Провод АС-25	м	201	9,63	1935,63	 
  							 
  27		Провод А-35 (повторного использования)	м	172	0	0	 
  							 
  28		СИП 2 3*35+1*54,6+2*16	м	438	114,07	49962,66	 
  							 
  29		СИП 2 3*35+1*50+1*16	м	930	93,05	86536,5	 
  							 
  30		ТТD 051 зажим соединительный 	шт	100	191,22	19122	 
  							 
  31		ТТD 151 зажим соединительный 	шт	7	269,95	1889,65	 
  							 
  32		ИЗУ Л2Т-100-220В-УХЛ2	шт.	16	187,39	2998,24	 
  							 
  33		Лампа ДНАТ-250 Е40	шт	130	464,92	60439,6	 
  							 
  34		Лампа  дрл.160	шт	51	68,35	3485,85	 
  							 
  35		Лампа г/р 220 Е40	шт	36	496,95	17890,2	 
  							 
  36		Лампа ДНАТ-100	шт	18	281,99	5075,82	 
  							 
  37		Лампа дрл.125 Е27	шт	4	190,51	762,04	 
  							 
  38		Лампа г/р-150 Е40	шт	9	321,25	2891,25	 
  							 
  39		Лампа г/р-160	шт	8	106,95	855,6	 
  							 
  40		Лампа г/р-250 Е40 /ДРЛ/	шт	13	109,23	1419,99	 
  							 
  41		Провод ПВС 3х2,5	м	208	29,31	6096,48	 
  							 
  42		Светильник ЖКУ-100	шт.	25	2027,12	50678	 
  							 
  43		Светильник ЖКУ-250	шт.	29	2524,56	73212,24	 
  							 
  44		Кронштейн УК-1	шт	54	491,3	26530,2	 
  							 
  45		Патрон "Голиаф"	шт	2	25,37	50,74	 
  							 
  46		Патрон Е40	шт	7	53,2	372,4	 
  							 
  47		Патрон Е27	шт	10	7,47	74,7	 
  							 
  ИТОГО:	631713,27	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Итого по неучтенным материалам		631713,27	 
  Заготовительно складские расходы	631713,27*0,02	2%	12634,27	 
  Итого		644347,54	 
  	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  №4 Демонтажные работы	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ФЕРм08-03-529-03	Демонтаж Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А	1	10,4136	0,9864	0	10	9	1	0	0,9504	0,9504	 
  	(0) Письмо № 30424-КК/08 20.08.10; МДС37 п.3.2.1	ЗП=39,28*0,8*0,3; ЭММ=4,11*0,8*0,3; ЗПм=0,14*0,8*0,3; Мат=347,1*0,8*0; ТЗТ=3,96*0,8*0,3; ТЗТм=0,01*0,8*0,3	1 шт.	9,4272	0,0336				0		0,0024	0,0024	 
  2	ФЕРм08-03-526-01	Демонтаж:Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	6	3,8328	0,2712	0	23	21	2	0	0,468	2,808	 
  	(0) Письмо №30424-КК/08 20.08.10; МДС37 п.3.2.1	ЗП=14,84*0,8*0,3; ЭММ=1,13*0,8*0,3; ЗПм=0*0,8*0,3; Мат=240*0,8*0; ТЗТ=1,56*0,3; ТЗТм=0*0,3	1 шт.	3,5616	0				0		0	0	 
  3	ФЕРм08-03-525-01	Демонтаж: Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А	2	5,0976	0,2712	0	10	10	1	0	0,627	1,254	 
  	(0) Письмо №30424-КК/08 20.08.10; МДС37 п.3.2.1	ЗП=20,11*0,8*0,3; ЭММ=1,13*0,8*0,3; ЗПм=0*0,8*0,3; Мат=144,38*0,8*0; ТЗТ=2,09*0,3; ТЗТм=0*0,3	1 шт.	4,8264	0				0		0	0	 
  4	ФЕРм08-01-082-01	Демонтаж: Зажим наборный без кожуха (ЗНИ-70)	0,04	144,087	8,445	0	6	5	0	0	14,1	0,564	 
  	(0) МДС37 п.3.2.1	ЗП=452,14*0,3; ЭММ=28,15*0,3; ЗПм=1,49*0,3; Мат=544,68*0; ТЗТ=47*0,3; ТЗТм=0,11*0,3	100 шт.	135,642	0,447				0		0,033	0,0013	 
  5	ФЕРм08-03-523-01	Демонтаж: Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А (плавкая вставка)	6	3,0792	0,0504	0	18	18	0	0	0,351	2,106	 
  	(0) Письмо №30424-КК/08 20.08.10; МДС37 п.3.2.1	ЗП=12,62*0,8*0,3; ЭММ=0,21*0,8*0,3; ЗПм=0*0,8*0,3; Мат=54,42*0,8*0; ТЗТ=1,17*0,3; ТЗТм=0*0,3	1 шт.	3,0288	0				0		0	0	 
  ИТОГО:	67	63	4	0	7,6824	 
  			0		0,0037	 
  Производство монтажных работ в охранной зоне  МДС 81-37.04 прил. 3 п. 4.	14	13	1	0	1,5365	 
  Kзпл=0,2; Kмаш=0,2; Kзмш=0,2; Kтзт=0,2; Kтзм=0,2			0		0,0007	 
  ИТОГО:	81	76	5	0	9,2189	 
  			0		0,0044	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Зарплата	76	1	76	 
  Машины и механизмы	5	1	5	 
  Итого		81	 
  Электромонтажные работы: на других объектах. ремонт (1, 2, 3, 4, 5)	 
  Накладные расходы	(76+0)*0,95	0,95	72,2	 
  Сметная прибыль	(76+0)*0,65	0,65	49,4	 
  Итого		202,6	 
  Индекс СМР 3 кв. 2011 года	202,6*(5,3-1)	5,3	871,18	 
  Итого		1073,78	 
  	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  №5 Демонтажные работы	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ФЕРм08-02-363-01	Демонтаж: Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	54	54,6984	46,7112	0	2953,71	431,31	2522,4	0	1,023	55,24	 
  	(0) Письмо №30424-КК/08 20.08.10; МДС37 п.3.2.1	ЗП=33,28*0,8*0,3; ЭММ=194,63*0,8*0,3; ЗПм=18,23*0,8*0,3; Мат=23,22*0,8*0; ТЗТ=3,41*0,3; ТЗТм=1,35*0,3	1 шт.	7,9872	4,3752				236,26		0,405	21,87	 
  2	ФЕРм08-02-369-02	Демонтаж: Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными	54	35,8272	29,9304	0	1934,67	318,43	1616,24	0	0,702	37,91	 
  	(0) Письмо №30424-КК/08 20.08.10; МДС37 п.3.2.1	ЗП=24,57*0,8*0,3; ЭММ=124,71*0,8*0,3; ЗПм=11,61*0,8*0,3; Мат=50,27*0,8*0; ТЗТ=2,34*0,3; ТЗТм=0,86*0,3	1 шт.	5,8968	2,7864				150,47		0,258	13,93	 
  3	ФЕР33-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных	16	160,56	149,31	0	2568,96	180	2388,96	0	1,24	19,84	 
  	(0) 		1 опора	11,25	12,06				192,96		1,04	16,64	 
  4	ФЕР33-04-042-05	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом	1	295,08	271,14	0	295,08	23,94	271,14	0	2,64	2,64	 
  	(0) 		1 опора	23,94	25,06				25,06		2,16	2,16	 
  5	ФЕР311-01-102-01	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т - погрузка	5,76	7,46	6,25	0	42,97	6,97	36	0	0,142	0,82	 
  	(0) 	V=16*0,32+1*2*0,32	1 т	1,21	0,82				4,72		0,071	0,41	 
  6	ФЕР311-01-102-02	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т - разгрузка	5,76	7,46	6,25	0	42,97	6,97	36	0	0,142	0,82	 
  	(0) 		1 т	1,21	0,82				4,72		0,071	0,41	 
  7	ФЕР311-01-106-01	Лес круглый - погрузка	9,72	7,58	5,46	0	73,68	20,61	53,07	0	0,249	2,42	 
  	(0) 	V=16*0,54+1*2*0,54	1 т	2,12	0,72				7		0,062	0,6	 
  8	ФЕР311-01-106-02	Лес круглый - разгрузка	9,72	3,17	0	0	30,81	30,81	0	0	0,372	3,62	 
  	(0) 		1 т	3,17	0				0		0	0	 
  9	ФЕР310-1010-1	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми, грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км	15,48	15,81	15,81	0	244,74	0	244,74	0	0	0	 
  	(0) 	V=5,76+9,72	1 т	0	0				0		0	0	 
  ИТОГО:	8187,59	1019,04	7168,55	0	123,31	 
  			621,19		56,02	 
  Производство монтажных работ в стесненных условиях  МДС 81-36.04 прил. 3 п. 8.	1228,14	152,86	1075,28	0	18,5	 
  Kзпл=0,15; Kмаш=0,15; Kзмш=0,15; Kтзт=0,15; Kтзм=0,15			93,18		8,4	 
  ИТОГО:	9415,73	1171,9	8243,83	0	141,81	 
  			714,37		64,42	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Зарплата	1171,9	1	1171,9	 
  Машины и механизмы	8243,83	1	8243,83	 
  Итого		9415,73	 
  Линии электропередачи. ремонт (3, 4)	 
  Накладные расходы	(234,53+250,72)*1,05	1,05	509,51	 
  Сметная прибыль	(234,53+250,72)*0,6	0,6	291,15	 
  Электромонтажные работы: на других объектах. ремонт (1, 2)	 
  Накладные расходы	(862,2+444,74)*0,95	0,95	1241,59	 
  Сметная прибыль	(862,2+444,74)*0,65	0,65	849,51	 
  Погрузка-разгрузка. ремонт (5, 6, 7, 8)	 
  Накладные расходы	(75,16+18,91)	1	94,07	 
  Сметная прибыль	(75,16+18,91)*0,6	0,6	56,44	 
  Итого Накладные расходы	1845,17	1	1845,17	 
  Итого Сметная прибыль	1197,1	1	1197,1	 
  Итого		12458	 
  Индекс СМР 3 кв. 2011 года	12458*(5,3-1)	5,3	53569,4	 
  Итого		66027,4	 
  	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Итого		1163041,95	 
  Талоны на мусор 20шт х 95руб.	1900	 
  Итого		1164941,95	 
  НДС	1164941,95*0,18	18%	209689,55	 
  Итого		1374631,5	 
  	 
  СОСТАВИЛ			 
  ПРОВЕРИЛ			 

  	 
  ЛОКАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ	 
  потребности в материалах и изделиях	 
  	 
  № п/п	Коды материалов по унифицированной номенклатуре	Наименование материалов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения (руб)	ВСЕГО (руб)	 
  1	2	3	4	5	6	7	 
  №1 Монтажные работы	 
  1	999-9950	Вспомогательные ненормируемые материалы	руб.	3,912	1	3,91	 
  2	101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0,084	36	3,02	 
  3	101-1699	Патроны для пристрелки	10 шт.	7,808	23	179,58	 
  4	101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0,504	11	5,54	 
  5	101-1964	Шпагат бумажный	кг	0,0168	12	0,2	 
  6	101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,5232	9	13,71	 
  7	101-2143	Краска	кг	0,2744	29	7,96	 
  8	101-2365	Нитки швейные	кг	0,0144	133	1,92	 
  9	101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1968	91	17,91	 
  10	101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	7,808	26	203,01	 
  11	101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0896	86	7,71	 
  12	111-0086	Бирки маркировочные	100 шт.	0,144	143	20,59	 
  13	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,0152	11500	174,8	 
  14	509-0038	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	48,72	26	1266,72	 
  15	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	7,2	4	28,8	 
  16	509-1210	Вазелин технический	кг	0,0912	45	4,1	 
  17	111-0087	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,0248	63	1,56	 
  18	101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0	5000	0	 
  19	509-0100	Зажимы наборные	шт.	0	4	0	 
  20	509-0156	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0	69	0	 
  Итого по разделу:	1941,04	 
  №2 Монтажные работы	 
  21	101-0404	Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014	т	0,0072	15707	113,09	 
  22	101-0962	Смазка солидол жировой марки "Ж"	т	0,00054	9661,5	5,22	 
  23	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0,018	9040	162,72	 
  24	101-1757	Ветошь	кг	0,38906	1,82	0,71	 
  25	101-2349	Смазка ЗЭС	кг	1,9453	14,4	28,01	 
  26	113-0079	Лак БТ-577	т	0,0018	9550	17,19	 
  27	509-1073	Колпачки полиэтиленовые	шт.	108	6,1	658,8	 
  28	999-9950	Вспомогательные ненормируемые материалы	руб.	52,752	1	52,75	 
  29	101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0,02616	12242	320,25	 
  30	101-1745	Бензин растворитель	т	0,00003	6143,8	0,18	 
  31	506-0853	Проволока из алюминия диаметром 3 мм	т	0,00058	29010,49	16,83	 
  32	509-0455	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт.	3,0513	88,14	268,94	 
  33	111-3138	Комплект для простого анкерного крепления ЕА1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим РА1500	комплект	0	242,4	0	 
  34	111-3141	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект	0	168,71	0	 
  35	111-3165	Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)	шт.	0	21,98	0	 
  36	111-3170	Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП)	шт.	0	5,82	0	 
  37	101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0	5000	0	 
  38	101-2143	Краска	кг	21,6	28,6	617,76	 
  39	509-0100	Зажимы наборные	шт.	0	3,5	0	 
  40	509-0156	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0	69	0	 
  41	101-1951	Лента ПХВ-304	кг	0,5184	24,04	12,46	 
  42	101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,432	91,29	39,44	 
  43	502-0246	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0,0216	96440	2083,1	 
  44	507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,432	35,7	15,42	 
  45	502-0246	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 (замена на провод ПВС 3х2,5мм)	т	-0,0216	96440	-2083,1	 
  46	101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	4,32	9,04	39,05	 
  Итого по разделу:	2368,82	 
  №3 Материалы неучтенные ценником	 
  47		Автоматический выключатель ВА 47-29 (6А)	шт.	6	33,79	202,74	 
  48		Контактор КТ-6023 160а	шт.	1	3435,28	3435,28	 
  49		Катушка для контакт. КТ6013	шт.	2	341,58	683,16	 
  50		Выключатель пакетный ПК 16С	шт.	2	561,16	1122,32	 
  51		Предохранитель ПН-100 	шт.	6	54,2	325,2	 
  52		Зажим ЗНИ-70	шт.	4	124,77	499,08	 
  53		Опора  освещения СВ 110-3,5 (+ доставка) 	шт	18	6479,2	116625,6	 
  54		Кронштейн с хомутом	шт	1	791,4	791,4	 
  55		Кронштейн СS 10-3	шт.	37	218,14	8071,18	 
  56		Кронштейн СТ 600	шт.	1	218,21	218,21	 
  57		Зажим анкерный 54-1500	шт	58	534,34	30991,72	 
  58		Комплект пром.подвески 54-14	шт.	7	280,59	1964,13	 
  59		Лента -207	м	254	58,7	14909,8	 
  60		Лента SCT 20	шт	6	492,3	2953,8	 
  61		Скрепа -20	шт	16	36,2	579,2	 
  62		Скрепа - банд.	шт	248	15,34	3804,32	 
  63		Ремешок-180	шт	112	2,97	332,64	 
  64		Ремешок-260	шт.	66	8,65	570,9	 
  65		ТТD 201 зажим соединительный 	шт	26	352,2	9157,2	 
  66		Зажим Р-95/201/	шт.	10	151,27	1512,7	 
  67		Зажим анкерный DN 123	шт	6	175,9	1055,4	 
  68		ТН-9 траверса с хомутом	шт	15	623,7	9355,5	 
  69		Изолятор ТФ-20	шт.	30	23,23	696,9	 
  70		Колпачок 4	шт	30	54,57	1637,1	 
  71		Провод А-25	м	1080	7,35	7938	 
  72		Провод АС-25	м	201	9,63	1935,63	 
  73		Провод А-35 (повторного использования)	м	172	0	0	 
  74		СИП 2 3*35+1*54,6+2*16	м	438	114,07	49962,66	 
  75		СИП 2 3*35+1*50+1*16	м	930	93,05	86536,5	 
  76		ТТD 051 зажим соединительный 	шт	100	191,22	19122	 
  77		ТТD 151 зажим соединительный 	шт	7	269,95	1889,65	 
  78		ИЗУ Л2Т-100-220В-УХЛ2	шт.	16	187,39	2998,24	 
  79		Лампа ДНАТ-250 Е40	шт	130	464,92	60439,6	 
  80		Лампа  дрл.160	шт	51	68,35	3485,85	 
  81		Лампа г/р 220 Е40	шт	36	496,95	17890,2	 
  82		Лампа ДНАТ-100	шт	18	281,99	5075,82	 
  83		Лампа дрл.125 Е27	шт	4	190,51	762,04	 
  84		Лампа г/р-150 Е40	шт	9	321,25	2891,25	 
  85		Лампа г/р-160	шт	8	106,95	855,6	 
  86		Лампа г/р-250 Е40 /ДРЛ/	шт	13	109,23	1419,99	 
  87		Провод ПВС 3х2,5	м	208	29,31	6096,48	 
  88		Светильник ЖКУ-100	шт.	25	2027,12	50678	 
  89		Светильник ЖКУ-250	шт.	29	2524,56	73212,24	 
  90		Кронштейн УК-1	шт	54	491,3	26530,2	 
  91		Патрон "Голиаф"	шт	2	25,37	50,74	 
  92		Патрон Е40	шт	7	53,2	372,4	 
  93		Патрон Е27	шт	10	7,47	74,7	 
  Итого по разделу:	631713,27	 
  №4 Демонтажные работы	 
  94	999-9950	Вспомогательные ненормируемые материалы	руб.	0	1	0	 
  95	101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0	36	0	 
  96	101-1699	Патроны для пристрелки	10 шт.	0	23	0	 
  97	101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0	11	0	 
  98	101-1964	Шпагат бумажный	кг	0	12	0	 
  99	101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0	9	0	 
  100	101-2143	Краска	кг	0	29	0	 
  101	101-2365	Нитки швейные	кг	0	133	0	 
  102	101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0	91	0	 
  103	101-3911	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0	26	0	 
  104	101-3914	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0	86	0	 
  105	111-0086	Бирки маркировочные	100 шт.	0	143	0	 
  106	111-0087	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0	63	0	 
  107	201-0843	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0	11500	0	 
  108	509-0038	Наконечники кабельные для электротехнических установок	шт.	0	26	0	 
  109	509-0090	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0	4	0	 
  110	509-1210	Вазелин технический	кг	0	45	0	 
  111	101-1755	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0	5000	0	 
  112	509-0100	Зажимы наборные	шт.	0	4	0	 
  113	509-0156	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0	69	0	 
  Итого по разделу:	0	 
  №5 Демонтажные работы	 
  114	999-9950	Вспомогательные ненормируемые материалы	руб.	0	1	0	 
  115	101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	0	12242	0	 
  116	101-1977	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0	9,04	0	 
  117	101-2143	Краска	кг	0	28,6	0	 
  118	101-1951	Лента ПХВ-304	кг	0	24,04	0	 
  119	101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0	91,29	0	 
  120	502-0246	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0	96440	0	 
  121	507-0701	Трубка полихлорвиниловая	кг	0	35,7	0	 
  Итого по разделу:	0	 
  Всего по ведомости:	636023,13	 

  

  
		УТВЕРЖДАЮ:	 
		Начальник управления благоустройства Администрации г. Иваново
	
		_________________ Смирнов А.В	
		"___"________________2011  год	

  Ведомость объемов работ	
  На текущий ремонт линий наружного освещения г.Иваново	
	
  № п/п	Наименование работ	Количество	 
  1	2	3	 
  1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	 
  	1/6	6	 
  2	Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А	1 шт.	 
  	2/1	1	 
  3	Катушки контакторов (прим.)	1 шт.	 
  	3/2	2	 
  4	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А	1 шт.	 
  	4/2	2	 
  5	Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	1 шт.	 
  	5/6	6	 
  6	Зажим наборный без кожуха (ЗНИ-70)	100 шт.	 
  	6/0,04	0,04	 
  7	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных 	1 опора	 
  	1/16	16	 
  8	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных (со стяжкой)	1 опора	 
  	2/2	2	 
  9	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных опор	1 опора	 
  	3/18	18	 
  10	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	 
  	4/18	18	 
  11	 Планка с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей 2 (траверса). Установка на существующих опорах	1 шт.	 
  	5/15	15	 
  12	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (А-25, АС-25)	1 км неизолированного провода при 20 опорах	 
  	6/1,281	1,281	 
  13	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (А-35) 	1 км неизолированного провода при 20 опорах	 
  	7/0,172	0,172	 
  14	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника (выше 2 м до 8 м)	1000 м	 
  	8/1,368	1,368	 
  15	Монтаж зажимов (прим. к СИП: ТТД-151, ТТД-051)	100 шт.	 
  	9/1,07	1,07	 
  16	Ремонт светильников,  вне зданий с заменой  ИЗУ (прим.) 	1 шт.	 
  	10/16	16	 
  17	Ремонт светильников,  вне зданий с заменой  ламп (люминисц.) прим. 	1 шт.	 
  	11/215	215	 
  18	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными	1 шт.	 
  	12/54	54	 
  19	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	1 шт.	 
  	13/54	54	 
  20	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи ВЛ 0,38 кВ	1 переход	 
  	14/15	15	 
  21	Вырезка сухих ветвей на дереве с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м	10 ветвей	 
  	15/25	25	 
  22	При изменении на 1 шт. количества выреза сухих ветвей на одном дереве добавлять или исключать к расценке 47-01-114-01	10 ветвей	 
  	16/25	25	 
  23	Погрузка веток	1 т	 
  	17/6,25	6,25	 
  24	Перевозка грузов IV класса автомобилями бортовыми, грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км	1 т	 
  	18/6,25	6,25	 
  25	Демонтаж Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А	1 шт.	 
  	1/1	1	 
  26	Демонтаж:Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	 
  	2/6	6	 
  27	Демонтаж: Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А	1 шт.	 
  	3/2	2	 
  28	Демонтаж: Зажим наборный без кожуха (ЗНИ-70)	100 шт.	 
  	4/0,04	0,04	 
  29	Демонтаж: Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А (плавкая вставка)	1 шт.	 
  	5/6	6	 
  30	Демонтаж: Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1	1 шт.	 
  	1/54	54	 
  31	Демонтаж: Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными	1 шт.	 
  	2/54	54	 
  32	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных	1 опора	 
  	3/16	16	 
  33	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками одностоечных с подкосом	1 опора	 
  	4/1	1	 
  34	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т - погрузка	1 т	 
  	5/5,76	5,76	 
  35	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т - разгрузка	1 т	 
  	6/5,76	5,76	 
  36	Лес круглый - погрузка	1 т	 
  	7/9,72	9,72	 
  37	Лес круглый - разгрузка	1 т	 
  	8/9,72	9,72	 
  38	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми, грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км	1 т	 
  	9/15,48	15,48