ФОРМА № 4	
 СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:	
 _______________________________________________		_______________________________________________	
 Наименование стройки - капитальный ремонт 9 корпуса (инфекционные боксы №1,2,3,5,6 ) МУЗ"1-я Городская клиническая больница"	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на капитальный ремонт 9 корпуса (инфекционные боксы №1,2,3,5,6 ) МУЗ"1-я Городская клиническая больница"	
 	Сметная стоимость - 	1426,541 тыс.руб.	
 Чертежи № 			
 			
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 Бокс №1	
 1	ФЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,26	748,3	163,56	0	194,56	152,03	42,53	0	74,3	19,318	
 	(0) 		100 м2 поверхности облицовки	584,74	20,56				5,35		1,99	0,5174	
 2	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	0,941	178	0	0	167,5	167,5	0	0	22,82	21,47362	
 	(0) 		100 м2	178	0				0		0	0	
 3	ФЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	0,082	2852,0586	116,52	645,57	233,87	171,38	9,55	52,94	239,1264	19,60836	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=1514,47*1,2*1,15; ЭММ=77,68*1,2*1,25; ЗПм=23,42*1,2*1,25; ТЗТ=173,28*1,2*1,15; ТЗТм=2,28*1,2*1,25	100 м2 отделываемой поверхности	2089,9686	35,13				2,88		3,42	0,28044	
 3.1	[101-2513]	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм	8,61			23,52			202,51		
 			м2								
 4	ФЕР10-06-037-03	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом	0,859	6669,7094	38,925	5579,39	5729,28	903,15	33,44	4792,7	115,92	99,57528	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=761,88*1,2*1,15; ЭММ=25,95*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=84*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1051,3944	0				0		0	0	
 5	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,941	88,9038	1,77	0,18	83,66	81,82	1,67	0,17	9,039	8,5057	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,17		0,015	0,01412	
 6	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,012233		0,013	41440,6			506,94		
 			т								
 7	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,374	11261,0676	47,625	9190,68	4211,64	756,51	17,81	3437,31	220,3446	82,40888	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=1465,77*1,2*1,15; ЭММ=31,75*1,2*1,25; ЗПм=17,01*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	2022,7626	25,515				9,54		2,475	0,92565	
 8	ФЕР15-04-027-05	Сплошная шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,567	564,2826	4,395	402,54	319,95	89,22	2,49	228,24	16,5462	9,3817	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	157,3476	0,18				0,1		0,015	0,00851	
 9	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,085	1932,9184	13,545	1604,83	164,3	26,74	1,15	136,41	35,0658	2,98059	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=227,93*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	314,5434	0,18				0,02		0,015	0,00128	
 10	ФЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,482	1833,4102	5,7	1400,89	883,7	205,73	2,75	675,23	47,058	22,68196	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=309,29*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=34,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	426,8202	0,18				0,09		0,015	0,00723	
 11	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков пластиковых	0,185	29892,6604	238,32	28248,7	5530,14	260,04	44,09	5226,01	149,5368	27,66431	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4	ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1405,6404	5,07				0,94		0,375	0,06937	
 11.1	[206-1336]	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	194,25			-24,71			-4799,92		
 			м								
 11.2	[206-1338]	Уголок декоративный (пристенный)	18,5			4,74			87,69		
 			м								
 12	прайс "Еврострой"	Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2)	19,425		0	135,5			2632,09		
 			м2								
 13	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,08	641	45,01	0	51,28	47,68	3,6	0	69,87	5,5896	
 	(0) 		100 м2 покрытия	595,99	16,7				1,34		1,44	0,1152	
 13.1	509-9900	Строительный мусор	0,416			0			0		
 			т								
 14	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,105	92,9	4,06	0	9,75	9,33	0,43	0	11,39	1,19595	
 	(0) 		100 м2 покрытия	88,84	1,51				0,16		0,13	0,01365	
 14.1	509-9900	Строительный мусор	0,04935			0			0		
 			т								
 15	ФЕР11-01-011-01	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	0,185	286,36	35,392	0	52,98	46,43	6,55	0	31,608	5,84748	
 	(0) МДС38 п.3.3.1	ЗП=313,71*0,8; ЭММ=44,24*0,8; ЗПм=14,73*0,8; Мат=1127,07*0; ТЗТ=39,51*0,8; ТЗТм=1,27*0,8	100 м2 стяжки	250,968	11,784				2,18		1,016	0,18796	
 16	ФЕР11-01-011-02	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,185	37,408	24,704	0	6,92	2,35	4,57	0	1,6	0,296	
 	(0) МДС36 п.3.3.1	ЗП=3,97*4*0,8; ЭММ=7,72*4*0,8; ЗПм=2,44*4*0,8; Мат=279,63*0; ТЗТ=0,5*4*0,8; ТЗТм=0,21*4*0,8	100 м2 стяжки	12,704	7,808				1,44		0,672	0,12432	
 17	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,185	1626,3498	66,36	1127,07	300,87	80,09	12,28	208,51	54,5238	10,0869	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25	100 м2 стяжки	432,9198	22,095				4,09		1,905	0,35243	
 18	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,185	1186,7544	46,32	1118,52	219,55	4,05	8,57	206,93	2,76	0,5106	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=3,97*4*1,2*1,15; ЭММ=7,72*4*1,2*1,25; ЗПм=2,44*4*1,2*1,25; Мат=279,63*4; ТЗТ=0,5*4*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*4*1,2*1,25	100 м2 стяжки	21,9144	14,64				2,71		1,26	0,2331	
 19	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов	0,185	88,9038	1,77	0,18	16,45	16,09	0,33	0,03	9,039	1,67221	
 	(0) МДС38.пр.3.1	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,03		0,015	0,00278	
 20	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,002405		0,013	41440,6			99,66		
 			т								
 21	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,08	9525,6394	222,045	7858,9	762,05	115,58	17,76	628,71	165,2964	13,22371	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=148,03*1,2*1,25; ЗПм=46*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,22*1,2*1,25	100 м2 покрытия	1444,6944	69				5,52		6,33	0,5064	
 22	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,105	8049,5342	81,795	7481,51	845,2	51,05	8,59	785,56	58,512	6,14376	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=352,34*1,2*1,15; ЭММ=54,53*1,2*1,25; ЗПм=4,06*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,2*1,25	100 м2 покрытия	486,2292	6,09				0,64		0,525	0,05513	
 23	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,115	29,41	0	0	3,38	3,38	0	0	3,77	0,43355	
 	(0) 		100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 23.1	509-9900	Строительный мусор	0,01265			0			0		
 			т								
 24	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,115	1458,5032	16,86	1357,27	167,73	9,7	1,94	156,09	9,1908	1,05694	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	84,3732	0				0		0	0	
 25	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,074	1082,58	241,95	0	80,11	62,21	17,9	0	103,91	7,68934	
 	(0) 		100 м2	840,63	89,78				6,64		7,74	0,57276	
 26	ФЕР09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей 	0,05	1287,408	197,415	36,57	64,37	52,67	9,87	1,83	123,4962	6,17481	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=763,35*1,2*1,15; ЭММ=131,61*1,2*1,25; ЗПм=6,62*1,2*1,25; ТЗТ=89,49*1,2*1,15; ТЗТм=0,49*1,2*1,25	1 т конструкций	1053,423	9,93				0,5		0,735	0,03675	
 26.1	201-9002	Дверь металлическая утепленная в сборе с замком	2			4900			9800		
 			м2								
 27	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,018	26020,7952	1875,435	22824,3	468,37	23,78	33,76	410,84	143,9064	2,59032	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25	100 м2 проемов	1321,0602	229,845				4,14		17,025	0,30645	
 27.1	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1			472,45			472,45		
 			комплект								
 28	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	0,036	170349,4818	710,625	167181,27	6132,58	88,47	25,58	6018,53	277,38	9,98568	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=1780,86*1,2*1,15; ЭММ=473,75*1,2*1,25; ЗПм=12,18*1,2*1,25; ТЗТ=201*1,2*1,15; ТЗТм=1,05*1,2*1,25	100 м2 проемов	2457,5868	18,27				0,66		1,575	0,0567	
 28.1	[203-8084]	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	3,6			-1529,15			-5504,94		
 			м2								
 29	прайс	Блоки дверные ПВХ белые в сборе(усиленный профиль,сендвич)	3,6		0	3652,18			13147,85		
 			м2								
 30	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0,006	1639,58	241,95	0	9,84	8,39	1,45	0	172,76	1,03656	
 	(0) 		100 м2	1397,63	89,78				0,54		7,74	0,04644	
 31	ФЕРр53-20-04	Заделка оконных проемов	0,003	91366,22	3369,6	82382,02	274,1	16,84	10,11	247,15	670	2,01	
 	(0) 		100 м3 кладки	5614,6	526,5				1,58		39	0,117	
 32	ФЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,035	1092,7	0,87	515,51	38,24	20,17	0,03	18,04	65,94	2,3079	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	576,32	0				0		0	0	
 Бокс №2	
 33	ФЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,26	748,3	163,56	0	194,56	152,03	42,53	0	74,3	19,318	
 	(0) 		100 м2 поверхности облицовки	584,74	20,56				5,35		1,99	0,5174	
 34	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	0,944	178	0	0	168,03	168,03	0	0	22,82	21,54208	
 	(0) 		100 м2	178	0				0		0	0	
 35	ФЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	0,082	2852,0586	116,52	645,57	233,87	171,38	9,55	52,94	239,1264	19,60836	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=1514,47*1,2*1,15; ЭММ=77,68*1,2*1,25; ЗПм=23,42*1,2*1,25; ТЗТ=173,28*1,2*1,15; ТЗТм=2,28*1,2*1,25	100 м2 отделываемой поверхности	2089,9686	35,13				2,88		3,42	0,28044	
 35.1	[101-2513]	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм	8,61			23,52			202,51		
 			м2								
 36	ФЕР10-06-037-03	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом	0,862	6669,7094	38,925	5579,39	5749,29	906,3	33,55	4809,43	115,92	99,92304	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=761,88*1,2*1,15; ЭММ=25,95*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=84*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1051,3944	0				0		0	0	
 37	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,944	88,9038	1,77	0,18	83,93	82,08	1,67	0,17	9,039	8,53282	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,17		0,015	0,01416	
 38	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,012272		0,013	41440,6			508,56		
 			т								
 39	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,374	11261,0676	47,625	9190,68	4211,64	756,51	17,81	3437,31	220,3446	82,40888	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=1465,77*1,2*1,15; ЭММ=31,75*1,2*1,25; ЗПм=17,01*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	2022,7626	25,515				9,54		2,475	0,92565	
 40	ФЕР15-04-027-05	Сплошная шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,57	564,2826	4,395	402,54	321,64	89,69	2,51	229,45	16,5462	9,43133	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	157,3476	0,18				0,1		0,015	0,00855	
 41	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,085	1932,9184	13,545	1604,83	164,3	26,74	1,15	136,41	35,0658	2,98059	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=227,93*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	314,5434	0,18				0,02		0,015	0,00128	
 42	ФЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,485	1833,4102	5,7	1400,89	889,2	207,01	2,76	679,43	47,058	22,82313	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=309,29*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=34,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	426,8202	0,18				0,09		0,015	0,00728	
 43	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков пластиковых	0,188	29892,6604	238,32	28248,7	5619,82	264,26	44,8	5310,76	149,5368	28,11292	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4	ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1405,6404	5,07				0,95		0,375	0,0705	
 43.1	[206-1336]	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	197,4			-24,71			-4877,75		
 			м								
 43.2	[206-1338]	Уголок декоративный (пристенный)	18,8			4,74			89,11		
 			м								
 44	прайс "Еврострой"	Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2)	19,74		0	135,5			2674,77		
 			м2								
 45	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,08	641	45,01	0	51,28	47,68	3,6	0	69,87	5,5896	
 	(0) 		100 м2 покрытия	595,99	16,7				1,34		1,44	0,1152	
 45.1	509-9900	Строительный мусор	0,416			0			0		
 			т								
 46	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,108	92,9	4,06	0	10,03	9,59	0,44	0	11,39	1,23012	
 	(0) 		100 м2 покрытия	88,84	1,51				0,16		0,13	0,01404	
 46.1	509-9900	Строительный мусор	0,05076			0			0		
 			т								
 47	ФЕР11-01-011-01	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	0,188	286,36	35,392	0	53,84	47,18	6,65	0	31,608	5,9423	
 	(0) МДС38 п.3.3.1	ЗП=313,71*0,8; ЭММ=44,24*0,8; ЗПм=14,73*0,8; Мат=1127,07*0; ТЗТ=39,51*0,8; ТЗТм=1,27*0,8	100 м2 стяжки	250,968	11,784				2,22		1,016	0,19101	
 48	ФЕР11-01-011-02	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,188	37,408	24,704	0	7,03	2,39	4,64	0	1,6	0,3008	
 	(0) МДС36 п.3.3.1	ЗП=3,97*4*0,8; ЭММ=7,72*4*0,8; ЗПм=2,44*4*0,8; Мат=279,63*0; ТЗТ=0,5*4*0,8; ТЗТм=0,21*4*0,8	100 м2 стяжки	12,704	7,808				1,47		0,672	0,12634	
 49	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,188	1626,3498	66,36	1127,07	305,75	81,39	12,48	211,89	54,5238	10,25047	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25	100 м2 стяжки	432,9198	22,095				4,15		1,905	0,35814	
 50	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,188	1186,7544	46,32	1118,52	223,11	4,12	8,71	210,28	2,76	0,51888	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=3,97*4*1,2*1,15; ЭММ=7,72*4*1,2*1,25; ЗПм=2,44*4*1,2*1,25; Мат=279,63*4; ТЗТ=0,5*4*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*4*1,2*1,25	100 м2 стяжки	21,9144	14,64				2,75		1,26	0,23688	
 51	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов	0,188	88,9038	1,77	0,18	16,71	16,35	0,33	0,03	9,039	1,69933	
 	(0) МДС38.пр.3.1	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,03		0,015	0,00282	
 52	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,002444		0	41440,6			101,28		
 			т								
 53	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,08	9525,6394	222,045	7858,9	762,05	115,58	17,76	628,71	165,2964	13,22371	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=148,03*1,2*1,25; ЗПм=46*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,22*1,2*1,25	100 м2 покрытия	1444,6944	69				5,52		6,33	0,5064	
 54	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,108	8049,5342	81,795	7481,51	869,35	52,51	8,83	808	58,512	6,3193	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=352,34*1,2*1,15; ЭММ=54,53*1,2*1,25; ЗПм=4,06*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,2*1,25	100 м2 покрытия	486,2292	6,09				0,66		0,525	0,0567	
 55	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,115	29,41	0	0	3,38	3,38	0	0	3,77	0,43355	
 	(0) 		100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 55.1	509-9900	Строительный мусор	0,01265			0			0		
 			т								
 56	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,115	1458,5032	16,86	1357,27	167,73	9,7	1,94	156,09	9,1908	1,05694	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	84,3732	0				0		0	0	
 57	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,074	1082,58	241,95	0	80,11	62,21	17,9	0	103,91	7,68934	
 	(0) 		100 м2	840,63	89,78				6,64		7,74	0,57276	
 58	ФЕР09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей 	0,05	1287,408	197,415	36,57	64,37	52,67	9,87	1,83	123,4962	6,17481	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС35.п.4.7	ЗП=763,35*1,2*1,15; ЭММ=131,61*1,2*1,25; ЗПм=6,62*1,2*1,25; ТЗТ=89,49*1,2*1,15; ТЗТм=0,49*1,2*1,25	1 т конструкций	1053,423	9,93				0,5		0,735	0,03675	
 58.1	201-9002	Дверь металлическая утепленная в сборе с замком	2			4900			9800		
 			м2								
 59	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,018	26020,7952	1875,435	22824,3	468,37	23,78	33,76	410,84	143,9064	2,59032	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25	100 м2 проемов	1321,0602	229,845				4,14		17,025	0,30645	
 59.1	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1			472,45			472,45		
 			комплект								
 60	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	0,036	170349,4818	710,625	167181,27	6132,58	88,47	25,58	6018,53	277,38	9,98568	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=1780,86*1,2*1,15; ЭММ=473,75*1,2*1,25; ЗПм=12,18*1,2*1,25; ТЗТ=201*1,2*1,15; ТЗТм=1,05*1,2*1,25	100 м2 проемов	2457,5868	18,27				0,66		1,575	0,0567	
 60.1	[203-8084]	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	3,6			-1529,15			-5504,94		
 			м2								
 61	прайс	Блоки дверные ПВХ белые в сборе(усиленный профиль,сендвич)	3,6		0	3652,18			13147,85		
 			м2								
 62	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0,006	1639,58	241,95	0	9,84	8,39	1,45	0	172,76	1,03656	
 	(0) 		100 м2	1397,63	89,78				0,54		7,74	0,04644	
 63	ФЕРр53-20-04	Заделка оконных проемов	0,003	91366,22	3369,6	82382,02	274,1	16,84	10,11	247,15	670	2,01	
 	(0) 		100 м3 кладки	5614,6	526,5				1,58		39	0,117	
 64	ФЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,035	1092,7	0,87	515,51	38,24	20,17	0,03	18,04	65,94	2,3079	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	576,32	0				0		0	0	
 Бокс №3	
 65	ФЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	0,26	748,3	163,56	0	194,56	152,03	42,53	0	74,3	19,318	
 	(0) 		100 м2 поверхности облицовки	584,74	20,56				5,35		1,99	0,5174	
 66	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	0,696	178	0	0	123,89	123,89	0	0	22,82	15,88272	
 	(0) 		100 м2	178	0				0		0	0	
 67	ФЕР46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	0,131	555,66	231,64	0	72,79	42,45	30,34	0	42,86	5,61466	
 	(0) 		100 м2	324,02	85,96				11,26		7,41	0,97071	
 68	ФЕР10-06-031-02	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом	0,131	11695,4728	58,02	10285,66	1532,11	177,08	7,6	1347,42	149,04	19,52424	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=979,56*1,2*1,15; ЭММ=38,68*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=108*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1351,7928	0				0		0	0	
 68.1	104-0100	Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 80 мм	13,493			114,27			1541,85		
 			м2								
 69	ФЕРр53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	0,6	34,73	0	10,42	20,84	14,59	0	6,25	2,71	1,626	
 	(0) 		10 м трещин	24,31	0				0		0	0	
 70	ФЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	0,082	2852,0586	116,52	645,57	233,87	171,38	9,55	52,94	239,1264	19,60836	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=1514,47*1,2*1,15; ЭММ=77,68*1,2*1,25; ЗПм=23,42*1,2*1,25; ТЗТ=173,28*1,2*1,15; ТЗТм=2,28*1,2*1,25	100 м2 отделываемой поверхности	2089,9686	35,13				2,88		3,42	0,28044	
 70.1	[101-2513]	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм	8,61			23,52			202,51		
 			м2								
 71	ФЕР10-06-037-03	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом	0,614	6669,7094	38,925	5579,39	4095,2	645,56	23,9	3425,75	115,92	71,17488	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=761,88*1,2*1,15; ЭММ=25,95*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=84*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1051,3944	0				0		0	0	
 72	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,959	88,9038	1,77	0,18	85,26	83,39	1,7	0,17	9,039	8,6684	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,17		0,015	0,01439	
 73	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,012467		0	41440,6			516,64		
 			т								
 74	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,374	11261,0676	47,625	9190,68	4211,64	756,51	17,81	3437,31	220,3446	82,40888	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=1465,77*1,2*1,15; ЭММ=31,75*1,2*1,25; ЗПм=17,01*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	2022,7626	25,515				9,54		2,475	0,92565	
 75	ФЕР15-04-027-05	Сплошная шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,585	564,2826	4,395	402,54	330,11	92,05	2,57	235,49	16,5462	9,67953	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	157,3476	0,18				0,11		0,015	0,00878	
 76	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,085	1932,9184	13,545	1604,83	164,3	26,74	1,15	136,41	35,0658	2,98059	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=227,93*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	314,5434	0,18				0,02		0,015	0,00128	
 77	ФЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,5	1833,4102	5,7	1400,89	916,71	213,41	2,85	700,45	47,058	23,529	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=309,29*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=34,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	426,8202	0,18				0,09		0,015	0,0075	
 78	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков пластиковых	0,196	29892,6604	238,32	28248,7	5858,96	275,51	46,71	5536,75	149,5368	29,30921	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4	ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1405,6404	5,07				0,99		0,375	0,0735	
 78.1	[206-1336]	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	205,8			-24,71			-5085,32		
 			м								
 78.2	[206-1338]	Уголок декоративный (пристенный)	19,6			4,74			92,9		
 			м								
 79	прайс "Еврострой"	Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2)	20,58		0	135,5			2788,59		
 			м2								
 80	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,08	641	45,01	0	51,28	47,68	3,6	0	69,87	5,5896	
 	(0) 		100 м2 покрытия	595,99	16,7				1,34		1,44	0,1152	
 80.1	509-9900	Строительный мусор	0,416			0			0		
 			т								
 81	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,116	92,9	4,06	0	10,78	10,31	0,47	0	11,39	1,32124	
 	(0) 		100 м2 покрытия	88,84	1,51				0,18		0,13	0,01508	
 81.1	509-9900	Строительный мусор	0,05452			0			0		
 			т								
 82	ФЕР11-01-011-01	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	0,196	286,36	35,392	0	56,13	49,19	6,94	0	31,608	6,19517	
 	(0) МДС38 п.3.3.1	ЗП=313,71*0,8; ЭММ=44,24*0,8; ЗПм=14,73*0,8; Мат=1127,07*0; ТЗТ=39,51*0,8; ТЗТм=1,27*0,8	100 м2 стяжки	250,968	11,784				2,31		1,016	0,19914	
 83	ФЕР11-01-011-02	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,196	37,408	24,704	0	7,33	2,49	4,84	0	1,6	0,3136	
 	(0) МДС36 п.3.3.1	ЗП=3,97*4*0,8; ЭММ=7,72*4*0,8; ЗПм=2,44*4*0,8; Мат=279,63*0; ТЗТ=0,5*4*0,8; ТЗТм=0,21*4*0,8	100 м2 стяжки	12,704	7,808				1,53		0,672	0,13171	
 84	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,196	1626,3498	66,36	1127,07	318,76	84,85	13,01	220,91	54,5238	10,68666	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25	100 м2 стяжки	432,9198	22,095				4,33		1,905	0,37338	
 85	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,196	1186,7544	46,32	1118,52	232,6	4,3	9,08	219,23	2,76	0,54096	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=3,97*4*1,2*1,15; ЭММ=7,72*4*1,2*1,25; ЗПм=2,44*4*1,2*1,25; Мат=279,63*4; ТЗТ=0,5*4*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*4*1,2*1,25	100 м2 стяжки	21,9144	14,64				2,87		1,26	0,24696	
 86	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов	0,196	88,9038	1,77	0,18	17,43	17,04	0,35	0,04	9,039	1,77164	
 	(0) МДС38.пр.3.1	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,04		0,015	0,00294	
 87	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,002548		0	41440,6			105,59		
 			т								
 88	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,08	9525,6394	222,045	7858,9	762,05	115,58	17,76	628,71	165,2964	13,22371	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=148,03*1,2*1,25; ЗПм=46*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,22*1,2*1,25	100 м2 покрытия	1444,6944	69				5,52		6,33	0,5064	
 89	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,116	8049,5342	81,795	7481,51	933,75	56,4	9,49	867,86	58,512	6,78739	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=352,34*1,2*1,15; ЭММ=54,53*1,2*1,25; ЗПм=4,06*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,2*1,25	100 м2 покрытия	486,2292	6,09				0,71		0,525	0,0609	
 90	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,12	29,41	0	0	3,53	3,53	0	0	3,77	0,4524	
 	(0) 		100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 90.1	509-9900	Строительный мусор	0,0132			0			0		
 			т								
 91	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,12	1458,5032	16,86	1357,27	175,02	10,12	2,02	162,87	9,1908	1,1029	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	84,3732	0				0		0	0	
 92	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,074	1082,58	241,95	0	80,11	62,21	17,9	0	103,91	7,68934	
 	(0) 		100 м2	840,63	89,78				6,64		7,74	0,57276	
 93	ФЕР09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей 	0,05	1287,408	197,415	36,57	64,37	52,67	9,87	1,83	123,4962	6,17481	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=763,35*1,2*1,15; ЭММ=131,61*1,2*1,25; ЗПм=6,62*1,2*1,25; ТЗТ=89,49*1,2*1,15; ТЗТм=0,49*1,2*1,25	1 т конструкций	1053,423	9,93				0,5		0,735	0,03675	
 93.1	201-9002	Дверь металлическая утепленная в сборе	2			4900			9800		
 			м2								
 94	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,018	26020,7952	1875,435	22824,3	468,37	23,78	33,76	410,84	143,9064	2,59032	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25	100 м2 проемов	1321,0602	229,845				4,14		17,025	0,30645	
 94.1	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1			472,45			472,45		
 			комплект								
 95	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	0,036	170349,4818	710,625	167181,27	6132,58	88,47	25,58	6018,53	277,38	9,98568	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=1780,86*1,2*1,15; ЭММ=473,75*1,2*1,25; ЗПм=12,18*1,2*1,25; ТЗТ=201*1,2*1,15; ТЗТм=1,05*1,2*1,25	100 м2 проемов	2457,5868	18,27				0,66		1,575	0,0567	
 95.1	[203-8084]	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	3,6			-1529,15			-5504,94		
 			м2								
 96	прайс	Блоки дверные ПВХ белые в сборе(усиленный профиль,сендвич)	3,6		0	3652,18			13147,85		
 			м2								
 97	ФЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,035	1092,7	0,87	515,51	38,24	20,17	0,03	18,04	65,94	2,3079	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	576,32	0				0		0	0	
 Бокс № 5	
 98	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,078	1767,24	241,95	0	137,84	118,97	18,87	0	188,54	14,70612	
 	(0) 		100 м2	1525,29	89,78				7		7,74	0,60372	
 99	ФЕРр53-20-04	Заделка оконных проемов	0,013	91366,22	3369,6	82382,02	1187,76	72,99	43,8	1070,97	670	8,71	
 	(0) 		100 м3 кладки	5614,6	526,5				6,84		39	0,507	
 100	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,052	168905,9658	620,685	166486,23	8783,11	93,55	32,28	8657,28	205,8408	10,70372	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=1303,66*1,2*1,15; ЭММ=413,79*1,2*1,25; ЗПм=7,66*1,2*1,25; ТЗТ=149,16*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25	100 м2 проемов	1799,0508	11,49				0,6		0,99	0,05148	
 100.1	[203-8040]	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	5,2			-1577,48			-8202,9		
 			м2								
 101	прайс Сателс	Блоки ПВХ	5,2		0	3372,9			17539,08		
 			м2								
 102	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,02	2516,07	5,99	2156,85	50,32	7,06	0,12	43,14	41,41	0,8282	
 	(0) 		100 м	353,23	0,93				0,02		0,08	0,0016	
 102.1	509-9900	Строительный мусор	0,00448			0			0		
 			т								
 103	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,02	4263,13	21,495	3992,2	85,26	4,99	0,43	79,84	29,2422	0,58484	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4	ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25	100 п. м	249,435	0,69				0,01		0,06	0,0012	
 103.1	101-1689	Доски подоконные ПВХ	2			179,94			359,88		
 			м								
 104	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	0,687	178	0	0	122,29	122,29	0	0	22,82	15,67734	
 	(0) 		100 м2	178	0				0		0	0	
 105	ФЕР46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	0,217	555,66	231,64	0	120,58	70,31	50,27	0	42,86	9,30062	
 	(0) 		100 м2	324,02	85,96				18,65		7,41	1,60797	
 106	ФЕР10-06-031-02	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом	0,094	11695,4728	58,02	10285,66	1099,37	127,07	5,45	966,85	149,04	14,00976	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=979,56*1,2*1,15; ЭММ=38,68*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=108*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1351,7928	0				0		0	0	
 106.1	104-0100	Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 80 мм	9,682			114,27			1106,36		
 			м2								
 107	ФЕРр53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	0,6	34,73	0	10,42	20,84	14,59	0	6,25	2,71	1,626	
 	(0) 		10 м трещин	24,31	0				0		0	0	
 108	ФЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	0,112	2852,0586	116,52	645,57	319,43	234,08	13,05	72,3	239,1264	26,78216	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=1514,47*1,2*1,15; ЭММ=77,68*1,2*1,25; ЗПм=23,42*1,2*1,25; ТЗТ=173,28*1,2*1,15; ТЗТм=2,28*1,2*1,25	100 м2 отделываемой поверхности	2089,9686	35,13				3,93		3,42	0,38304	
 108.1	[101-2513]	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм	11,76			23,52			276,6		
 			м2								
 109	ФЕР10-06-037-03	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом	0,575	6669,7094	38,925	5579,39	3835,08	604,55	22,38	3208,15	115,92	66,654	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=761,88*1,2*1,15; ЭММ=25,95*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=84*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1051,3944	0				0		0	0	
 110	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,875	88,9038	1,77	0,18	77,79	76,08	1,55	0,16	9,039	7,90912	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,16		0,015	0,01313	
 111	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,011375		0	41440,6			471,39		
 			т								
 112	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,347	11261,0676	47,625	9190,68	3907,59	701,9	16,53	3189,17	220,3446	76,45958	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=1465,77*1,2*1,15; ЭММ=31,75*1,2*1,25; ЗПм=17,01*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	2022,7626	25,515				8,85		2,475	0,85882	
 113	ФЕР15-04-027-05	Сплошная шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,528	564,2826	4,395	402,54	297,94	83,08	2,32	212,54	16,5462	8,73639	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	157,3476	0,18				0,1		0,015	0,00792	
 114	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,07	1932,9184	13,545	1604,83	135,3	22,02	0,95	112,34	35,0658	2,45461	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=227,93*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	314,5434	0,18				0,01		0,015	0,00105	
 115	ФЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,458	1833,4102	5,7	1400,89	839,7	195,48	2,61	641,61	47,058	21,55256	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=309,29*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=34,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	426,8202	0,18				0,08		0,015	0,00687	
 116	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков пластиковых	0,172	29892,6604	238,32	28248,7	5141,54	241,77	40,99	4858,78	149,5368	25,72033	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4	ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1405,6404	5,07				0,87		0,375	0,0645	
 116.1	[206-1336]	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	180,6			-24,71			-4462,63		
 			м								
 116.2	[206-1338]	Уголок декоративный (пристенный)	17,2			4,74			81,53		
 			м								
 117	прайс "Еврострой"	Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2)	18,06		0	135,5			2447,13		
 			м2								
 118	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,074	641	45,01	0	47,43	44,1	3,33	0	69,87	5,17038	
 	(0) 		100 м2 покрытия	595,99	16,7				1,24		1,44	0,10656	
 118.1	509-9900	Строительный мусор	0,3848			0			0		
 			т								
 119	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,098	92,9	4,06	0	9,1	8,71	0,4	0	11,39	1,11622	
 	(0) 		100 м2 покрытия	88,84	1,51				0,15		0,13	0,01274	
 119.1	509-9900	Строительный мусор	0,04606			0			0		
 			т								
 120	ФЕР11-01-011-01	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	0,172	286,36	35,392	0	49,25	43,17	6,09	0	31,608	5,43658	
 	(0) МДС38 п.3.3.1	ЗП=313,71*0,8; ЭММ=44,24*0,8; ЗПм=14,73*0,8; Мат=1127,07*0; ТЗТ=39,51*0,8; ТЗТм=1,27*0,8	100 м2 стяжки	250,968	11,784				2,03		1,016	0,17475	
 121	ФЕР11-01-011-02	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,172	37,408	24,704	0	6,43	2,19	4,25	0	1,6	0,2752	
 	(0) МДС36 п.3.3.1	ЗП=3,97*4*0,8; ЭММ=7,72*4*0,8; ЗПм=2,44*4*0,8; Мат=279,63*0; ТЗТ=0,5*4*0,8; ТЗТм=0,21*4*0,8	100 м2 стяжки	12,704	7,808				1,34		0,672	0,11558	
 122	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,172	1626,3498	66,36	1127,07	279,73	74,46	11,41	193,86	54,5238	9,37809	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25	100 м2 стяжки	432,9198	22,095				3,8		1,905	0,32766	
 123	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,172	1186,7544	46,32	1118,52	204,12	3,77	7,97	192,39	2,76	0,47472	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=3,97*4*1,2*1,15; ЭММ=7,72*4*1,2*1,25; ЗПм=2,44*4*1,2*1,25; Мат=279,63*4; ТЗТ=0,5*4*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*4*1,2*1,25	100 м2 стяжки	21,9144	14,64				2,52		1,26	0,21672	
 124	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов	0,172	88,9038	1,77	0,18	15,29	14,96	0,3	0,03	9,039	1,55471	
 	(0) МДС38.пр.3.1	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,03		0,015	0,00258	
 125	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,002236		0	41440,6			92,66		
 			т								
 126	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,074	9525,6394	222,045	7858,9	704,9	106,91	16,43	581,56	165,2964	12,23193	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=148,03*1,2*1,25; ЗПм=46*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,22*1,2*1,25	100 м2 покрытия	1444,6944	69				5,11		6,33	0,46842	
 127	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,098	8049,5342	81,795	7481,51	788,85	47,65	8,02	733,19	58,512	5,73418	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=352,34*1,2*1,15; ЭММ=54,53*1,2*1,25; ЗПм=4,06*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,2*1,25	100 м2 покрытия	486,2292	6,09				0,6		0,525	0,05145	
 128	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,11	29,41	0	0	3,24	3,24	0	0	3,77	0,4147	
 	(0) 		100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 128.1	509-9900	Строительный мусор	0,0121			0			0		
 			т								
 129	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,11	1458,5032	16,86	1357,27	160,44	9,28	1,85	149,3	9,1908	1,01099	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	84,3732	0				0		0	0	
 130	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,074	1082,58	241,95	0	80,11	62,21	17,9	0	103,91	7,68934	
 	(0) 		100 м2	840,63	89,78				6,64		7,74	0,57276	
 131	ФЕР09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей 	0,05	1287,408	197,415	36,57	64,37	52,67	9,87	1,83	123,4962	6,17481	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=763,35*1,2*1,15; ЭММ=131,61*1,2*1,25; ЗПм=6,62*1,2*1,25; ТЗТ=89,49*1,2*1,15; ТЗТм=0,49*1,2*1,25	1 т конструкций	1053,423	9,93				0,5		0,735	0,03675	
 131.1	201-9002	Дверь металлическая утепленная в сборе	2			4900			9800		
 			м2								
 132	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,018	26020,7952	1875,435	22824,3	468,37	23,78	33,76	410,84	143,9064	2,59032	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25	100 м2 проемов	1321,0602	229,845				4,14		17,025	0,30645	
 132.1	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1			472,45			472,45		
 			комплект								
 133	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	0,036	170349,4818	710,625	167181,27	6132,58	88,47	25,58	6018,53	277,38	9,98568	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=1780,86*1,2*1,15; ЭММ=473,75*1,2*1,25; ЗПм=12,18*1,2*1,25; ТЗТ=201*1,2*1,15; ТЗТм=1,05*1,2*1,25	100 м2 проемов	2457,5868	18,27				0,66		1,575	0,0567	
 133.1	[203-8084]	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	3,6			-1529,15			-5504,94		
 			м2								
 134	прайс	Блоки дверные ПВХ белые в сборе(усиленный профиль,сендвич)	3,6		0	3652,18			13147,85		
 			м2								
 135	ФЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,035	1092,7	0,87	515,51	38,24	20,17	0,03	18,04	65,94	2,3079	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	576,32	0				0		0	0	
 Бокс № 6	
 136	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,078	1767,24	241,95	0	137,84	118,97	18,87	0	188,54	14,70612	
 	(0) 		100 м2	1525,29	89,78				7		7,74	0,60372	
 137	ФЕРр53-20-04	Заделка оконных проемов	0,013	91366,22	3369,6	82382,02	1187,76	72,99	43,8	1070,97	670	8,71	
 	(0) 		100 м3 кладки	5614,6	526,5				6,84		39	0,507	
 138	ФЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	0,052	168905,9658	620,685	166486,23	8783,11	93,55	32,28	8657,28	205,8408	10,70372	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=1303,66*1,2*1,15; ЭММ=413,79*1,2*1,25; ЗПм=7,66*1,2*1,25; ТЗТ=149,16*1,2*1,15; ТЗТм=0,66*1,2*1,25	100 м2 проемов	1799,0508	11,49				0,6		0,99	0,05148	
 138.1	[203-8040]	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	5,2			-1577,48			-8202,9		
 			м2								
 139	прайс Сателс	Блоки ПВХ	5,2		0	3372,9			17539,08		
 			м2								
 140	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,02	2516,07	5,99	2156,85	50,32	7,06	0,12	43,14	41,41	0,8282	
 	(0) 		100 м	353,23	0,93				0,02		0,08	0,0016	
 140.1	509-9900	Строительный мусор	0,00448			0			0		
 			т								
 141	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	0,02	4263,13	21,495	3992,2	85,26	4,99	0,43	79,84	29,2422	0,58484	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4	ЗП=180,75*1,2*1,15; ЭММ=14,33*1,2*1,25; ЗПм=0,46*1,2*1,25; ТЗТ=21,19*1,2*1,15; ТЗТм=0,04*1,2*1,25	100 п. м	249,435	0,69				0,01		0,06	0,0012	
 141.1	101-1689	Доски подоконные ПВХ	2			179,94			359,88		
 			м								
 142	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	0,696	178	0	0	123,89	123,89	0	0	22,82	15,88272	
 	(0) 		100 м2	178	0				0		0	0	
 143	ФЕР46-04-006-01	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	0,176	555,66	231,64	0	97,8	57,03	40,77	0	42,86	7,54336	
 	(0) 		100 м2	324,02	85,96				15,13		7,41	1,30416	
 144	ФЕР10-06-031-02	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом	0,094	11695,4728	58,02	10285,66	1099,37	127,07	5,45	966,85	149,04	14,00976	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=979,56*1,2*1,15; ЭММ=38,68*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=108*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	1351,7928	0				0		0	0	
 144.1	104-0100	Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 80 мм	9,682			114,27			1106,36		
 			м2								
 145	ФЕРр53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	0,2	34,73	0	10,42	6,95	4,86	0	2,08	2,71	0,542	
 	(0) 		10 м трещин	24,31	0				0		0	0	
 146	ФЕР15-02-024-03	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	0,082	2852,0586	116,52	645,57	233,87	171,38	9,55	52,94	239,1264	19,60836	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=1514,47*1,2*1,15; ЭММ=77,68*1,2*1,25; ЗПм=23,42*1,2*1,25; ТЗТ=173,28*1,2*1,15; ТЗТм=2,28*1,2*1,25	100 м2 отделываемой поверхности	2089,9686	35,13				2,88		3,42	0,28044	
 146.1	[101-2513]	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм	8,61			23,52			202,51		
 			м2								
 147	ФЕР10-06-037-03	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом	0,614	6669,7094	38,925	5579,39	4095,2	645,56	23,9	3425,75	115,92	71,17488	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=761,88*1,2*1,15; ЭММ=25,95*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=84*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1051,3944	0				0		0	0	
 148	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	0,884	88,9038	1,77	0,18	78,59	76,87	1,56	0,16	9,039	7,99048	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,16		0,015	0,01326	
 149	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,011492		0	41440,6			476,24		
 			т								
 150	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	0,332	11261,0676	47,625	9190,68	3738,67	671,56	15,81	3051,31	220,3446	73,15441	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=1465,77*1,2*1,15; ЭММ=31,75*1,2*1,25; ЗПм=17,01*1,2*1,25; ТЗТ=159,67*1,2*1,15; ТЗТм=1,65*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	2022,7626	25,515				8,47		2,475	0,8217	
 151	ФЕР15-04-027-05	Сплошная шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,552	564,2826	4,395	402,54	311,48	86,86	2,43	222,2	16,5462	9,1335	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=114,02*1,2*1,15; ЭММ=2,93*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=11,99*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	157,3476	0,18				0,1		0,015	0,00828	
 152	ФЕР15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	0,482	1932,9184	13,545	1604,83	931,67	151,61	6,53	773,53	35,0658	16,90172	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=227,93*1,2*1,15; ЭММ=9,03*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=25,41*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	314,5434	0,18				0,09		0,015	0,00723	
 153	ФЕР15-04-025-10	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	0,07	1833,4102	5,7	1400,89	128,34	29,88	0,4	98,06	47,058	3,29406	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=309,29*1,2*1,15; ЭММ=3,8*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=34,1*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	426,8202	0,18				0,01		0,015	0,00105	
 154	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков пластиковых	0,18	29892,6604	238,32	28248,7	5380,68	253,02	42,9	5084,77	149,5368	26,91662	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4	ЗП=1018,58*1,2*1,15; ЭММ=158,88*1,2*1,25; ЗПм=3,38*1,2*1,25; ТЗТ=108,36*1,2*1,15; ТЗТм=0,25*1,2*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1405,6404	5,07				0,91		0,375	0,0675	
 154.1	[206-1336]	Рейка алюминиевая потолочная 100 мм	189			-24,71			-4670,19		
 			м								
 154.2	[206-1338]	Уголок декоративный (пристенный)	18			4,74			85,32		
 			м								
 155	прайс "Еврострой"	Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2)	18,9		0	135,5			2560,95		
 			м2								
 156	ФЕРр57-2-03	Разборка покрытий полов из керамических плиток	0,056	641	45,01	0	35,9	33,38	2,52	0	69,87	3,91272	
 	(0) 		100 м2 покрытия	595,99	16,7				0,94		1,44	0,08064	
 156.1	509-9900	Строительный мусор	0,2912			0			0		
 			т								
 157	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	0,124	92,9	4,06	0	11,52	11,02	0,5	0	11,39	1,41236	
 	(0) 		100 м2 покрытия	88,84	1,51				0,19		0,13	0,01612	
 157.1	509-9900	Строительный мусор	0,05828			0			0		
 			т								
 158	ФЕР11-01-011-01	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	0,18	286,36	35,392	0	51,54	45,17	6,37	0	31,608	5,68944	
 	(0) МДС38 п.3.3.1	ЗП=313,71*0,8; ЭММ=44,24*0,8; ЗПм=14,73*0,8; Мат=1127,07*0; ТЗТ=39,51*0,8; ТЗТм=1,27*0,8	100 м2 стяжки	250,968	11,784				2,12		1,016	0,18288	
 159	ФЕР11-01-011-02	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,18	37,408	24,704	0	6,73	2,29	4,45	0	1,6	0,288	
 	(0) МДС36 п.3.3.1	ЗП=3,97*4*0,8; ЭММ=7,72*4*0,8; ЗПм=2,44*4*0,8; Мат=279,63*0; ТЗТ=0,5*4*0,8; ТЗТм=0,21*4*0,8	100 м2 стяжки	12,704	7,808				1,41		0,672	0,12096	
 160	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,18	1626,3498	66,36	1127,07	292,74	77,93	11,94	202,87	54,5238	9,81428	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=313,71*1,2*1,15; ЭММ=44,24*1,2*1,25; ЗПм=14,73*1,2*1,25; ТЗТ=39,51*1,2*1,15; ТЗТм=1,27*1,2*1,25	100 м2 стяжки	432,9198	22,095				3,98		1,905	0,3429	
 161	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	0,18	1186,7544	46,32	1118,52	213,62	3,94	8,34	201,33	2,76	0,4968	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=3,97*4*1,2*1,15; ЭММ=7,72*4*1,2*1,25; ЗПм=2,44*4*1,2*1,25; Мат=279,63*4; ТЗТ=0,5*4*1,2*1,15; ТЗТм=0,21*4*1,2*1,25	100 м2 стяжки	21,9144	14,64				2,64		1,26	0,2268	
 162	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов	0,18	88,9038	1,77	0,18	16	15,65	0,32	0,03	9,039	1,62702	
 	(0) МДС38.пр.3.1	ЗП=63,01*1,2*1,15; ЭММ=1,18*1,2*1,25; ЗПм=0,12*1,2*1,25; ТЗТ=6,55*1,2*1,15; ТЗТм=0,01*1,2*1,25	100 м2 покрытия	86,9538	0,18				0,03		0,015	0,0027	
 163	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,00234		0	41440,6			96,97		
 			т								
 164	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,056	9525,6394	222,045	7858,9	533,44	80,9	12,43	440,1	165,2964	9,2566	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=1046,88*1,2*1,15; ЭММ=148,03*1,2*1,25; ЗПм=46*1,2*1,25; ТЗТ=119,78*1,2*1,15; ТЗТм=4,22*1,2*1,25	100 м2 покрытия	1444,6944	69				3,86		6,33	0,35448	
 165	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	0,124	8049,5342	81,795	7481,51	998,14	60,29	10,14	927,71	58,512	7,25549	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=352,34*1,2*1,15; ЭММ=54,53*1,2*1,25; ЗПм=4,06*1,2*1,25; ТЗТ=42,4*1,2*1,15; ТЗТм=0,35*1,2*1,25	100 м2 покрытия	486,2292	6,09				0,76		0,525	0,0651	
 166	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,105	29,41	0	0	3,09	3,09	0	0	3,77	0,39585	
 	(0) 		100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 166.1	509-9900	Строительный мусор	0,01155			0			0		
 			т								
 167	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,105	1458,5032	16,86	1357,27	153,14	8,86	1,77	142,51	9,1908	0,96503	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=61,14*1,2*1,15; ЭММ=11,24*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=6,66*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м плинтуса	84,3732	0				0		0	0	
 168	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	0,074	1082,58	241,95	0	80,11	62,21	17,9	0	103,91	7,68934	
 	(0) 		100 м2	840,63	89,78				6,64		7,74	0,57276	
 169	ФЕР09-06-001-01	Монтаж конструкций дверей 	0,05	1287,408	197,415	36,57	64,37	52,67	9,87	1,83	123,4962	6,17481	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=763,35*1,2*1,15; ЭММ=131,61*1,2*1,25; ЗПм=6,62*1,2*1,25; ТЗТ=89,49*1,2*1,15; ТЗТм=0,49*1,2*1,25	1 т конструкций	1053,423	9,93				0,5		0,735	0,03675	
 169.1	201-9002	Дверь металлическая утепленная в сборе	2			4900			9800		
 			м2								
 170	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,018	26020,7952	1875,435	22824,3	468,37	23,78	33,76	410,84	143,9064	2,59032	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=957,29*1,2*1,15; ЭММ=1250,29*1,2*1,25; ЗПм=153,23*1,2*1,25; ТЗТ=104,28*1,2*1,15; ТЗТм=11,35*1,2*1,25	100 м2 проемов	1321,0602	229,845				4,14		17,025	0,30645	
 170.1	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1			472,45			472,45		
 			комплект								
 171	ФЕР10-01-047-01	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	0,036	170349,4818	710,625	167181,27	6132,58	88,47	25,58	6018,53	277,38	9,98568	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=1780,86*1,2*1,15; ЭММ=473,75*1,2*1,25; ЗПм=12,18*1,2*1,25; ТЗТ=201*1,2*1,15; ТЗТм=1,05*1,2*1,25	100 м2 проемов	2457,5868	18,27				0,66		1,575	0,0567	
 171.1	[203-8084]	Блоки дверные наружные или тамбурные с заполнением стеклопакетами (ГОСТ 30970-2002)	3,6			-1529,15			-5504,94		
 			м2								
 172	прайс	Блоки дверные ПВХ белые в сборе(усиленный профиль,сендвич)	3,6		0	3652,18			13147,85		
 			м2								
 173	ФЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	0,035	1092,7	0,87	515,51	38,24	20,17	0,03	18,04	65,94	2,3079	
 	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	576,32	0				0		0	0	
 Электромонтажные работы	
 174	ФЕРр67-4-01	Демонтаж выключателей, розеток	0,15	45,55	0	0	6,83	6,83	0	0	5,84	0,876	
 	(0) 		100 шт.	45,55	0				0		0	0	
 175	ФЕРр67-4-03	Демонтаж светильников с лампами накаливания	0,25	50,24	0,94	0	12,56	12,33	0,24	0	6,32	1,58	
 	(0) 		100 шт.	49,3	0,35				0,09		0,03	0,0075	
 176	ФЕРр67-1-01	Демонтаж скрытой электропроводки	1,1	19,81	0	0	21,79	21,79	0	0	2,54	2,794	
 	(0) 		100 м	19,81	0				0		0	0	
 176.1	509-9900	Строительный мусор	0,0044			0			0		
 			т								
 177	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый( тамбур)	0,05	3963,248	1631,3376	1491,008	198,16	42,05	81,57	74,55	84,768	4,2384	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=875,94*0,8*1,2; ЭММ=1699,31*0,8*1,2; ЗПм=510,24*0,8*1,2; Мат=1863,76*0,8; ТЗТ=88,3*0,8*1,2; ТЗТм=43,76*0,8*1,2	100 шт.	840,9024	489,8304				24,49		42,0096	2,10048	
 178	509-1689	Лампа энергосберегающая 	5		0	115,76			578,8		
 			шт.								
 179	509-1383	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	5		0	238,62			1193,1		
 			шт.								
 180	ФЕРм08-03-594-16	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	0,2	2735,848	1542,5952	59,992	547,17	226,65	308,52	12	114,24	22,848	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=1180,48*0,8*1,2; ЭММ=1606,87*0,8*1,2; ЗПм=505,73*0,8*1,2; Мат=74,99*0,8; ТЗТ=119*0,8*1,2; ТЗТм=43,41*0,8*1,2	100 шт.	1133,2608	485,5008				97,1		41,6736	8,33472	
 181	509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	20		0	1022,95			20459		
 			шт.								
 182	509-0689	Лампы люминесцентные ЛБ-65	40		0	35,5			1420		
 			шт.								
 183	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	0,15	344,92	9,2928	28,984	51,74	46	1,39	4,35	30,912	4,6368	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=319,42*0,8*1,2; ЭММ=9,68*0,8*1,2; ЗПм=0,54*0,8*1,2; Мат=36,23*0,8; ТЗТ=32,2*0,8*1,2; ТЗТм=0,04*0,8*1,2	100 шт.	306,6432	0,5184				0,08		0,0384	0,00576	
 184	509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	15		0	31,03			465,45		
 			шт.								
 185	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	0,1	443,5648	9,2928	71,44	44,36	36,28	0,93	7,14	36,576	3,6576	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=377,95*0,8*1,2; ЭММ=9,68*0,8*1,2; ЗПм=0,54*0,8*1,2; Мат=89,3*0,8; ТЗТ=38,1*0,8*1,2; ТЗТм=0,04*0,8*1,2	100 шт.	362,832	0,5184				0,05		0,0384	0,00384	
 186	503-0475	Розетка скрытой проводки с заземлением	10		0	48,5			485		
 			шт.								
 187	ФЕРм08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1,1	1436,4432	56,208	1165,464	1580,09	236,25	61,83	1282,01	22,848	25,1328	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=223,72*0,8*1,2; ЭММ=58,55*0,8*1,2; ЗПм=1,49*0,8*1,2; Мат=1456,83*0,8; ТЗТ=23,8*0,8*1,2; ТЗТм=0,11*0,8*1,2	100 м	214,7712	1,4304				1,57		0,1056	0,11616	
 188		Труба ПВХ гофр.с зонд.d20мм 12001метр6.20	110		0	5,25			577,5		
 			м								
 189	ФЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	1,1	230,256	4,6464	164,784	253,28	66,91	5,11	181,26	6,4704	7,11744	
 	(0) МДС35.пр.1.т.2.1	ЗП=63,36*0,8*1,2; ЭММ=4,84*0,8*1,2; ЗПм=0,27*0,8*1,2; Мат=205,98*0,8; ТЗТ=6,74*0,8*1,2; ТЗТм=0,02*0,8*1,2	100 м	60,8256	0,2592				0,29		0,0192	0,02112	
 190		Провод ПУНП 3* 2 ,5 	20		0	21,9			438		
 			м								
 191		Провод ПУНП 3*1,5 	90		0	13,5			1215		
 			м								
 192		Коробка распределительная	5		0	13,87			69,35		
 			шт								
 193	ФЕРр69-2-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,2	57,11	10,28	0	11,42	9,37	2,06	0	5,49	1,098	
 	(0) 		100 отверстий	46,83	0				0		0	0	
 193.1	509-9900	Строительный мусор	0,0012			0			0		
 			т								
 Сантехнические работы	
 194	ФЕРр65-1-01	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	1,3	328,71	7,09	33,6	427,32	374,43	9,22	43,68	34,66	45,058	
 	(0) 		100 м трубопровода	288,02	1,16				1,51		0,1	0,13	
 194.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,286			0			0		
 			т								
 195	ФЕРр65-2-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	0,8	587,05	5	0	469,64	465,64	4	0	68,8	55,04	
 	(0) 		100 м трубопровода с фасонными частями	582,05	1,86				1,49		0,16	0,128	
 195.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,472			0			0		
 			т								
 196	ФЕРр65-2-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	0,46	731,64	10	0	336,55	331,95	4,6	0	85,3	39,238	
 	(0) 		100 м трубопровода с фасонными частями	721,64	3,71				1,71		0,32	0,1472	
 196.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,6164			0			0		
 			т								
 197	ФЕРр65-4-01	Демонтаж умывальников и раковин	0,03	445,72	8,13	0	13,37	13,13	0,24	0	51,3	1,539	
 	(0) 		100 приборов	437,59	3,02				0,09		0,26	0,0078	
 197.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0546			0			0		
 			т								
 198	ФЕРр65-4-02	Демонтаж унитазов и писсуаров	0,03	553,63	9,07	0	16,61	16,34	0,27	0	63,84	1,9152	
 	(0) 		100 приборов	544,56	3,36				0,1		0,29	0,0087	
 198.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,0795			0			0		
 			т								
 199	ФЕРр65-4-04	Демонтаж ванн	0,03	2581,5	82,21	0	77,44	74,98	2,47	0	293	8,79	
 	(0) 		100 приборов	2499,29	30,51				0,92		2,63	0,0789	
 199.1	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,342			0			0		
 			т								
 200	ФЕРр69-2-01	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	0,42	57,11	10,28	0	23,99	19,67	4,32	0	5,49	2,3058	
 	(0) 		100 отверстий	46,83	0				0		0	0	
 200.1	509-9900	Строительный мусор	0,00252			0			0		
 			т								
 201	ФЕРр69-2-03	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	0,42	196,89	35,43	0	82,69	67,81	14,88	0	18,93	7,9506	
 	(0) 	ЗП=53,82*3; ЭММ=11,81*3; ЗПм=0*3; Мат=0*3; ТЗТ=6,31*3; ТЗТм=0*3	100 отверстий	161,46	0				0		0	0	
 201.1	509-9900	Строительный мусор	0,00126			0			0		
 			т								
 202	ФЕР16-04-002-04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм(стояк)	0,4	4271,6688	925,905	1122,57	1708,67	889,28	370,36	449,03	224,112	89,6448	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=1611,01*1,2*1,15; ЭММ=617,27*1,2*1,25; ЗПм=79,65*1,2*1,25; ТЗТ=162,4*1,2*1,15; ТЗТм=5,9*1,2*1,25	100 м трубопровода	2223,1938	119,475				47,79		8,85	3,54	
 202.1	[507-0590]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм	3,748			-110,72			-414,98		
 			10 м								
 203	прайс	РРRC Труба PN-25(арм)  40х6.7VESBO	18,74		0	204			3822,96		
 			м								
 204	прайс	РРRC Труба PN-20  40х6.7VESBO	18,74		0	136			2548,64		
 			м								
 205	прайс	Муфта 40	10		0	15,2			152		
 			шт								
 206	прайс	Муфта 40х20	8		0	12,7			101,6		
 			шт								
 207	прайс	Угол 40х90	24		0	21,2			508,8		
 			шт								
 208	прайс	Крепления 40	30		0	20,4			612		
 			шт								
 209	прайс	Муфта 40х1 1/4"внVESBO+бочонок	8		0	380			3040		
 			шт								
 210	ФЕР16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	1,64	5151,6234	2043,285	504,03	8448,66	4271,07	3350,99	826,61	262,5312	430,55117	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=1887,18*1,2*1,15; ЭММ=1362,19*1,2*1,25; ЗПм=181,17*1,2*1,25; ТЗТ=190,24*1,2*1,15; ТЗТм=13,42*1,2*1,25	100 м трубопровода	2604,3084	271,755				445,68		20,13	33,0132	
 210.1	[507-0622]	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	14,7436			-48,32			-712,41		
 			10 м								
 211	прайс	РРRC Труба PN-25(арм)  20х3.4VESBO	85		0	60			5100		
 			м								
 212	прайс	РРRC Труба PN-10  20х2.3VESBO	62,43		0	26			1623,18		
 			м								
 213	прайс	Муфта 20	40		0	3,9			156		
 			шт								
 214	прайс	РРRC Скоба 20 (перекрещивание)VESBO	18		0	16,9			304,2		
 			шт								
 215	прайс	Тройник20х20х20	24		0	8,5			204		
 			шт								
 216	прайс	Угол 20х90	60		0	6			360		
 			шт								
 217	прайс	Крепления20	182		0	15,2			2766,4		
 			шт								
 218	прайс	Кран шаровой 1/2"г-ш     арт.093ITAP	57		0	118,6			6760,2		
 			шт								
 219	прайс	РРRC Муфта 20х1/2"нар.VESBO	57		0	55,08			3139,56		
 			шт								
 220	ФЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	0,82	4880,2638	17,355	3983,49	4001,82	721,12	14,23	3266,46	88,6512	72,69398	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС36 п.3.5	ЗП=637,26*1,2*1,15; ЭММ=11,57*1,2*1,25; ЗПм=0,27*1,2*1,25; ТЗТ=64,24*1,2*1,15; ТЗТм=0,02*1,2*1,25	100 м трубопровода	879,4188	0,405				0,33		0,03	0,0246	
 221	прайс	Крепления 50	82		0	21,2			1738,4		
 			шт								
 222	ФЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	0,46	8047,4216	37,305	7166,84	3701,81	387,91	17,16	3296,75	85,008	39,10368	
 	(0) МДС38.пр.3.1; МДС38 п.3.4	ЗП=611,07*1,2*1,15; ЭММ=24,87*1,2*1,25; ЗПм=0,81*1,2*1,25; ТЗТ=61,6*1,2*1,15; ТЗТм=0,06*1,2*1,25	100 м трубопровода	843,2766	1,215				0,56		0,09	0,0414	
 223	прайс	Хомут с креплением 4"EMMETI80,00	46		0	67,7			3114,2		
 			шт								
 224	ФЕР16-07-003-05	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	8	131,5112	7,41	63,05	1052,09	488,41	59,28	504,4	6,1548	49,2384	
 	(0) МДС36.пр.3.2; МДС35.п.4.7	ЗП=44,24*1,2*1,15; ЭММ=4,94*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=4,46*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	1 врезка	61,0512	0				0		0	0	
 224.1	[302-1138]	Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм	8			-35,7			-285,6		
 			шт.								
 225	прайс	Кран-американка 1"     арт.098ITAP	8		0	377			3016		
 			шт								
 226	ФЕР17-01-001-14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	1,2	1700,2076	35,445	1377,35	2040,25	344,9	42,53	1652,82	29,877	35,8524	
 	(0) МДС36 п.3.5	ЗП=208,27*1,2*1,15; ЭММ=23,63*1,2*1,25; ЗПм=1,51*1,2*1,25; ТЗТ=21,65*1,2*1,15; ТЗТм=0,13*1,2*1,25	10 компл.	287,4126	2,265				2,72		0,195	0,234	
 226.1	[301-0825]	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	12			-130			-1560		
 			комплект								
 227	прайс	Умывальник "ВЕСТ" 2-ой вел. 1-отв. с пьедесталом шт1340.00	12		0	1136			13632		
 			шт								
 228	прайс	Смеситель для умывальника	12		0	600,3			7203,6		
 			шт								
 229	прайс	Сифон с гофрой(пластик)душ.каб.,умывальники	19		0	194,56			3696,64		
 			шт								
 230	ФЕР17-01-003-01	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	0,7	3813,4904	66,585	3423,53	2669,44	226,36	46,61	2396,47	34,0032	23,80224	
 	(0) 	ЗП=234,33*1,2*1,15; ЭММ=44,39*1,2*1,25; ЗПм=3,71*1,2*1,25; ТЗТ=24,64*1,2*1,15; ТЗТм=0,32*1,2*1,25	10 компл.	323,3754	5,565				3,9		0,48	0,336	
 230.1	[301-1521]	Унитаз-компакт "Комфорт"	7			-318			-2226		
 			комплект								
 231	прайс	Унитаз компакт Комфорт (киров)шт2600.00	7		0	2204			15428		
 			шт								
 232	прайс	Гофра  д/унитаза армированная шт105.00	7		0	89			623		
 			шт								
 233	ФЕР17-01-001-16	Установка биде	0,6	6548,1138	49,83	6096,69	3928,87	240,96	29,9	3658,01	41,745	25,047	
 	(0) МДС35.пр.1.т.1.2; МДС35.п.4.7	ЗП=291,01*1,2*1,15; ЭММ=33,22*1,2*1,25; ЗПм=1,51*1,2*1,25; ТЗТ=30,25*1,2*1,15; ТЗТм=0,13*1,2*1,25	10 компл.	401,5938	2,265				1,36		0,195	0,117	
 234	ФЕР17-01-001-21	Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами	0,7	80127,5396	100,2	79381,61	56089,28	452,01	70,14	55567,13	67,1232	46,98624	
 	(0) 	ЗП=467,92*1,2*1,15; ЭММ=66,8*1,2*1,25; ЗПм=7,7*1,2*1,25; ТЗТ=48,64*1,2*1,15; ТЗТм=0,6*1,2*1,25	10 компл.	645,7296	11,55				8,09		0,9	0,63	
 234.1	[301-1533]	Кабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном	7			-7930			-55510		
 			комплект								
 235	прайс	Душевая кабина F912 90*90*220  	7		0	14594			102158		
 			шт								
 236	ФЕРр65-6-10	Смена гибких подводок	0,32	2526,19	5,92	2045	808,38	152,09	1,89	654,4	52,4	16,768	
 	(0) 		100 приборов	475,27	0,58				0,19		0,05	0,016	
 237	ФЕР46-03-017-06	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	0,15	1813,53	35,26	1286,4	272,03	73,78	5,29	192,96	60,8	9,12	
 	(0) 		1 м3 заделки	491,87	0				0		0	0	
 238	ФЕР310-3023-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 23 км	26	15,97	15,97	0	415,22	0	415,22	0	0	0	
 	(0) 		1 т	0	0				0		0	0	
 239	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	26	32,93	28,78	0	856,18	107,9	748,28	0	0,5777	15,0202	
 	(0) 		1 т	4,15	0				0		0	0	
 ИТОГО:	115329,21	27489,88	7443,66	80395,86	3015,6995	
 			949,98		76,17764	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	27489,88	1	27490	
 Машины и механизмы	7443,66	1	7444	
 Материалы	80395,86	1	80396	
 Итого		115330	
 <Нет вида работ> (6, 12, 20, 29, 38, 44, 52, 61, 73, 79, 87, 96, 101, 111, 117, 125, 134, 139, 149, 155, 163, 172, 178, 179, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 191, 192, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 223, 225, 227, 228, 229, 231, 232, 235)	
 Накладные расходы	(0+0)*0	0	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0	0	0	
 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. ремонт (194, 195, 196, 197, 198, 199)	
 Накладные расходы	(1276,47+5,82)*0,74	0,74	949	
 Сметная прибыль	(1276,47+5,82)*0,5	0,5	641	
 Внутренние санитарно-технические работы:  смена труб при ремонте. ремонт (236)	
 Накладные расходы	(152,09+0,19)*1,03	1,03	157	
 Сметная прибыль	(152,09+0,19)*0,6	0,6	91	
 Деревянные конструкции. ремонт (4, 27, 28, 36, 59, 60, 68, 71, 94, 95, 100, 103, 106, 109, 132, 133, 138, 141, 144, 147, 170, 171)	
 Накладные расходы	(4894,67+25,22)*1,06	1,06	5215	
 Сметная прибыль	(4894,67+25,22)*0,54	0,54	2657	
 Крыши, кровли при ремонте. ремонт (102, 140)	
 Накладные расходы	(14,12+0,04)*0,83	0,83	12	
 Сметная прибыль	(14,12+0,04)*0,65	0,65	9	
 Малярные работы при ремонте. ремонт (32, 64, 97, 135, 173)	
 Накладные расходы	(100,85+0)*0,8	0,8	81	
 Сметная прибыль	(100,85+0)*0,5	0,5	50	
 Отделочные работы. ремонт (3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 86, 108, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 124, 146, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 162)	
 Накладные расходы	(7883,78+68,07)*0,95	0,95	7554	
 Сметная прибыль	(7883,78+68,07)*0,47	0,47	3737	
 Полы. ремонт (15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 91, 120, 121, 122, 123, 126, 127, 129, 158, 159, 160, 161, 164, 165, 167)	
 Накладные расходы	(1511,86+80,79)*1,11	1,11	1768	
 Сметная прибыль	(1511,86+80,79)*0,64	0,64	1019	
 Полы при ремонте. ремонт (13, 14, 23, 45, 46, 55, 80, 81, 90, 118, 119, 128, 156, 157, 166)	
 Накладные расходы	(286,1+7,04)*0,8	0,8	235	
 Сметная прибыль	(286,1+7,04)*0,68	0,68	199	
 Прочие ремонтно-строительные работы. ремонт (193, 200, 201)	
 Накладные расходы	(96,85+0)*0,78	0,78	76	
 Сметная прибыль	(96,85+0)*0,5	0,5	48	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (2, 25, 30, 34, 57, 62, 66, 67, 92, 98, 104, 105, 130, 136, 142, 143, 168, 237)	
 Накладные расходы	(1514,94+93,32)*0,99	0,99	1592	
 Сметная прибыль	(1514,94+93,32)*0,6	0,6	965	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). ремонт (202, 210, 220, 222, 224, 226, 230, 233, 234)	
 Накладные расходы	(8022,02+510,43)*1,15	1,15	9812	
 Сметная прибыль	(8022,02+510,43)*0,71	0,71	6058	
 Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте. ремонт (1, 33, 65)	
 Накладные расходы	(456,09+16,05)*0,77	0,77	364	
 Сметная прибыль	(456,09+16,05)*0,5	0,5	236	
 Стены при ремонте. ремонт (31, 63, 69, 99, 107, 137, 145)	
 Накладные расходы	(213,7+16,84)*0,86	0,86	198	
 Сметная прибыль	(213,7+16,84)*0,7	0,7	161	
 Строительные металлические конструкции. ремонт (26, 58, 93, 131, 169)	
 Накладные расходы	(263,35+2,5)*0,81	0,81	215	
 Сметная прибыль	(263,35+2,5)*0,72	0,72	191	
 Электромонтажные работы при ремонте. ремонт (174, 175, 176)	
 Накладные расходы	(40,95+0,09)*0,85	0,85	35	
 Сметная прибыль	(40,95+0,09)*0,65	0,65	27	
 Электромонтажные работы: на других объектах. ремонт (177, 180, 183, 185, 187, 189)	
 Накладные расходы	(654,14+123,58)*0,95	0,95	739	
 Сметная прибыль	(654,14+123,58)*0,65	0,65	506	
 Погрузка-разгрузка. ремонт (239)	
 Накладные расходы	(107,9+0)*0,9	0,9	97	
 Сметная прибыль	(107,9+0)*0,51	0,51	55	
 Перевозка. ремонт (238)	
 Накладные расходы	(0+0)*0,9	0,9	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,51	0,51	0	
 Итого Накладные расходы	29099	1	29099	
 Итого Сметная прибыль	16650	1	16650	
 Итого		161079	
 Индекс СМР	161079*(4,99-1)	4,99	642705	
 Итого		803784	
 Итого по неучтенным материалам		381444	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		1185228	
 Временные здания и сооружения	1185228*0	0	0	
 Итого		1185228	
 Зимнее удорожание	1185228*0	0	0	
 Итого		1185228	
 Непредвиденные расходы	1185228*0,02	2%	23705	
 Итого		1208933	
 НДС	1208933*0,18	18%	217608	
 Итого		1426541	

	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,012233	41440,6		507					
 			т								
 2	прайс "Еврострой"	Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2)	19,425	135,5		2632					
 			м2								
 3	509-9900	Строительный мусор	0,42	0		0					
 			т								
 4	509-9900	Строительный мусор	0,05	0		0					
 			т								
 5	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,002405	41440,6		100					
 			т								
 6	509-9900	Строительный мусор	0,01	0		0					
 			т								
 7	201-9002	Дверь металлическая утепленная в сборе с замком	2	4900		9800					
 			м2								
 8	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1	472,45		472					
 			комплект								
 9	прайс	Блоки дверные ПВХ белые в сборе(усиленный профиль,сендвич)	3,6	3652,18		13148					
 			м2								
 10	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,012272	41440,6		509					
 			т								
 11	прайс "Еврострой"	Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2)	19,74	135,5		2675					
 			м2								
 12	509-9900	Строительный мусор	0,42	0		0					
 			т								
 13	509-9900	Строительный мусор	0,05	0		0					
 			т								
 14	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,002444	41440,6		101					
 			т								
 15	509-9900	Строительный мусор	0,01	0		0					
 			т								
 16	201-9002	Дверь металлическая утепленная в сборе с замком	2	4900		9800					
 			м2								
 17	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1	472,45		472					
 			комплект								
 18	прайс	Блоки дверные ПВХ белые в сборе(усиленный профиль,сендвич)	3,6	3652,18		13148					
 			м2								
 19	104-0100	Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 80 мм	13,49	114,27		1542					
 			м2								
 20	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,012467	41440,6		517					
 			т								
 21	прайс "Еврострой"	Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2)	20,58	135,5		2789					
 			м2								
 22	509-9900	Строительный мусор	0,42	0		0					
 			т								
 23	509-9900	Строительный мусор	0,05	0		0					
 			т								
 24	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,002548	41440,6		106					
 			т								
 25	509-9900	Строительный мусор	0,01	0		0					
 			т								
 26	201-9002	Дверь металлическая утепленная в сборе	2	4900		9800					
 			м2								
 27	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1	472,45		472					
 			комплект								
 28	прайс	Блоки дверные ПВХ белые в сборе(усиленный профиль,сендвич)	3,6	3652,18		13148					
 			м2								
 29	прайс Сателс	Блоки ПВХ	5,2	3372,9		17539					
 			м2								
 30	509-9900	Строительный мусор	0	0		0					
 			т								
 31	101-1689	Доски подоконные ПВХ	2	179,94		360					
 			м								
 32	104-0100	Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 80 мм	9,68	114,27		1106					
 			м2								
 33	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,011375	41440,6		471					
 			т								
 34	прайс "Еврострой"	Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2)	18,06	135,5		2447					
 			м2								
 35	509-9900	Строительный мусор	0,38	0		0					
 			т								
 36	509-9900	Строительный мусор	0,05	0		0					
 			т								
 37	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,002236	41440,6		93					
 			т								
 38	509-9900	Строительный мусор	0,01	0		0					
 			т								
 39	201-9002	Дверь металлическая утепленная в сборе	2	4900		9800					
 			м2								
 40	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1	472,45		472					
 			комплект								
 41	прайс	Блоки дверные ПВХ белые в сборе(усиленный профиль,сендвич)	3,6	3652,18		13148					
 			м2								
 42	прайс Сателс	Блоки ПВХ	5,2	3372,9		17539					
 			м2								
 43	509-9900	Строительный мусор	0	0		0					
 			т								
 44	101-1689	Доски подоконные ПВХ	2	179,94		360					
 			м								
 45	104-0100	Плиты минераловатные "Лайт-Баттс" ROCKWOOL, толщина 80 мм	9,68	114,27		1106					
 			м2								
 46	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,011492	41440,6		476					
 			т								
 47	прайс "Еврострой"	Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2)	18,9	135,5		2561					
 			м2								
 48	509-9900	Строительный мусор	0,29	0		0					
 			т								
 49	509-9900	Строительный мусор	0,06	0		0					
 			т								
 50	прайс	 Грунтовка универс.прон.Primer N-m 	0,00234	41440,6		97					
 			т								
 51	509-9900	Строительный мусор	0,01	0		0					
 			т								
 52	201-9002	Дверь металлическая утепленная в сборе	2	4900		9800					
 			м2								
 53	101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	1	472,45		472					
 			комплект								
 54	прайс	Блоки дверные ПВХ белые в сборе(усиленный профиль,сендвич)	3,6	3652,18		13148					
 			м2								
 55	509-9900	Строительный мусор	0	0		0					
 			т								
 56	509-1689	Лампа энергосберегающая 	5	115,76		579					
 			шт.								
 57	509-1383	Светильник НПБ 1101 белый/круг 100Вт IP44 ИЭК	5	238,62		1193					
 			шт.								
 58	509-0768	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4	20	1022,95		20459					
 			шт.								
 59	509-0689	Лампы люминесцентные ЛБ-65	40	35,5		1420					
 			шт.								
 60	509-1201	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	15	31,03		465					
 			шт.								
 61	503-0475	Розетка скрытой проводки с заземлением	10	48,5		485					
 			шт.								
 62		Труба ПВХ гофр.с зонд.d20мм 12001метр6.20	110	5,25		578					
 			м								
 63		Провод ПУНП 3* 2 ,5 	20	21,9		438					
 			м								
 64		Провод ПУНП 3*1,5 	90	13,5		1215					
 			м								
 65		Коробка распределительная	5	13,87		69					
 			шт								
 66	509-9900	Строительный мусор	0	0		0					
 			т								
 67	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,29	0		0					
 			т								
 68	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,47	0		0					
 			т								
 69	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,62	0		0					
 			т								
 70	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,05	0		0					
 			т								
 71	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,08	0		0					
 			т								
 72	509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	0,34	0		0					
 			т								
 73	509-9900	Строительный мусор	0	0		0					
 			т								
 74	509-9900	Строительный мусор	0	0		0					
 			т								
 75	прайс	РРRC Труба PN-25(арм)  40х6.7VESBO	18,74	204		3823					
 			м								
 76	прайс	РРRC Труба PN-20  40х6.7VESBO	18,74	136		2549					
 			м								
 77	прайс	Муфта 40	10	15,2		152					
 			шт								
 78	прайс	Муфта 40х20	8	12,7		102					
 			шт								
 79	прайс	Угол 40х90	24	21,2		509					
 			шт								
 80	прайс	Крепления 40	30	20,4		612					
 			шт								
 81	прайс	Муфта 40х1 1/4"внVESBO+бочонок	8	380		3040					
 			шт								
 82	прайс	РРRC Труба PN-25(арм)  20х3.4VESBO	85	60		5100					
 			м								
 83	прайс	РРRC Труба PN-10  20х2.3VESBO	62,43	26		1623					
 			м								
 84	прайс	Муфта 20	40	3,9		156					
 			шт								
 85	прайс	РРRC Скоба 20 (перекрещивание)VESBO	18	16,9		304					
 			шт								
 86	прайс	Тройник20х20х20	24	8,5		204					
 			шт								
 87	прайс	Угол 20х90	60	6		360					
 			шт								
 88	прайс	Крепления20	182	15,2		2766					
 			шт								
 89	прайс	Кран шаровой 1/2"г-ш     арт.093ITAP	57	118,6		6760					
 			шт								
 90	прайс	РРRC Муфта 20х1/2"нар.VESBO	57	55,08		3140					
 			шт								
 91	прайс	Крепления 50	82	21,2		1738					
 			шт								
 92	прайс	Хомут с креплением 4"EMMETI80,00	46	67,7		3114					
 			шт								
 93	прайс	Кран-американка 1"     арт.098ITAP	8	377		3016					
 			шт								
 94	прайс	Умывальник "ВЕСТ" 2-ой вел. 1-отв. с пьедесталом шт1340.00	12	1136		13632					
 			шт								
 95	прайс	Смеситель для умывальника	12	600,3		7204					
 			шт								
 96	прайс	Сифон с гофрой(пластик)душ.каб.,умывальники	19	194,56		3697					
 			шт								
 97	прайс	Унитаз компакт Комфорт (киров)шт2600.00	7	2204		15428					
 			шт								
 98	прайс	Гофра  д/унитаза армированная шт105.00	7	89		623					
 			шт								
 99	прайс	Душевая кабина F912 90*90*220  	7	14594		102158					
 			шт								
 ИТОГО:	381444		
 	
 СОСТАВИЛ		Цветкова Н,В.	
 ПРОВЕРИЛ			

 СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:	
 _____________________________________________		____________________________________________	
 Дефектная ведомость на капитальный ремонт 9 корпуса (инфекционные боксы №1,2,3,5,6 ) МУЗ"1-я Городская клиническая больница"	
 Позиция	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Техническое состояние и методы реставрации	
 1	2	3	4	5	
 	БОКС№1				
 		ФЕРр63-7-05	100 м2 поверхности облицовки	0,26	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	
 					0,26	
 		ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,94	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	
 					0,941	
 		ФЕР15-02-024-03	100 м2 отделываемой поверхности	0,08	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	
 					0,082	
 		ФЕР10-06-037-03	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,86	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом	
 					0,859	
 		ФЕР15-04-006-03	100 м2 покрытия	0,94	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	
 					0,941	
 		ФЕР15-01-019-05	100 м2 поверхности облицовки	0,37	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	
 					0,374	
 		ФЕР15-04-027-05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,57	Сплошная шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	
 					0,567	
 		ФЕР15-04-005-05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	
 					0,085	
 		ФЕР15-04-025-10	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	
 					0,482	
 		ФЕР15-01-047-16	100 м2 поверхности облицовки	0,19	Устройство потолков пластиковых	
 					0,185	
 		ФЕРр57-2-03	100 м2 покрытия	0,08	Разборка покрытий полов из керамических плиток	
 					0,08	
 		ФЕРр57-2-01	100 м2 покрытия	0,11	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	
 					0,105	
 		ФЕР11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,19	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	
 					0,185	
 		ФЕР11-01-011-02	100 м2 стяжки	0,19	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	
 					0,185	
 		ФЕР11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,19	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	
 					0,185	
 		ФЕР11-01-011-02	100 м2 стяжки	0,19	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	
 					0,185	
 		ФЕР15-04-006-03	100 м2 покрытия	0,19	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов	
 					0,185	
 		ФЕР11-01-027-06	100 м2 покрытия	0,08	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	
 					0,08	
 		ФЕР11-01-036-01	100 м2 покрытия	0,11	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	
 					0,105	
 		ФЕРр57-3-01	100 м плинтуса	0,12	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	
 					0,115	
 		ФЕР11-01-040-03	100 м плинтуса	0,12	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	
 					0,115	
 		ФЕР46-04-012-03	100 м2	0,07	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	
 					0,074	
 		ФЕР09-06-001-01	1 т конструкций	0,05	Монтаж конструкций дверей 	
 					0,05	
 		ФЕР10-01-039-01	100 м2 проемов	0,02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	
 					0,018	
 		ФЕР10-01-047-01	100 м2 проемов	0,04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	
 					0,036	
 		ФЕР46-04-012-02	100 м2	0,01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	
 					0,006	
 		ФЕРр53-20-04	100 м3 кладки	0	Заделка оконных проемов	
 					0,003	
 		ФЕРр62-33-02	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	
 					0,035	
 	БОКС №2				
 		ФЕРр63-7-05	100 м2 поверхности облицовки	0,26	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	
 					0,26	
 		ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,94	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	
 					0,944	
 		ФЕР15-02-024-03	100 м2 отделываемой поверхности	0,08	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	
 					0,082	
 		ФЕР10-06-037-03	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,86	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом	
 					0,862	
 		ФЕР15-04-006-03	100 м2 покрытия	0,94	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	
 					0,944	
 		ФЕР15-01-019-05	100 м2 поверхности облицовки	0,37	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	
 					0,374	
 		ФЕР15-04-027-05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,57	Сплошная шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	
 					0,57	
 		ФЕР15-04-005-05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	
 					0,085	
 		ФЕР15-04-025-10	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,49	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	
 					0,485	
 		ФЕР15-01-047-16	100 м2 поверхности облицовки	0,19	Устройство потолков пластиковых	
 					0,188	
 		ФЕРр57-2-03	100 м2 покрытия	0,08	Разборка покрытий полов из керамических плиток	
 					0,08	
 		ФЕРр57-2-01	100 м2 покрытия	0,11	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	
 					0,108	
 		ФЕР11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,19	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	
 					0,188	
 		ФЕР11-01-011-02	100 м2 стяжки	0,19	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	
 					0,188	
 		ФЕР11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,19	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	
 					0,188	
 		ФЕР11-01-011-02	100 м2 стяжки	0,19	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	
 					0,188	
 		ФЕР15-04-006-03	100 м2 покрытия	0,19	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов	
 					0,188	
 		ФЕР11-01-027-06	100 м2 покрытия	0,08	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	
 					0,08	
 		ФЕР11-01-036-01	100 м2 покрытия	0,11	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	
 					0,108	
 		ФЕРр57-3-01	100 м плинтуса	0,12	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	
 					0,115	
 		ФЕР11-01-040-03	100 м плинтуса	0,12	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	
 					0,115	
 		ФЕР46-04-012-03	100 м2	0,07	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	
 					0,074	
 		ФЕР09-06-001-01	1 т конструкций	0,05	Монтаж конструкций дверей 	
 					0,05	
 		ФЕР10-01-039-01	100 м2 проемов	0,02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	
 					0,018	
 		ФЕР10-01-047-01	100 м2 проемов	0,04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	
 					0,036	
 		ФЕР46-04-012-02	100 м2	0,01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	
 					0,006	
 		ФЕРр53-20-04	100 м3 кладки	0	Заделка оконных проемов	
 					0,003	
 		ФЕРр62-33-02	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	
 					0,035	
 	БОКС№3				
 		ФЕРр63-7-05	100 м2 поверхности облицовки	0,26	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	
 					0,26	
 		ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,7	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	
 					0,696	
 		ФЕР46-04-006-01	100 м2	0,13	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	
 					0,131	
 		ФЕР10-06-031-02	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,13	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом	
 					0,131	
 		ФЕРр53-14-01	10 м трещин	0,6	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	
 					0,6	
 		ФЕР15-02-024-03	100 м2 отделываемой поверхности	0,08	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	
 					0,082	
 		ФЕР10-06-037-03	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,61	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом	
 					0,614	
 		ФЕР15-04-006-03	100 м2 покрытия	0,96	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	
 					0,959	
 		ФЕР15-01-019-05	100 м2 поверхности облицовки	0,37	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	
 					0,374	
 		ФЕР15-04-027-05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,59	Сплошная шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	
 					0,585	
 		ФЕР15-04-005-05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	
 					0,085	
 		ФЕР15-04-025-10	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	
 					0,5	
 		ФЕР15-01-047-16	100 м2 поверхности облицовки	0,2	Устройство потолков пластиковых	
 					0,196	
 		ФЕРр57-2-03	100 м2 покрытия	0,08	Разборка покрытий полов из керамических плиток	
 					0,08	
 		ФЕРр57-2-01	100 м2 покрытия	0,12	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	
 					0,116	
 		ФЕР11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,2	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	
 					0,196	
 		ФЕР11-01-011-02	100 м2 стяжки	0,2	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	
 					0,196	
 		ФЕР11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,2	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	
 					0,196	
 		ФЕР11-01-011-02	100 м2 стяжки	0,2	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	
 					0,196	
 		ФЕР15-04-006-03	100 м2 покрытия	0,2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов	
 					0,196	
 		ФЕР11-01-027-06	100 м2 покрытия	0,08	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	
 					0,08	
 		ФЕР11-01-036-01	100 м2 покрытия	0,12	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	
 					0,116	
 		ФЕРр57-3-01	100 м плинтуса	0,12	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	
 					0,12	
 		ФЕР11-01-040-03	100 м плинтуса	0,12	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	
 					0,12	
 		ФЕР46-04-012-03	100 м2	0,07	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	
 					0,074	
 		ФЕР09-06-001-01	1 т конструкций	0,05	Монтаж конструкций дверей 	
 					0,05	
 		ФЕР10-01-039-01	100 м2 проемов	0,02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	
 					0,018	
 		ФЕР10-01-047-01	100 м2 проемов	0,04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	
 					0,036	
 		ФЕРр62-33-02	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	
 					0,035	
 	БОКС№5				
 		ФЕР46-04-012-01	100 м2	0,08	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	
 					0,078	
 		ФЕРр53-20-04	100 м3 кладки	0,01	Заделка оконных проемов	
 					0,013	
 		ФЕР10-01-034-08	100 м2 проемов	0,05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	
 					0,052	
 		ФЕРр58-20-01	100 м	0,02	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	
 					0,02	
 		ФЕР10-01-035-01	100 п. м	0,02	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	
 					0,02	
 		ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,69	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	
 					0,687	
 		ФЕР46-04-006-01	100 м2	0,22	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	
 					0,217	
 		ФЕР10-06-031-02	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,09	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом	
 					0,094	
 		ФЕРр53-14-01	10 м трещин	0,6	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	
 					0,6	
 		ФЕР15-02-024-03	100 м2 отделываемой поверхности	0,11	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	
 					0,112	
 		ФЕР10-06-037-03	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,57	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом	
 					0,575	
 		ФЕР15-04-006-03	100 м2 покрытия	0,88	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	
 					0,875	
 		ФЕР15-01-019-05	100 м2 поверхности облицовки	0,35	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	
 					0,347	
 		ФЕР15-04-027-05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,53	Сплошная шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	
 					0,528	
 		ФЕР15-04-005-05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	
 					0,07	
 		ФЕР15-04-025-10	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,46	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	
 					0,458	
 		ФЕР15-01-047-16	100 м2 поверхности облицовки	0,17	Устройство потолков пластиковых	
 					0,172	
 		прайс "Еврострой"	м2	18,06	Панели пластиковые"Титан"(2700*250мм=0,675м2)	
 					18,06	
 		ФЕРр57-2-03	100 м2 покрытия	0,07	Разборка покрытий полов из керамических плиток	
 					0,074	
 		ФЕРр57-2-01	100 м2 покрытия	0,1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	
 					0,098	
 		ФЕР11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,17	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	
 					0,172	
 		ФЕР11-01-011-02	100 м2 стяжки	0,17	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	
 					0,172	
 		ФЕР11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,17	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	
 					0,172	
 		ФЕР11-01-011-02	100 м2 стяжки	0,17	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	
 					0,172	
 		ФЕР15-04-006-03	100 м2 покрытия	0,17	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов	
 					0,172	
 		ФЕР11-01-027-06	100 м2 покрытия	0,07	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	
 					0,074	
 		ФЕР11-01-036-01	100 м2 покрытия	0,1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	
 					0,098	
 		ФЕРр57-3-01	100 м плинтуса	0,11	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	
 					0,11	
 		ФЕР11-01-040-03	100 м плинтуса	0,11	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	
 					0,11	
 		ФЕР46-04-012-03	100 м2	0,07	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	
 					0,074	
 		ФЕР09-06-001-01	1 т конструкций	0,05	Монтаж конструкций дверей 	
 					0,05	
 		ФЕР10-01-039-01	100 м2 проемов	0,02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	
 					0,018	
 		ФЕР10-01-047-01	100 м2 проемов	0,04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	
 					0,036	
 		ФЕРр62-33-02	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	
 					0,035	
 	БОКС№6				
 		ФЕР46-04-012-01	100 м2	0,08	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	
 					0,078	
 		ФЕРр53-20-04	100 м3 кладки	0,01	Заделка оконных проемов	
 					0,013	
 		ФЕР10-01-034-08	100 м2 проемов	0,05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	
 					0,052	
 		ФЕРр58-20-01	100 м	0,02	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	
 					0,02	
 		ФЕР10-01-035-01	100 п. м	0,02	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	
 					0,02	
 		ФЕР46-02-009-02	100 м2	0,7	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	
 					0,696	
 		ФЕР46-04-006-01	100 м2	0,176	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	
 					0	
 		ФЕР10-06-031-02	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,09	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом	
 					0,094	
 		ФЕРр53-14-01	10 м трещин	0,2	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	
 					0,2	
 		ФЕР15-02-024-03	100 м2 отделываемой поверхности	0,08	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску	
 					0,082	
 		ФЕР10-06-037-03	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,61	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с дверным проемом	
 					0,614	
 		ФЕР15-04-006-03	100 м2 покрытия	0,88	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	
 					0,884	
 		ФЕР15-01-019-05	100 м2 поверхности облицовки	0,33	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	
 					0,332	
 		ФЕР15-04-027-05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,55	Сплошная шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	
 					0,552	
 		ФЕР15-04-005-05	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,48	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	
 					0,482	
 		ФЕР15-04-025-10	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	
 					0,07	
 		ФЕР15-01-047-16	100 м2 поверхности облицовки	0,18	Устройство потолков пластиковых	
 					0,18	
 		ФЕРр57-2-03	100 м2 покрытия	0,06	Разборка покрытий полов из керамических плиток	
 					0,056	
 		ФЕРр57-2-01	100 м2 покрытия	0,12	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	
 					0,124	
 		ФЕР11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,18	Разборка стяжек цементных толщиной 20 мм	
 					0,18	
 		ФЕР11-01-011-02	100 м2 стяжки	0,18	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	
 					0,18	
 		ФЕР11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,18	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	
 					0,18	
 		ФЕР11-01-011-02	100 м2 стяжки	0,18	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	
 					0,18	
 		ФЕР15-04-006-03	100 м2 покрытия	0,18	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз полов	
 					0,18	
 		ФЕР11-01-027-06	100 м2 покрытия	0,06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	
 					0,056	
 		ФЕР11-01-036-01	100 м2 покрытия	0,12	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	
 					0,124	
 		ФЕРр57-3-01	100 м плинтуса	0,11	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	
 					0,105	
 		ФЕР11-01-040-03	100 м плинтуса	0,11	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	
 					0,105	
 		ФЕР46-04-012-03	100 м2	0,07	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	
 					0,074	
 		ФЕР09-06-001-01	1 т конструкций	0,05	Монтаж конструкций дверей 	
 					0,05	
 		ФЕР10-01-039-01	100 м2 проемов	0,02	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	
 					0,018	
 		ФЕР10-01-047-01	100 м2 проемов	0,04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	
 					0,036	
 		ФЕРр62-33-02	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	
 					0,035	
 	Электромонтажные работы				
 		ФЕРр67-4-01	100 шт.	0,15	Демонтаж выключателей, розеток	
 					0,15	
 		ФЕРр67-4-03	100 шт.	0,25	Демонтаж светильников с лампами накаливания	
 					0,25	
 		ФЕРр67-1-01	100 м	1,1	Демонтаж скрытой электропроводки	
 					1,1	
 		ФЕРм08-03-593-06	100 шт.	0,05	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый( тамбур)	
 					0,05	
 		ФЕРм08-03-594-16	100 шт.	0,2	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2	
 					0,2	
 		ФЕРм08-03-591-02	100 шт.	0,15	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	
 					0,15	
 		ФЕРм08-03-591-09	100 шт.	0,1	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	
 					0,1	
 		ФЕРм08-02-409-01	100 м	1,1	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	
 					1,1	
 		ФЕРм08-02-412-02	100 м	1,1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	
 					1,1	
 		ФЕРр69-2-01	100 отверстий	0,2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	
 					0,2	
 	Сантехнические работы				
 		ФЕРр65-1-01	100 м трубопровода	1,3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	
 					1,3	
 		ФЕРр65-2-01	100 м трубопровода с фасонными частями	0,8	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	
 					0,8	
 		ФЕРр65-2-02	100 м трубопровода с фасонными частями	0,46	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	
 					0,46	
 		ФЕРр65-4-01	100 приборов	0,03	Демонтаж умывальников и раковин	
 					0,03	
 		ФЕРр65-4-02	100 приборов	0,03	Демонтаж унитазов и писсуаров	
 					0,03	
 		ФЕРр65-4-04	100 приборов	0,03	Демонтаж ванн	
 					0,03	
 		ФЕРр69-2-01	100 отверстий	0,42	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	
 					0,42	
 		ФЕРр69-2-03	100 отверстий	0,42	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	
 					0,42	
 		ФЕР16-04-002-04	100 м трубопровода	0,4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм(стояк)	
 					0,4	
 		ФЕР16-04-002-01	100 м трубопровода	1,64	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	
 					1,64	
 		ФЕР16-04-001-01	100 м трубопровода	0,82	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	
 					0,82	
 		ФЕР16-04-001-02	100 м трубопровода	0,46	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	
 					0,46	
 		ФЕР16-07-003-05	1 врезка	8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	
 					8	
 		ФЕР17-01-001-14	10 компл.	1,2	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	
 					1,2	
 		ФЕР17-01-003-01	10 компл.	0,7	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	
 					0,7	
 		ФЕР17-01-001-16	10 компл.	0,6	Установка биде	
 					0,6	
 		ФЕР17-01-001-21	10 компл.	0,7	Установка кабин душевых с пластиковыми поддонами	
 					0,7	
 		ФЕРр65-6-10	100 приборов	0,32	Смена гибких подводок	
 					0,32	
 		ФЕР46-03-017-06	1 м3 заделки	0,15	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,2 м2	
 					0,15	
 		ФЕР310-3023-1	1 т	26	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 23 км	
 					26	
 		ФЕР311-01-146-01	1 т	26	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	
 					26