УТВЕРЖДАЮ:                                                           
   Начальник УЖКХ
 Администрации г. Иваново       ________С.В.Смагин 

ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - ул.Шевченко д.7 кв.8	
 Объект 	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на  Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности и закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей (ремонт оконных и дверных блоков )  	
 Основание	Сметная стоимость - 	170,836 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	224,75 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	1,994 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2011 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 Проемы.	
 1	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	0,096	1767,24	241,95	0	169,66	146,43	23,23	0	188,54	18,09984	
 	(0) 		100 м2	1525,29	89,78				8,62		7,74	0,74304	
 2	ФЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (4 блока размер -2,28 м2, 2,27 м2, 2,76 м2 ,2,28 м2)	0,096	16708,14	635,31	13901,01	1603,98	208,49	60,99	1334,5	248,492	23,85523	
 	(0) 	ЗП=1888,54*1,15; ЭММ=508,25*1,25; ЗПм=20,42*1,25; ТЗТ=216,08*1,15; ТЗТм=1,76*1,25	100 м2 проемов	2171,82	25,53				2,45		2,2	0,2112	
 3	[прайс-лист]	блок оконный (м2) 	9,6		0	532,49			5111,9		
 			м2								
 4	ФЕР10-01-035-02	Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах	0,052	3466,31	22,66	3235,1	180,25	10,84	1,18	168,23	24,449	1,27135	
 	(0) 	ЗП=181,35*1,15; ЭММ=18,13*1,25; ЗПм=0,58*1,25; ТЗТ=21,26*1,15; ТЗТм=0,05*1,25	100 пог.м	208,55	0,73				0,04		0,0625	0,00325	
 5	[прайс-лист]	Подоконник ПВХ Н.П. 250	5,2		0	23,73			123,4		
 			м.п								
 6	[прайс-лист]	Заглушка Н.П.	8		0	4,4			35,2		
 			шт								
 7	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	0,085	2346,02	57,91	530,69	199,41	149,38	4,92	45,11	191,4405	16,27244	
 	(0) 	ЗП=1528,19*1,15; ЭММ=46,33*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=166,47*1,15; ТЗТм=0,08*1,25	100 м2 облицовки	1757,42	1,16				0,1		0,1	0,0085	
 8	[прайс-лист]	Панели ПВХ (толщина 9мм, ширина 370мм - офсетная печать) Белые лакированные или эквивалент 	8,5		0	24,62			209,27		
 			м2								
 9	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	0,052	2516,07	5,99	2156,85	130,84	18,37	0,31	112,16	41,41	2,15332	
 	(0) 		100 м	353,23	0,93				0,05		0,08	0,00416	
 9.1	509-9900	Строительный мусор	0,011648			0			0		
 			т								
 10	ФЕРр56-9-01	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ( с входной )	0,07	1807,42	369,43	0	126,52	100,66	25,86	0	179,3	12,551	
 	(0) 		100 коробок	1437,99	39,94				2,8		3,97	0,2779	
 10.1	509-9900	Строительный мусор	0,735			0			0		
 			т								
 11	ФЕР10-04-013-02	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	0,021	2639,86	446,9	340,18	55,44	38,91	9,38	7,14	186,7715	3,9222	
 	(0) 	ЗП=1611,11*1,15; ЭММ=357,52*1,25; ЗПм=19,98*1,25; ТЗТ=162,41*1,15; ТЗТм=1,48*1,25	100 м2 проемов	1852,78	24,98				0,52		1,85	0,03885	
 12	[прайс-лист]	бллок дверной  Модель "Эконом-6 " или эквивалент 	1		0	1917			1917		
 			шт								
 13	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	0,104	4788,04	1562,86	2124,3	497,96	114,49	162,54	220,93	119,922	12,47189	
 	(0) 	ЗП=957,29*1,15; ЭММ=1250,29*1,25; ЗПм=153,23*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25	100 м2 проемов	1100,88	191,54				19,92		14,1875	1,4755	
 14	[прайс-лист]	блок дверной ламинированный (м2)  (1,8 м2 ; 1,6 м2; 1,44 м2 ,1,24 м2; 1,2 м2) или эквивалент 	7,3		0	221,73			1618,63		
 			м2								
 15	[203-0206]	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, площадь 3,04  м2	3,04		0	207			629,28		
 			м2								
 16	[101-0953]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	6		0	20,24			121,44		
 			шт.								
 17	[прайс -лист]	Фрамуга деревянная или эквивалент  	0,8		0	316,4			253,12		
 			м2								
 Отделочные работы.	
 Полы.	
 18	ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытий из плит древесностружечных	0,62	4589,95	113,61	4001	2845,77	294,71	70,44	2480,62	55,016	34,10992	
 	(0) 	ЗП=413,34*1,15; ЭММ=90,89*1,25; ЗПм=6,73*1,25; ТЗТ=47,84*1,15; ТЗТм=0,58*1,25	100 м2 покрытия	475,34	8,41				5,21		0,725	0,4495	
 19	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	0,62	7371,47	88,11	6983,19	4570,31	186,11	54,63	4329,58	36,1215	22,39533	
 	(0) 	ЗП=261,02*1,15; ЭММ=70,49*1,25; ЗПм=3,94*1,25; ТЗТ=31,41*1,15; ТЗТм=0,34*1,25	100 м2 покрытия	300,17	4,93				3,06		0,425	0,2635	
 20	ФЕРр57-2-01	Разборка покрытий полов из линолеума и релина (кухня)	0,057	92,9	4,06	0	5,3	5,06	0,23	0	11,39	0,64923	
 	(0) 		100 м2 покрытия	88,84	1,51				0,09		0,13	0,00741	
 20.1	509-9900	Строительный мусор	0,02679			0			0		
 			т								
 21	ФЕРр57-3-01	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	0,4	29,41	0	0	11,76	11,76	0	0	3,77	1,508	
 	(0) 		100 м плинтуса	29,41	0				0		0	0	
 21.1	509-9900	Строительный мусор	0,044			0			0		
 			т								
 22	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	0,51	1441,63	14,05	1357,27	735,23	35,86	7,17	692,21	7,659	3,90609	
 	(0) 	ЗП=61,14*1,15; ЭММ=11,24*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=6,66*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м плинтуса	70,31	0				0		0	0	
 23	ФЕР46-04-010-02	Разборка покрытий полов дощатых ( туалета)	0,032	352,23	114,1	0	11,27	7,62	3,65	0	30,53	0,97696	
 	(0) 		100 м2 покрытия	238,13	42,34				1,35		3,65	0,1168	
 24	ФЕРр57-1-02	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	0,032	59,83	0	0	1,91	1,91	0	0	7,67	0,24544	
 	(0) 		100 м2 основания	59,83	0				0		0	0	
 24.1	509-9900	Строительный мусор	0,0224			0			0		
 			т								
 25	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных (10 См)	0,032	301,73	68,28	195,44	9,66	1,22	2,18	6,25	4,2895	0,13726	
 	(0) 	ЗП=33,05*1,15; ЭММ=54,62*1,25; ЗПм=5,53*1,25; ТЗТ=3,73*1,15; ТЗТм=0,55*1,25	1 м3 подстилающего слоя	38,01	6,91				0,22		0,6875	0,022	
 26	ФЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	0,032	1543,14	55,3	1127,07	49,38	11,54	1,77	36,07	45,4365	1,45397	
 	(0) 	ЗП=313,71*1,15; ЭММ=44,24*1,25; ЗПм=14,73*1,25; ТЗТ=39,51*1,15; ТЗТм=1,27*1,25	100 м2 стяжки	360,77	18,41				0,59		1,5875	0,0508	
 27	ФЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (5 см)	0,224	293,85	9,65	279,63	65,82	1,02	2,16	62,64	0,575	0,1288	
 	(0) 	ЗП=3,97*1,15; ЭММ=7,72*1,25; ЗПм=2,44*1,25; ТЗТ=0,5*1,15; ТЗТм=0,21*1,25	100 м2 стяжки	4,57	3,05				0,68		0,2625	0,0588	
 28	ФЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов из плиток керамических	0,11	2757,38	6,54	2492,73	303,31	28,39	0,72	274,2	27,14	2,9854	
 	(0) 	ЗП=224,44*1,15; ЭММ=5,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=23,6*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м плинтуса	258,11	0				0		0	0	
 29	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	0,032	9247,85	185,04	7858,9	295,93	38,53	5,92	251,48	137,747	4,4079	
 	(0) 	ЗП=1046,88*1,15; ЭММ=148,03*1,25; ЗПм=46*1,25; ТЗТ=119,78*1,15; ТЗТм=4,22*1,25	100 м2 покрытия	1203,91	57,5				1,84		5,275	0,1688	
 Стены	
 30	ФЕР10-05-009-01	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) (пластиковые панели) кухня+туалет 	0,47	3608,9	23,1	2845,23	1696,18	348,07	10,86	1337,26	81,65	38,3755	
 	(0) 	ЗП=643,97*1,15; ЭММ=18,48*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=71*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 стен (за вычетом проемов)	740,57	0				0		0	0	
 31	[прайс-лист]	  Вагонка ПВХ (толщина 10мм, ширина 100мм) 	47		0	12,86			604,42		
 			м2								
 32	ФЕР15-01-047-16	Устройство потолков пластиковые панели 	0,012	3673,17	198,6	2303,2	44,08	14,06	2,38	27,64	124,614	1,49537	
 	(0) 	ЗП=1018,58*1,15; ЭММ=158,88*1,25; ЗПм=3,38*1,25; ТЗТ=108,36*1,15; ТЗТм=0,25*1,25	100 м2 поверхности облицовки	1171,37	4,23				0,05		0,3125	0,00375	
 33	[прайс-лист]	  Вагонка ПВХ (толщина 10мм, ширина 100мм) 	12		0	12,86			154,32		
 			м2								
 разные работы	
 34	ФЕРм11-02-022-03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм	1	17,01	0	8,01	17,01	9	0	8,01	1,03	1,03	
 	(0) 		1 шт.	9	0				0		0	0	
 35	[прайс-лист]	Счетчик газа СГК-1,6 лев., прав. G-1,6 г.Воронеж или эквивалент	1		0	263,73			263,73		
 			шт								
 36	[прайс-лист]	Адаптор 1/2 и 3/4 к сч. Газа СГК (комплект присоединения) 	1		0	17,58			17,58		
 			шт								
 37	[прайс-лист]	Кран шар.11Б27П ду 20 в-в	1		0	35,17			35,17		
 			шт								
 38	[прайс-лист]	Кран шар.11Б27П ду 15 в-в			1		0	23,65			23,65		
 			шт								
 39	[прайс-лист]	Подводка для газа "G BEKA" 1,5м 1/2 г/г 	1		0	52,7			52,7		
 			шт								
 40	ФЕРм11-02-001-01	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1	11,53	0	1,31	11,53	10,22	0	1,31	1,03	1,03	
 	(0) 		1 шт.	10,22	0				0		0	0	
 41	[прайс-лист]	Фильтр ФММ газа Ду 20	1		0	61,41			61,41		
 			шт								
 42	ФЕР16-02-003-01	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	0,07	2980,88	72,65	2566,28	208,66	23,94	5,09	179,64	35,5465	2,48826	
 	(0) 	ЗП=297,35*1,15; ЭММ=58,12*1,25; ЗПм=2,03*1,25; ТЗТ=30,91*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	100 м трубопровода	341,95	2,54				0,18		0,1875	0,01313	
 43	ФЕР16-02-003-02	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	0,05	2981,35	72,65	2566,75	149,07	17,1	3,63	128,34	35,5465	1,77733	
 	(0) 	ЗП=297,35*1,15; ЭММ=58,12*1,25; ЗПм=2,03*1,25; ТЗТ=30,91*1,15; ТЗТм=0,15*1,25	100 м трубопровода	341,95	2,54				0,13		0,1875	0,00938	
 44	ФЕР19-01-015-01	Пневматическое испытание газопроводов	0,12	606,89	0	64,11	72,83	65,13	0	7,69	48,162	5,77944	
 	(0) 	ЗП=393,32*1,2*1,15; ЭММ=0*1,2*1,25; ЗПм=0*1,2*1,25; ТЗТ=34,9*1,2*1,15; ТЗТм=0*1,2*1,25	100 м газопровода	542,78	0				0		0	0	
 45	ФЕР15-04-030-04	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	0,0021	1202,65	3,66	474,96	2,53	1,52	0,01	1	81,719	0,17161	
 	(0) 	ЗП=629,59*1,15; ЭММ=2,93*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=71,06*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	100 м2 окрашиваемой поверхности	724,03	0,15				0		0,0125	0,00003	
 46	ФЕРр65-6-10	Смена гибких подводок	0,01	2526,19	5,92	2045	25,26	4,75	0,06	20,45	52,4	0,524	
 	(0) 		100 приборов	475,27	0,58				0,01		0,05	0,0005	
 47	ФЕРр65-6-19	Смена раковин	0,01	13028,3	82,9	11210,31	130,28	17,35	0,83	112,1	191,3	1,913	
 	(0) 		100 приборов	1735,09	8,12				0,08		0,7	0,007	
 48	ФЕРр65-36-02	Снятие бытовых газовых плит с четырьмя конфорками	0,01	637,48	33,14	0	6,37	6,04	0,33	0	61,92	0,6192	
 	(0) 		100 приборов	604,34	12,3				0,12		1,06	0,0106	
 49	ФЕР19-01-001-02	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных	1	1276,77	9,11	1254,51	1276,77	13,14	9,11	1254,51	1,449	1,449	
 	(0) 	ЗП=11,43*1,15; ЭММ=7,29*1,25; ЗПм=0,12*1,25; ТЗТ=1,26*1,15; ТЗТм=0,01*1,25	1 прибор	13,14	0,15				0,15		0,0125	0,0125	
 50	ФЕР311-01-146-01	Мусор строительный с погрузкой вручную - погрузка	1,1	32,93	28,78	0	36,22	4,57	31,66	0	0,5777	0,63547	
 	(0) 		1 т	4,15	0				0		0	0	
 51	ФЕР310-3001-1	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 1 км	1,1	2,6	2,6	0	2,86	0	2,86	0	0	0	
 	(0) 		1 т	0	0				0		0	0	
 ИТОГО:	26781,58	1946,19	504,1	24331,29	220,78975	
 			48,26		3,9569	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	1946,19	1	1946,19	
 Машины и механизмы	504,1	1	504,1	
 Материалы	24331,29	1	24331,29	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого по перевозке		0	
 Итого по погрузке/разгрузке		0	
 Итого		26781,58	
 <Нет вида работ> (6, 16, 17, 35, 36, 37, 38, 39, 41)	
 Накладные расходы	(0+0)*0	0	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0	0	0	
 Внутренние санитарно-технические работы:   демонтаж и разборка  при ремонте. ремонт (48)	
 Накладные расходы	(6,04+0,12)*0,74	0,74	4,56	
 Сметная прибыль	(6,04+0,12)*0,5	0,5	3,08	
 Внутренние санитарно-технические работы:  смена труб при ремонте. ремонт (46, 47)	
 Накладные расходы	(22,1+0,09)*1,03	1,03	22,86	
 Сметная прибыль	(22,1+0,09)*0,6	0,6	13,31	
 Деревянные конструкции. ремонт (2, 4, 11, 12, 13, 30)	
 Накладные расходы	(720,8+22,93)*1,06	1,06	788,35	
 Сметная прибыль	(720,8+22,93)*0,54	0,54	401,61	
 Крыши, кровли при ремонте. ремонт (9)	
 Накладные расходы	(18,37+0,05)*0,83	0,83	15,29	
 Сметная прибыль	(18,37+0,05)*0,65	0,65	11,97	
 Отделочные работы. ремонт (7, 32, 45)	
 Накладные расходы	(164,96+0,15)*0,95	0,95	156,85	
 Сметная прибыль	(164,96+0,15)*0,47	0,47	77,6	
 Полы. ремонт (18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29)	
 Накладные расходы	(597,38+11,6)*1,11	1,11	675,97	
 Сметная прибыль	(597,38+11,6)*0,64	0,64	389,75	
 Полы при ремонте. ремонт (20, 21, 24)	
 Накладные расходы	(18,73+0,09)*0,8	0,8	15,06	
 Сметная прибыль	(18,73+0,09)*0,68	0,68	12,8	
 Проемы при ремонте. ремонт (10)	
 Накладные расходы	(100,66+2,8)*0,82	0,82	84,84	
 Сметная прибыль	(100,66+2,8)*0,62	0,62	64,15	
 Пусконаладочные работы. ремонт (3, 5, 8, 14, 15, 31, 33)	
 Накладные расходы	(0+0)*0,65	0,65	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,4	0,4	0	
 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов). ремонт (1, 23)	
 Накладные расходы	(154,05+9,97)*0,99	0,99	162,38	
 Сметная прибыль	(154,05+9,97)*0,6	0,6	98,41	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха). ремонт (42, 43, 44, 49)	
 Накладные расходы	(119,31+0,46)*1,15	1,15	137,74	
 Сметная прибыль	(119,31+0,46)*0,71	0,71	85,04	
 Погрузка-разгрузка. ремонт (50)	
 Накладные расходы	(4,57+0)*0,9	0,9	4,11	
 Сметная прибыль	(4,57+0)*0,51	0,51	2,33	
 Перевозка. ремонт (51)	
 Накладные расходы	(0+0)*0,9	0,9	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,51	0,51	0	
 Монтаж оборудования. ремонт (34, 40)	
 Накладные расходы	(19,22+0)*0,8	0,8	15,38	
 Сметная прибыль	(19,22+0)*0,6	0,6	11,53	
 Итого Накладные расходы	2083,39	1	2083,39	
 Итого Сметная прибыль	1171,58	1	1171,58	
 Итого		30036,55	
 Индекс СМР	30036,55*(4,82-1)	4,82	114739,62	
 Итого		144776,17	
 Временные здания и сооружения	144776,17*0	0	0	
 Итого		144776,17	
 Зимнее удорожание	144776,17*0	0	0	
 Итого		144776,17	
 Непредвиденные расходы	144776,17*0	0%	0	
 Итого		144776,17	
 НДС	144776,17*0,18	18%	26059,71	
 Итого		170835,88	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ