УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УЖКХ Администрации г.Иванова
______________________С.В.Смагин

Ведомость объемов работ
на капитальный ремонт квартиры по адресу: ул. Шевченко д.12 кв.4	
 № п/п	Наименование работ	Количество	
 1	2	3	
 1	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	
 	1/0,763	0,763	
 2	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2 основания	
 	2/0,763	0,763	
 3	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2 основания	
 	3/0,763	0,763	
 4	Устройство досчатого настила	100 м2 покрытия	
 	4/0,722	0,722	
 5	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2 пола	
 	5/0,722	0,722	
 6	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	
 	6/0,722 + 10/0,722	1,444	
 7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	
 	8/0,722	0,722	
 8	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	100 м2 покрытия	
 	12/0,722	0,722	
 9	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2 покрытия	
 	13/0,722	0,722	
 10	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	
 	14/0,722	0,722	
 11	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	100 м2 перекрытий	
 	15/0,04	0,04	
 12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	
 	16/0,0388	0,0388	
 13	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1 т	
 	17/0,0492	0,0492	
 14	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	
 	18/0,041	0,041	
 15	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	
 	19/0,041	0,041	
 16	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	
 	20/0,041	0,041	
 17	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	
 	21/0,041 + 22/0,041	0,082	
 18	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	
 	23/0,04141	0,04141	
 19	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 	100 м плинтуса	
 	24/0,8245	0,8245	
 20	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	
 	25/2,862	2,862	
 21	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	
 	26/0,765	0,765	
 22	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолки)	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	27/0,765	0,765	
 23	Смена обоев улучшенных	100 м2 оклеенной поверхности	
 	28/2,463	2,463	
 24	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	29/0,136 + 32/0,1011	0,2371	
 25	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	30/0,263	0,263	
 26	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	
 	31/0,1011	0,1011	
 27	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	33/0,2244	0,2244	
 28	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	
 	34/0,383	0,383	
 29	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	
 	35/1,5	1,5	
 30	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 15 км. 	1 т груза	
 	36/1,5	1,5