СОГЛАСОВАНО:		УТВЕРЖДАЮ:	
 Главный инженер ОАО "МУК"		Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново	
 ______________Т.Н.Трутнева 		_____________С.В.Смагин	
 Ведомость объемов работ	
 на капитальный ремонт  кровли по адресу: г.Иваново, пер.Коммунальный, д.15 	
 № п/п	Наименование работ	Количество	
 1	2	3	
 1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	
 	1/3,2	3,2	
 2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогона Цед.=(3817,09-(24,2-14,59)*130=2567,79                         	100 м2 кровли	
 	2/3,2	3,2	
 3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	
 	3/0,6	0,6	
 4	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	,	
 	4/2,855	2,855	
 5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	
 	5/0,34	0,34	
 6	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	100 м покрытия	
 	6/0,5	0,5	
 7	Устройство желобов настенных	100 м желобов	
 	7/0,5	0,5	
 8	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	
 	8/0,21	0,21	
 9	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	1 решетка	
 	9/1	1	
 10	Разборка парапетных решеток	100 м парапетных решеток	
 	10/0,5	0,5	
 11	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	
 	11/0,5	0,5	
 12	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	 1 т груза	
 	12/13,84	13,84	
 13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 30 км. 	 1 т груза	
 	13/13,84	13,84