УТВЕРЖДАЮ	
 СОГЛАСОВАНО:		Начальник УЖКХ Администрации г.Иваново	
 Главный инженер ОАО "МУК"		___________________________С.В.Смагин	
 ____________Т.Н.Трутнева			
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на капитальный ремонт  кровли по адресу: г.Иваново, пер.Коммунальный, д.15 	
 Основание	Сметная стоимость - 	300,000 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	748,30 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	6,179 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г.	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.									
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	
 №1 <Нет раздела>	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
 1	ФЕРр58-17-03	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	3,2	191,31	1,07	0	612,19	608,77	3,42	0	24,39	78,048	
 	(0) 	 	100 м2 покрытия кровли	190,24	0				0		0	0	
 1.1	509-9900	Строительный мусор	4,64			0			0		
 			т								
 2	ФЕР12-01-007-03	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов унифицированного профиля по готовым прогона Цед.=(3817,09-(24,2-14,59)*130=2567,79                         	3,2	3 175,258	138,1875	2 567,79	10 160,83	1 501,7	442,2	8 216,93	54,3145	173,8064	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=408,07*1,15; ЭММ=110,55*1,25; ЗПм=10,67*1,25; ТЗТ=47,23*1,15; ТЗТм=0,79*1,25; 	100 м2 кровли	469,2805	13,3375				42,68		0,9875	3,16	
 3	ФЕРр58-5-03	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	0,6	7 413,53	29,9	6 103,36	4 448,12	768,16	17,94	3 662,02	150,09	90,054	
 	(0) 	 	100 м	1 280,27	0				0		0	0	
 3.1	509-9900	Строительный мусор	0,582			0			0		
 			т								
 4	ФЕРр58-18-03	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	2,855	2 350,87	44,66	1 661,01	6 711,73	1 842,05	127,5	4 742,18	81,26	231,9973	
 	(0) 	 	,	645,2	0				0		0	0	
 4.1	509-9900	Строительный мусор	6,02405			0			0		
 			т								
 5	ФЕРр58-18-05	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм	0,34	5 541,91	100,28	4 342,02	1 884,25	373,87	34,1	1 476,29	138,49	47,0866	
 	(0) 	 	100 м2 сменяемой обрешетки	1 099,61	0				0		0	0	
 5.1	509-9900	Строительный мусор	0,9622			0			0		
 			т								
 6	ФЕРр58-19-03	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов	0,5	4 891,3	16,53	4 047,64	2 445,65	413,57	8,27	2 023,82	101,24	50,62	
 	(0) 	 	100 м покрытия	827,13	2,9				1,45		0,25	0,125	
 6.1	509-9900	Строительный мусор	0,297			0			0		
 			т								
 7	ФЕР12-01-009-01	Устройство желобов настенных	0,5	19 135,1655	370,1875	17 933,62	9 567,58	415,68	185,09	8 966,81	97,4625	48,73125	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=722,92*1,15; ЭММ=296,15*1,25; ЗПм=28,49*1,25; ТЗТ=84,75*1,15; ТЗТм=2,11*1,25; 	100 м желобов	831,358	35,6125				17,81		2,6375	1,31875	
 8	ФЕРр56-2-02	Снятие оконных переплетов остекленных	0,21	398,87	29,07	0	83,76	77,66	6,1	0	46,11	9,6831	
 	(0) 	 	100 м2 оконных переплетов	369,8	10,79				2,27		0,93	0,1953	
 8.1	509-9900	Строительный мусор	0,7182			0			0		
 			т								
 9	ФЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	1	30,638	4,5625	7,71	30,64	18,37	4,56	7,71	2,047	2,047	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=15,97*1,15; ЭММ=3,65*1,25; ЗПм=0,14*1,25; ТЗТ=1,78*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; 	1 решетка	18,3655	0,175				0,18		0,0125	0,0125	
 9.1	301-9390	Решетки жалюзийныеЦед=322/1,18/5,14	1			53,09			53,09		
 			шт.								
 10	ФЕРр58-4-01	Разборка парапетных решеток	0,5	118,1	1,62	0	59,05	58,24	0,81	0	14,8	7,4	
 	(0) 	 	100 м парапетных решеток	116,48	0				0		0	0	
 10.1	509-9900	Строительный мусор	0,4			0			0		
 			т								
 11	ФЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	0,5	3 170,1	69,225	3 032,91	1 585,05	33,98	34,61	1 516,46	7,6705	3,83525	
 	(0) МДС35.п.4.7	ЗП=59,1*1,15; ЭММ=55,38*1,25; ЗПм=3,92*1,25; ТЗТ=6,67*1,15; ТЗТм=0,29*1,25; 	100 м ограждения	67,965	4,9				2,45		0,3625	0,18125	
 12	ФЕР311-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	13,84	42,98	42,98	0	594,84	0	594,84	0	0	0	
 	(0) 	 	 1 т груза	0	0				0		0	0	
 13	ФЕР310-03-21-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: до 30 км. 	13,84	19,29	19,29	0	266,97	0	266,97	0	0	0	
 	(0) 	 	 1 т груза	0	0				0		0	0	
 ИТОГО:	38 450,66	6 112,05	1 726,41	30 612,22	743,3089	
 			66,84		4,9928	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Зарплата	6112,05	1	6 112	
 Машины и механизмы	1726,41	1	1 726	
 Материалы	30612,22	1	30 612	
 Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ		53	
 ТЗР	53*0,02	2%	1	
 Итого		38 504	
 Кровли (2, 7, 11)	
 Накладные расходы	(1951,36+62,94)*1,2*0,9	1,08	2 175	
 Сметная прибыль	(1951,36+62,94)*0,65*0,85	0,55	1 108	
 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (9)	
 Накладные расходы	(18,37+0,18)*1,28*0,9	1,15	21	
 Сметная прибыль	(18,37+0,18)*0,83*0,85	0,71	13	
 Проемы при ремонте (8)	
 Накладные расходы	(77,66+2,27)*0,82	0,82	66	
 Сметная прибыль	(77,66+2,27)*0,62	0,62	50	
 Крыши, кровли при ремонте (1, 3, 4, 5, 6, 10)	
 Накладные расходы	(4064,66+1,45)*0,83	0,83	3 375	
 Сметная прибыль	(4064,66+1,45)*0,65	0,65	2 643	
 Погрузо-разгрузочные работы (12)	
 Накладные расходы	(0+0)*1	1	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,6	0,6	0	
 Перевозка (13)	
 Накладные расходы	(0+0)*1,2	1,2	0	
 Сметная прибыль	(0+0)*0,65	0,65	0	
 Итого Накладные расходы	5637	1	5 637	
 Итого Сметная прибыль	3814	1	3 814	
 Итого		47 955	
 Индекс СМР	47955*(5,14-1)	5,14	198 534	
 Итого		246 489	
 Временные здания и сооружения	246489*0	0	0	
 Итого		246 489	
 Зимнее удорожание	246489*0,01122	1,122%	2 766	
 Итого		249 255	
 Непредвиденные затраты	249255*0,02	2%	4 985	
 Дополнительная сумма/разность	-3	
 Итого		254 237	
 НДС	254237*0,18	0,18	45 763	
 Итого		300 000	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ