Ведомость площадей и типов отделочных материалов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Вид отделки | Ед.  изм. | Кол-во | Фирма |
| 1 | Натяжной потолок | белый глянец | м2 | 113,6 | Компания «МаксВек» |
| 2 | Покрытие ригелей | пластиковые панели (хром) | м2 | 14,5 | - |
| 3 | Потолок над ступенями | гипсокартон с последующей покраской, коричневый | м2 | 30,1 | Водоэмульсионная краска + коллер |
| 4 | Покрытие ригелей | пластиковые панели, белые | м2 | 11,6 | - |
| 5 | Потолок над сценой | гипсокартон с последующей покраской, белый | м2 | 96 | - |
| 6 | Покрытие стен  (верхняя часть) | 1 слой – водоэмульсионная краска, оттенок бежевый  2 слой - перламутр Винсен Декор Суа брилянт (фирма Vincent) | м2 | 84 | - |
| 7 | Покрытие стен  (нижняя часть + стена в конце зала) | декоративная штукатурка (вьюга)+отделка воском | м2 | 65,6 | «Vincent»  1)декоративное покрытие Декорум Д-2  2) краска матовая лессирующая Сир Деко |
| 8 | Стены на сцене | Водоэмульсионная краска, бежевый | м2 | 89 | - |
| 9 | Напольное покрытие | линолеум | м2 | 142,7 | - |
| 10 | Покрытие сцены | ламинат | м2 | 58,6 | «Tarkett» |
| 11 | Покрытие ступеней для сидений | ламинат | м2 | 43 | «Tarkett» |
| 12 | Решетка на радиатор | Горизонтальная (10\*120 см) + вертикальная (60\*150 см),  пластмасса, светлокоричневый цвет | шт. | 11 | - |
| 13 | Фанера для отделки дверей задней стенки (1,4 х 2 м) | декоративная штукатурка (вьюга)+отделка воском | шт. | 2 | - |
| 14 | Фанера для отделки дверей задней стенки (1,4 х 2,3 м) | декоративная штукатурка (вьюга)+отделка воском | шт. | 2 | - |

Ведомость предметов мебели и осветительных приборов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Габаритные размеры | Цвет | Материал | Кол-во |
| 1 | Настенные светильники | - | белый | стекло | 9 шт. |
| 2 | Потолочные светильники | 250 х 1000 мм | белый | пластик | 24 шт. |
| 3 | Вставки между потолочными светильниками | 250 х 1000 мм | белый | пластик | 29 шт. |
| 4 | Точечный светильник | - | хром | металл | 9 шт. |
| 5 | Прожектор | по запросу | - | - | - |
| 6 | Экран для проектора | 1650 х 2940 мм | белый | корпус стальной, покрытие матовое белое | 1 шт. |
| 7 | Окна | 2300 х 2000 мм | белый, стекло | пластик | 12 шт. |
| 8 | Дверь входная | 1400 х 2000 мм | бежевый, стекло | пластик | 1 шт. |
| 9 | Дверь запасной выход | 900 х 2000 мм | бежевый | пластик | 1 шт. |
| 10 | Двери для задней стенки, с последующей обработкой фанерой | 1. 800 х 2000 мм 2. 600 х 2000 мм | любой | дерево | По 1шт. |
| 11 | Двери для задней стенки, с последующей обработкой фанерой | 1. 800 х 2300 мм 2. 600 х 2300 мм | любой | дерево | По 1шт. |
| 12 | Ручка для раздвижной двери | - | хром | Металл либо пластик | 8 шт. |


Предложение

по отделке верхней части стены

1. Покраска акриловой краской, оттенок бежевый
2. Декоративная штукатурка:

1 слой – водоэмульсионная краска

2 слой – декоративное покрытие нанести валиком перламутр Винсен Декор Суа брилянт (фирма Vincent)



1. Декоративная штукатурка:

1 слой – водоэмульсионная краска

2 слой – декоративное покрытие - песок Люминанс Колори (фирма Vincent)




Предложение

по декорированию задней стены

1. Роспись по штукатурке (рельефная) (8000 – кв.м.)
2. Роспись по стене (5000 – кв.м.)
3. Повесить картины
4. Гобеленовое панно
5. Мозайка

Варианты росписи стены

Варианты декоративного бордюра



Варианты декоративного бордюра

C:\АНАСТАСИЯ\Подработка\актовый зал\Dizain.Elementy.Usiki\Design_elements1.tif

Варианты декоративного бордюра