СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	 
Подрядчик		Заказчик	 
ООО СА « Стройтехцентр»		МБОУО  лицей №33	 
Директор _______________ Аверьянов М.В.		Директор_________________ Арешина Е.В.	 
  "____"___________________2013 г.		"____"___________________2013 г.	 
  ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	 
  на устройство фасада  МБОУО  лицей №33 (наружная часть)	 
  Основание	Сметная стоимость - 	4583,076 тыс.руб	 
  Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	7897,55 чел-ч	 
  	Сметная заработная плата - 	74,200 тыс.руб	 
  Составлена в ценах Января 2000 г.	 
  	 
  № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	 
  				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	 
  			ед. изм.									 
  				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего	 
  №1 <Нет раздела>	 
  1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	 
  1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	24,45	783,06	7,63	343,22	19145,84	10567,68	186,43	8391,73	50,02	1223,11	 
  	(0) 	ЗП=375,84*1,15; ЭММ=6,1*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=43,5*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	432,22	0,00				0,00		0,00	0,00	 
  2	ФЕР08-07-006-01	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	24,45	12,75	0,00	0,00	311,82	311,82	0,00	0,00	1,49	36,55	 
  	(0) 	ЗП=11,09*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,3*1,15; ТЗТм=0*1,25	100 м2 сетки	12,75	0,00				0,00		0,00	0,00	 
  2.1	Прайс лист	Сетка фасадная 1550/50 м2/1,18/5,28*1,02	2445			5,08			12420,6		 
  			м2								 
  3	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	0,2909	5286,31	2,31	2279,61	1537,79	873,98	0,67	663,14	323,40	94,08	 
  	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	3004,39	0,00				0,00		0,00	0,00	 
  3.1	509-9900	Строительный мусор	2,815912			0			0		 
  			т								 
  4	ФЕРр62-9-11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	0,85	1881,95	5,23	818,32	1599,66	899,64	4,45	695,57	122,50	104,13	 
  	(0) 		100 м2 окрашиваемой поверхности	1058,40	0,00				0,00		0,00	0,00	 
  5	ФЕРр58-3-01	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	2,1688	71,18	0,20	0,00	154,38	153,94	0,43	0,00	9,10	19,74	 
  	(0) 		100 м труб и покрытий	70,98	0,00				0,00		0,00	0,00	 
  5.1	509-9900	Строительный мусор	0,260256			0			0		 
  			т								 
  6	ФЕРр61-10-03	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	0,91	2786,75	1,21	1140,23	2535,94	1497,23	1,10	1037,61	188,25	171,31	 
  	(0) 		100 м2 отремонтированной поверхности	1645,31	0,00				0,00		0,00	0,00	 
  6.1	509-9900	Строительный мусор	4,4044			0			0		 
  			т								 
  7	ФЕР15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	18,815	23144,30	120,35	20036,94	435460,00	56200,59	2264,39	376995,03	310,50	5842,06	 
  	(0) 	ЗП=2597,4*1,15; ЭММ=96,28*1,25; ЗПм=5,34*1,25; ТЗТ=270*1,15; ТЗТм=0,46*1,25	100 м2 поверхности облицовки	2987,01	6,67				125,59		0,58	10,82	 
  7.1	101-3257	Плиты облицовочные типа "ФАССТ" в комплекте с планками заполнения стыков	-1975,575			121,71			-240447,23		 
  			м2								 
  7.2	Прайс лист	Плиты облицовочные "керамогранит" 1035/1,18/5,28*1,02	1975,575			169,44			334741,43		 
  			м2								 
  8	Прайс лист	Крепежный кляммер рядовой 18/1,18/5,28*1,02 	8870		0	2,95			26166,5		 
  			шт.								 
  9	Прайс лист	Стартовый кляммер 18/1,18/5,28*1,02 	340		0	2,95			1003		 
  			шт.								 
  10	ФЕР15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	141,74	145,57	0,58	128,44	20633,80	2347,21	81,50	18205,09	1,78	252,65	 
  	(0) 	ЗП=14,4*1,15; ЭММ=0,46*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=1,55*1,15; ТЗТм=0*1,25	1 м2 проемов	16,56	0,00				0,00		0,00	0,00	 
  11	ФЕРр58-20-03	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	2,032	5369,55	11,73	4758,59	10910,93	1217,64	23,84	9669,45	70,25	142,75	 
  	(0) 		100 м	599,23	2,09				4,25		0,18	0,37	 
  11.1	509-9900	Строительный мусор	0,999744			0			0		 
  			т								 
  12	ФЕР311-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	8,4803	42,98	42,98	0,00	364,48	0,00	364,48	0,00	0,00	0,00	 
  	(0) 		1 т груза	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	 
  13	ФЕР310-03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	8,4803	13,38	13,38	0,00	113,47	0,00	113,47	0,00	0,00	0,00	 
  	(0) 		1 т груза	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	 
  ИТОГО:	492768,11	74069,73	3040,76	415657,62	7886,37	 
  			129,84		11,18	 
  	 
  Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	 
  Зарплата	74069,73	1	74070	 
  Машины и механизмы	3040,76	1	3041	 
  Материалы	415657,62	1	415658	 
  Итого по неучтенным материалам		133884	 
  Итого		626653	 
  Конструкции из кирпича и блоков. ремонт (1, 2)	 
  Накладные расходы	(10879,5+0)*1,1	1,1	11967	 
  Сметная прибыль	(10879,5+0)*0,68	0,68	7398	 
  Крыши, кровли при ремонте. ремонт (5, 11)	 
  Накладные расходы	(1371,58+4,25)*0,83	0,83	1142	 
  Сметная прибыль	(1371,58+4,25)*0,65	0,65	894	 
  Малярные работы при ремонте. ремонт (4)	 
  Накладные расходы	(899,64+0)*0,8	0,8	720	 
  Сметная прибыль	(899,64+0)*0,5	0,5	450	 
  Отделочные работы. ремонт (7, 8, 9, 10)	 
  Накладные расходы	(58547,8+125,59)*0,95	0,95	55740	 
  Сметная прибыль	(58547,8+125,59)*0,47	0,47	27576	 
  Штукатурные работы при ремонте. ремонт (3, 6)	 
  Накладные расходы	(2371,21+0)*0,79	0,79	1873	 
  Сметная прибыль	(2371,21+0)*0,5	0,5	1186	 
  Итого накладные расходы	71442	1	71442	 
  Итого сметная прибыль	37504	1	37504	 
  Итого		735599	 
  Индекс СМР I квартал 2013 г.  "Объекты образования - школы"	735599*(5,28-1)	5,28	3148364	 
  Итого		3883963	 
  НДС	3883963*0,18	18%	699113	 
  Итого		4583076	 
  	 
  СОСТАВИЛ			 
  ПРОВЕРИЛ			 

СОГЛАСОВАНО	
	
УТВЕРЖДАЮ	

Подрядчик	
	
Заказчик	

ООО СА « Стройтехцентр»	
	
МБОУО  лицей №33	

Директор _______________ Аверьянов М.В.	
	
Директор_________________ Арешина Е.В.	

  "____"___________________2013 г.	
	
"____"___________________2013 г.	

  Ведомость объемов работ	 
  № п/п	Наименование работ	Количество	 
  1	2	3	 
  1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	 
  	1/24,45	24,45	 
  2	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	100 м2 сетки	 
  	2/24,45	24,45	 
  3	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	 
  	3/0,2909	0,2909	 
  4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	 
  	4/0,85	0,85	 
  5	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	 
  	5/2,1688	2,1688	 
  6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	 
  	6/0,91	0,91	 
  7	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	100 м2 поверхности облицовки	 
  	7/18,815	18,815	 
  8	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов	 
  	10/141,74	141,74	 
  9	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	 
  	11/2,032	2,032	 
  10	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	 
  	12/8,4803	8,4803	 
  11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	 
  	13/8,4803	8,4803